**ANEXO 1**

**REPORTE DE PARTIDAS**

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANTENAS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN | 2 | ANTENAS OMNIDIRECCIONALES, QUE INCLUYEN:  COMBINADOR  MULTIACOPLADOR  LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PARA LAS ANTENAS  LAS CARACTERÍSTICAS DEL MULTIACOPLADOR Y COMBINADOR DEBERÁN SER LAS SIGUIENTES:  COMBINADOR QUE DEBERÁ SER CAPAZ DE COMBINAR SEÑALES DE TRANSMISIÓN DESDE DISTINTOS COMPONENTES PARA TRANSMITIR A TRAVÉS DE UNA SOLA ANTENA. SE DARÁ PREFERENCIA A COMBINADORES DE CAVIDAD (“CAVITY COMBINERS”) O EQUIVALENTES.  DEBERÁN SER INSTALADOS EN UN BASTIDOR DENTRO DE UNA EDIFICACIÓN, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:  RANGO DE FRECUENCIA MÍNIMO: [794-806&866-869MHZ@12.5KHZ](mailto:794-806&866-869MHZ@12.5KHZ); 581-866MHZ@(25KHZ)  PÉRDIDA INTRODUCIDA: DETERMINADO POR EL TIPO DE COMBINADOR Y CONFIGURACIÓN  SEPARACIÓN ENTRE CANALES: A SER DEFINIDO  VSWR: 1.2:1 MÁXIMO  POTENCIA MÁXIMA: HASTA 125 WATTS/CANAL  TEMPERATURA AMBIENTE: -30°C A 60°C, DURANTE OPERACIÓN  MULTIACOPLADOR: DEBERÁN INCLUIR UN PRESELECTOR, PREAMPLIFICADOR, MULTIACOPLADOR Y A UNA FUENTE DE PODER, MONTADOS EN UN BASTIDOR.  RANGO DE FRECUENCIA MÍNIMOS: [764-776&821-824MHZ@12.5KHZ](mailto:764-776&821-824MHZ@12.5KHZ); 806-821MHZ@25KHZ  FIGURA DE RUIDO (PREAMPLIFICADOR): 4.5DB O MEJOR  GANANCIA AJUSTABLE: 0 a 5 DB (MÍNIMO)  PROTECCIÓN RX TO RX: 25 DB, MÍNIMO  VSWR: MÁXIMO EN LA ENTRADA 2.0:1; MÁXIMO EN LA SALIDA 1.5:1  FUENTE DE PODER: 48 VDC |
| 2 | REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACIÓN IP | 1 | REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACIÓN IP (8,12,16,20,24) CANALES DE PROTOCOLO P25, DIGITALES Y CON ENCRIPTACIÓN PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES. DICHOS EQUIPOS DEBERÁN TRABAJAR EN LA BANDA DE 800MHZ.  DEBE PODER SER ESCALABLE A SISTEMA TRANCALIZADO EN MODO ÁREA AMPLIA ACTUALIZANDO SOFTWARE Y AÑADIENDO EL HARDWARE Y LICENCIAS NECESARIO PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN CENTRALIZADOS PARA UNA RED QUE COMPRENDA VARIOS SITIOS.  CARACTERÍSTICAS:   * OPERACIÓN EN LA BANDA DE 800 MHZ * OPERACIÓN DIGITAL P25, DEBIENDO PERMITIR LA OPERACIÓN EN MODOS MÚLTIPLES COMO CONVENCIONAL Y TRONCALIZADO P25 * ARQUITECTURA MODULAR * CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN POR INTERFASE DE PROGRAMACIÓN * DISEÑO PARA MONTAJE EN RACK DE 19” * PANEL FRONTAL QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL REPETIDOR Y DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARA UN PRIMER ANÁLISIS * OPERABLE EL 100% DEL TIEMPO * AMPLIFICADOR CON ALTA EFICIENCIA Y RÁPIDA DISIPACIÓN DEL CALOR * RANGO DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA DE -30°C A 60°C * OPCIONES DE ALIMENTACIÓN AC: 90-264VAC, DC: 43.2-60 VDC * CAPACIDAD DE RADIOS BASE CONFIGURABLES PARA PROVISIONAR AL MENOS 6 * CONSUMO DE ENERGÍA ENTRE 405W Y 470W POR RADIO BASE * SEPARACIÓN DE FRECUENCIAS DE 12.5 KHZ * BANDA DE OPERACIÓN EN 800 MHZ * POTENCIA DE TRANSMISIÓN AJUSTABLE DE 2 A 100 WATTS * IMPEDANCIA DE SALIDA DE 50 OHMS * DEBERÁ CONTAR CON TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS Y ÓPTIMOS PARA LAS CONEXIONES DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DE LOS QUE SE COMPONGA EL REPETIDOR, SIN IMPORTAR SEAN MÓDULOS EXTERNOS AL MÓDULO DEL REPETIDOR   CONTROLADOR DE SITIO: DEBERÁ ASIGNAR CANALES DE VOZ Y DATOS, REPORTAR ALARMAS EN LOS RECURSOS DEL SITIO Y REALIZAR OTRAS FUNCIONES CLAVE EN LOS SITIOS P25 TRONCALIZADOS.  SE REQUIERE UNA ARQUITECTURA QUE PROVEA DE RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA PARA MANTENER UNA OPERACIÓN ININTERRUMPIDA EN SERVICIOS DE RADIO DE MISIÓN CRÍTICA. DE SOFTWARE ACTUALIZABLE, DEBE PODER CONFIGURARSE FÁCILMENTE PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD CUANDO SE AÑADE NUEVO HARDWARE DE RADIO BASE.  FUTURO: LA RADIO BASE DEBE ESTAR PREPARADA PARA UN CRECIMIENTO A FUTURO, ES DECIR, DE UN SISTEMA TRONCALIZADO DE SITIO ÚNICO A UN SISTEMA TRONCALIZADO P25, TIPO FDMA O TDMA, CONFIGURACIONES DE MÚLTIPLES SITIOS.  DATOS P25: TANTO LA INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS DE LOS SISTEMAS P25 CONVENCIONALES Y TRONCALIZADOS, COMO LOS DATOS DE ALTO FUNCIONAMIENTO (HIGH PERFORMANCE DATA) DEBEN SER SOPORTADOS POR LA RADIO BASE.  AUDIO: DEBERÁ SOPORTAR LA FRECUENCIA DE 100PPD PARA AUDIO ANALÓGICO.  EFICIENCIA DE ESPACIO: EL EQUIPAMIENTO DEBE SER COMPACTO, POR LO QUE LA UNIDAD DEBE INVOLUCRAR LA MENOR CANTIDAD DE CABLES Y BASTIDORES EN LA SOLUCIÓN PARA CONVENIENCIA DE LA INSTITUCIÓN.  SEGURIDAD: CONTAR CON ENCRIPTACIÓN AES-256 O SUPERIOR. DEBE MANEJAR CONFIGURACIONES DE USUARIO Y CONTRASEÑA LOCALES Y POR MEDIO DE SERVIDORES DE PROTOCOLOS PARA ALMACENAMIENTO DE CONTRASEÑAS. DE AGUAL FORMA SE DEBEN REALIZAR CONEXIONES SEGURAS PARA CONFIGURACIÓN GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO EN SITIO.  FUENTE: DEBERÁ TENER UNA FUENTE CON REVERSIÓN Y CARGADOR DE BATERÍAS PARA ELIMINAR LA NECESIDAD DE UNA FUENTE DE ALIMIENTACIÓN SIN INTERUPCIONES Y PERMITIR UNA DISPONIBILIDAD DE RED QUE MANTENGA UNA COMUNICACIÓN CONTINUA. |
| 3 | TERMINAL DIGITAL MÓVIL | 29 | DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA INTEGRAR EQUIPOS PERIFÉRICOS PARA DIVERSAS FUNCIONES, TALES COMO EQUIPOS GPS, COMPUTADORES, ETC.  OPERACIÓN DE PROTOCOLO MIXTO (P25 TRUNKING FASE 1 Y 2, P25 CONVENCIONAL)  EQUIPO PARA SER INSTALADO EN VEHÍCULO  PERILLA Y BOTONES DE FÁCIL MANIPULACIÓN Y PROPÓSITO ESPECÍFICO Y CONFIGURABLE  DEBEN MANEJAR PERFILES DE RADIO  ANUNCIO DE VOZ PROGRAMABLE BLUETOOTH 4.0 (LE)  PROTECCIÓN IP56 AL MENOS  DEBE CONTAR CON UN MÍNIMO DE 512 CANALES  GPS PREPARADO PARA CONSTELACIONES GPS Y GLONASS ESTÁNDAR  ESTÁNDARES MILITARES COMO MIL-STD-810C, D, E, F, G Y H  SUITE DE SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN UTILIZANDO TERMINALES CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O SUPERIOR  PANTALLA LCD A COLOR COMPLETA Y CON MODO NOCTURNO, ASÍ COMO INTELIGENCIA PARA EL BRILLO DE LA MISMA  TECLADO RETROILUMINADO  ALTAVOZ DE AL MENOS 7,5V  PERILLA PARA CANAL/VOLÚMEN  BOTÓN DE EMERGENCIA  BOTONES CONFIGURABLES PARA OPERACIONES ADICIONALES  OPCIÓN DE CIFRADO AES-256  OPCIÓN DE PROGRAMACIÓN POR AIRE  DESHABILITACIÓN REMOTA  TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO/ ALMACENAMIENTO -30 A 60°C/-40 A 85°C RESPECTIVAMENTE  ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:  TX  FRECUENCIAS DISPONIBLES MÍNIMAS 806 A 825 MHZ Y 851 A 870 MHZ  DISTORSIÓN DEL AUDIO DE 0.5%  ESTABILIDAD PARA LA FRECUENCIA DE PARA TEMPERATURAS ENTRE -30°C Y 60°C DE +-0.8 PPM  EMISIONES MÁXIMAS DE -75DBC CONDUCIDA, -20DBM RADIADA  RESPUESTA DE AUDIO ENTRE +1 Y -3DB  INTERFERENCIA Y RUIDO EN FM A 12.5 KHZ DE -48DB  INTERFERENCIA Y RUIDO EN FM A 25 KHZ DE -50 DB  POTENCIA NOMINAL DE SALID RF EN 800 MHZ DE 3 A 35 WATTS  RX  FRECUENCIAS DISPONIBLES MÍNIMAS 851-870 MHZ  DISTORSIÓN DEL AUDIO DE 1.2%  ESTABILIDAD PARA LA FRECUENCIA DE PARA TEMPERATURAS ENTRE -30°C Y 60°C DE +-0.8 PPM  SENSIBILIDAD DE 0.188UV DIGITAL PARA VER DE 5%  SENSIBILIDAD DE 0.250UV ANALÓGICA PARA SINAD DE -121 DB  POTENCIA NOMINAL DE SALIDA DE AUDIO DE 7.5/15W, NOMINAL Y MÁXIMO RESPECTIVAMENTE  RECHAZO ESPÚREO DE 91DB  SELECTIVIDAD A 12.5KHZ DE 75DB  SELECTIVIDAD A 25KHZ DE 85DB |
| 4 | TERMINAL DIGITAL PORTÁTIL | 25 | DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA INTEGRAR EQUIPOS PERIFÉRICOS PARA DIVERSAS FUNCIONES, TALES COMO EQUIPOS GPS, COMPUTADORES, ETC.  OPERACIÓN DE PROTOCOLO MIXTO (P25 TRUNKING FASE 1 Y 2, P25 CONVENCIONAL Y ANÁLOGO)  PERILLAS Y BOTONES DE FÁCIL MANIPULACIÓN Y PROPÓSITO ESPECÍFICO Y CONFIGURABLE  RANGOS DE FRECUENCIA OPERABLES  DEBEN MANERAR PERFILES DE RADIO  DEBE CONTAR CON UN MÍNIMO DE 512 CANALES  ANUNCIO DE VOZ PROGRAMABLE BLUETOOTH 4.0 (LE)  CAPACIDAD DE REMARCADO INSTANTÁNEO  PROTECCIÓN IP68 AL MENOS  MENSAJERÍA DE TEXTO  GPS PREPARADO PARA CONSTELACIONES GPS Y GLONASS ESTÁNDAR  ESTÁNDARES MILITARES COMO MIL-STD-810C, D, E, F Y G ASÍ COMO LOS VIGENTES  SUITE DE SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN UTILIZANDO TERMINALES CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O SUPERIOR  PANTALLA LCD A COLOR DE MAPA DE BITS COMPLETO  TECLADO RETROILUMINADO  BOTÓN PTT  PERILLA PARA VOLÚMEN  PERILLA PARA CANAL/GRUPO DE HABLA  BOTÓN DE EMERGENCIA  AL MENOS 3 BOTONES CONFIGURABLES PARA OPERACIONES ADICIONALES  OPCIÓN DE CIFRADO AES-256  OPCIÓN DE PROGRAMACIÓN POR AIRE  DESHABILITACIÓN REMOTA  SISTEMA DE BATERÍAS AVANZADAS DE AL MENOS 3000MAH  PESO MENOR A LOS 350G CON LAS BATERÍAS MENCIONADAS  DIMENSIONES MÁXIMAS (LARGO, ANCHO, ESPESOR) 130MM, 55MM, 41MM  TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO/ALMACENAMIENTO -30 A 60°C/-40 A 85°C RESPECTIVAMENTE  ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:  TX  FRECUENCIAS DISPONIBLES MÍNIMAS 806-824 MHZ, 851-870MHZ  DISTORSIÓN DE AUDIO DE 1%  ESTABILIDAD PARA LA FRECUENCIA DE OARA TEMPERATURAS ENTRE -30°C Y 85°C DE +-1.0 PPM  EMISIONES MÁXIMAS DE -75DBC  RESPUESTA DE AUDIO ENTRE +1 Y -3DB  INTERFERENCIA Y RUIDO EN FM A 12.5KHZ DE -45 DB  INTERFERENCIA Y RUIDO EN FM A 25KHZ DE -47 DB  POTENCIA NOMINAL DE SALIDA RF EN 800 MHZ DE 1 A 3 WATTS  RX  FRECUENCIAS DISPONIBLES MÍNIMAS 851-870 MHZ  DISTORSIÓN DE AUDIO DE 1%  ESTABILIDAD PARA LA FRECUENCIA DE PARA TEMPERATURAS ENTRE -30°C Y 85°C DE +-1.0 PPM  SENSIBILIDAD DE 0.400UV DIGITAL PARA VER DE 1%  SENSIBILIDAD DE 0.250UV DIGITAL PARA VER DE 5%  SENSIBILIDAD DE 0.250UV ANALÓGICA PARA SINAD DE 12 DB  POTENCIA NOMINAL DE SALIDA DE AUDIO DE 500MW MÍNIMO  RECHAZO ESPÚREO DE -76.6DB  SELECTIVIDAD A 12.5KHZ DE -67DB  SELECTIVIDAD A 25KHZ DE -76DB |
| 5 | LICENCIAS | 57 | FUNCIONALIDADES DE LOS LICENCIAMIENTOS:   * OPERACIÓN DEL PROTOCOLO P25 (PERMANENTE) * OPERACIÓN DE LA FRECUENCIA DE 800MHZ * CIFRADO DE LA COMUNICACIÓN CON EL ESTÁNDAR AES 256 (PERMANENTE) * OPERAR EN SISTEMA TRONCALIZADO (PERMANENTE) * GEOLOCALIZACIÓN (PERMANENTE) |
| 6 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1 | INCLUYE:   * TRÁMITE DE IMPORTACIÓN DEL EQUIPO P25 * INGENIERÍA DEL EQUIPO, TÉCNICOS QUE REALIZARÁN EL PROYECTO * TRANSPORTE HACIA LAS INSTALACIONES DEL C5 DURANGO * ENTREGA EN EL SITIO (SITE DE TELECOMUNICACIONES) * INSTALACIÓN FÍSICA DEL RACK, GABINETE Y RADIO BASES * UTILIZACIÓN DE MATERIAL DE INSTALACIÓN (EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL, INTERFACES, SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN, EQUIPOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA, CINCHOS, CABLES, CONECTORES, ETC.) * INSTALACIÓN FÍSICA DEL SISTEMA RADIADOR EN LA TORRE DE TELECOMUNICACIONES Y UTILIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LOS INSTALADORES * PRUEBAS DE OPERACIÓN DE LA ANTENA RADIADOR Y CONECTIVIDAD CON EL COMBINADOR, MULTIACOPLADOR Y El CONTROLADOR DE SITIO * PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL MÓDULO TRANSCEPTOR QUE INCLUYE FUNCIONALIDAD DEL EXITADOR, RECEPTOR Y DE ESTACIÓN. * INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS DE LA RADIO BASE P25. * PRUEBAS DE OPERACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD CON RADIOS MÓVILES INCLUIDOS CON PROTOCOLO P25 * LLEVAR A CABO LA GESTIÓN Y ADQUISICIÓN ANTE IFT DE LA OBTENCIÓN DE LAS FRECUENCIAS. * ESTUDIO DE COBERTURA DEL SISTIO P25 * PRUEBAS, CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS SUSCRIPTORES PORTÁTILES * PRUEBAS, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN EN LAS PATRULLAS DE EQUIPOS SUSCRIPTORES MÓVILES * PLAN DE USO DE FRECUENCIAS EN LA BANDA DE 800MHZ PARA ASEGURAR EL USO CORRECTO DEL SISTEMA P25 * GARANTÍA DE TODA LA SOLUCIÓN P25 EN DEFECTOS DE FABRICACIÓN * PRUEBAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONALIDADES DE LA SOLUCIÓN COMPLETA DEL REPETIDOR P25 CON LAS TERMINALES MÓVILES Y PORTÁTILES |

**ANEXO 1A**

**HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA**

HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | **DESCRIPCIÓN** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  **PROPUESTAS** | FABRICANTE, MARCA Y MODELO | **PERIODO DE GARANTÍA** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | **Fabricante ( )** | **FECHA** | *Para uso exclusivo de la convocante* |
| **Cargo:** |  |  | *Evaluó:* |
| **Firma:** | **Distribuidor ( )** |  |  |

ESTE FORMATO PUEDE REPRODUCIRSE LAS VECES NECESARIAS Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL SOBRE TÉCNICO - ECONÓMICO

**ANEXO 2 (DOS)**

**HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE -PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | | | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE COTIZA** | | **PRECIO UNITARIO**  **ANTES DE IVA** | **TOTAL, COTIZADO**  **ANTES DE IVA**  cantidad de productos por precio unitario | **TOTAL, CON IVA** |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | | |  |  | | **TOTAL, COTIZADO** |  |  |
| RESUMEN DE LA PROPUESTA | | | | | |
| SUBTOTAL | |  | | | |
| IVA | |  | | | |
| TOTAL | |  | | | |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | | |
| **Cargo:** | | |
| **Firma:** | | |

ESTE FORMATO DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, PUEDE SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. NOTA: ESTE IMPRESO ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

**ANEXO 3 (TRES)**

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/E/SECESP/003/2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE “Equipo de cómputo” Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO **PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO**, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

**A T E N T A M E N T E**

**REPRESENTANTE LEGAL**

ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE.

**ANEXO 5 (CINCO)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº \_\_\_\_\_\_ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA) CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

**ANEXO 6 (SEIS)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANEXO 7 (SIETE)**

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO DE LICITACIÓN \_\_\_, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | | | | |
| **DOMICILIO FISCAL**:  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:**  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | | FECHA: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: | | | | |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: | |  | | |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | | NOMBRE | |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): | | | | |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: | | | | |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: | | | | |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: | | |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | | FECHA: | | |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: | | | | |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

**ANEXO 8 (OCHO)**

**CARTA PODER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL \_\_\_\_(NOMBRE Y NO.)\_\_\_\_\_ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER | | | | | | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER | | |
| TESTIGOS | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | | |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

ANEXO 9 (NUEVE)

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_NUMERO DE LICITACIÓN\_\_\_\_\_, **DECLARO** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.**

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

**ANEXO 10**

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.**

***NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:***

***PREGUNTAS:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| NOTAS ACLARATORIAS:  1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.  2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.  3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico **en formato Microsoft Word al correo licitaciones.secesp.dgo@hotmail.com** |