**ANEXO 1**

**REPORTE DE PARTIDAS**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/002/2019 “VEHÍCULOS”**

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD  DE MEDIDA | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMIONETA SUV  EQUIPADA | 4 | UNIDADES | 1. MOTOR CON CAPACIDAD DE 1.8 LITROS.  2. MOTOR A 4 CILINDROS.  3. CABALLOS DE FUERZA 130 HP  4. TORQUE A 134  5. SIRENA ELECTRÓNICA  6. PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBABURROS)  7. SISTEMA DE LUCES ESTROBOSCÓPICAS  8. BALIZAMIENTO DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DE LA POLICÍA ESTATAL  9. BOLSAS DE AIRE FRONTALES.  10. BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA.  11. 4 (CUATRO) PUERTAS.  12. COLOR DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DE LA POLICÍA ESTATAL    EQUIPAMIENTOS  1. SIRENA ELECTRONICA  1.1. BOCINA DE 100-WATTS PARA INSTALARSE EN EL COFRE DEL VEHICULO  1.2. SIRENA DE TABLERO DE UNA SOLA PIEZA (NO SE ACEPTAN CON CONTROL ALÁMBRICO EN DOS PIEZAS) PARA LA SONORIZACIÓN DE EMERGENCIA.  1.3. EFICIENTE DE ENERGÍA  1.4. DIMENSIONES: 16.5 CM DE LARGO, 6.4 CM DE ALTURA, 14.0 CM DE ANCHO (6.5”X2.5”X5.5”)  1.5. OPERACIÓN PARA CAMBIO DE TONO DESDE EL CONTROL DE LA SIRENA O INTERCONECTADA AL CLAXON DE LA UNIDAD TRES SONIDOS OFICIALES: WAIL, YELP, HI-LO CORNETA DE AIRE ACTIVADA(AIR HORN) MEDIANTE BOTÓN DE PRESIÓN DE MICROFONO PARA VOCEO (P.A)  1.6. RETRANSMISION DE RADIO CUANDO ASI LO PERMITA LA RADIO POTENCIA DE 200 WATTS  1.7. PERILLAS DE VOLUMEN Y ENCENDIDO  1.8. PERILLAS DE CAMBIO DE TONOS  1.9. BOTON DE PRESION PARA MANUAL BOCINA REFORZADA DE 100-WATTS CON DIMENSIONES ADECUADAS PARA INSTALARSE EN EL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR O DETRÁS DE LA PARRILLA DE LA UNIDAD DIRECCIONADA HACIA EL FRENTE PARA EVITAR PERDIDA DE SONIDO ALIMENTACIÓN DE 10-16 VDC.  2. BURRERA  2.1. PROTECCIÓN FRONTAL  2.2. ACABADO EN POLVO ELECTROSTÁCTICO COLOR NEGRO TEXTURIZADO  2.3. BARRAS TRANSVERSALES CENTRALES HECHAS EN TUBOS DE 3” DE DIAMETRO.  2.4. DEFLECTOR FRONTAL CON DISEÑO OCTAGONAL.  2.5. PERFORACIONES INCLUIDAS PARA: 2 LUCES AUXILIARES/4 LUCES AUXILIARES/BARRA DE LED´S.  2.6. KIT DE MONTAJE ESPECIFICO PARA LA APLICACIÓN  2.7. INSTALACIÓN SENCILLA SIN PERFORACIONES.  3. SISTEMA DE LUCES ESTROBOSCOPICAS  3.1. FUENTE DE PODER DE 4 SALIDAS  3.2. 75 WATTS  3.3. 4 FOCOS ESTROBOSCÓPICOS CLAROS TIPO LED PARA INSTALAR 2 EN FAROS Y 2 EN CALAVERAS DE LA UNIDAD  3.4. CABLES BLINDADOS CON ARNESES PARA SU INSTALACIÓN |
| 2 | CUATRIMOTOS  EQUIPADAS | 18 | UNIDADES | 1.MOTOR DE 427 CC Y 38 HP DE UN CILINDRO, REFRIGERADO POR LÍQUIDO  2. INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE (EFI)  3. TRANSMISIÓN CVT, P / R / N / H / L, FRENO DE MOTOR ESTÁNDAR  4. TREN IMPULSOR TRACCIÓN 2WD / 4WD SELECCIONABLE CON DIFERENCIAL DELANTERO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO VISCO-LOK‡ QE  5. DIRECCIÓN ASISTIDA DINÁMICA (DPS) DE TRES MODOS  6. SUSPENSIÓN DELANTERA BRAZO A DOBLE 22.9 CM (9 PLG.) DE RECORRIDO  7. SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE TORSIONAL INDEPENDIENTE (TTI) 22.4 CM (8.8 PLG.) DE RECORRIDO  8. FRENOS DELANTEROS DE DISCO VENTILADOS DOBLES DE 214 MM CON PINZAS HIDRÁULICAS DE DOBLE PISTÓN  9. FRENO TRASERO DE DISCO VENTILADO SIMPLE DE 214 MM CON PINZA HIDRÁULICA DE DOBLE PISTÓN  10. INDICADOR DIGITAL MULTIFUNCIÓN: VELOCÍMETRO, TACÓMETRO, CUENTAKILÓMETROS, MEDIDORES DE DISTANCIA Y TIEMPO, COMBUSTIBLE, POSICIÓN DE VELOCIDADES, INDICADOR DE 4X4, DIAGNÓSTICO, RELOJ.  11. CABRESTANTE PRECONEXIÓN PARA CABRESTANTE DISPONIBLE  12. INSTRUMENTOS SALIDA DE CC TIPO ENCENDEDOR EN CONSOLA, CONECTOR ESTÁNDAR ATRÁS (15 A)  13. ILUMINACIÓN 70 W DE PROYECTORES DOBLES DE 35 W CON FARO DELANTERO / LUZ DE FRENO  14. ASIENTO SISTEMA DE PORTAEQUIPAJE CONVERTIBLE (CRS)  15. NEUMÁTICOS DELANTEROS 63.5 X 20.3 X30.5 CM (25 X 8 X 12 PLG.)  16. NEUMÁTICOS TRASEROS 63.5 X 25.4 X 30.5 CM (25 X 10 X 12 PLG.)  17. RINES ALUMINIO FUNDIDO DE 30.5 CM (12 PLG.)  18. AMORTIGUADORES DELANTERO Y TRASEROS DE ACEITE  19. BALIZADA , PINTURA Y CALCAS CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD DE POLICIA MUNICIPAL.  20. COLOR ADAPTADO COMO VEHÍCULO TIPO PATRULLA CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL  EQUIPAMIENTO  1. MINI TORRETA BSD-12-R  1.1. BEACON DE LED TIPO L53RP CON 12 LED DE 1 WATT CADA UNO. COLOR ROJO.  1.2. RANGO DE VIDA DE 100,000 HORAS.  1.3. DISPERSIÓN DE LUZ E 360°.  1.4. BASE DE POLICARBONATO EN COLOR NEGRO.  1.5. PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD IP65 (INGRESS PROTECTION)  1.6. 20 PATRONES DE FLASHEO SELECCIONABLES (REQUIERE INSTALACIÓN DE SWITCH TIPO PUSH)  1.7. CAPACIDAD DE SINCRONIZACIÓN DE HASTA 8 BEACONS.  1.8. MONTAJE PERMANENTE  1.9. VOLTAJE DE ENTRADA 10 A 30 VDC  1.10. DIMENSIONES: ANCHO 104.2 MM X ALTURA 96.33 MM”  2. TRUNK BOX LINQ 32 GAL (124L)  2.1. CONSTRUIDO DESDE LA ETAPA DE DISEÑO PARA QUE COINCIDA ESPECÍFICAMENTE CON EL VEHIÍCULO  2.2. DISEÑO TOTALMENTE COHESIVO  2.3. SISTEMA LINKQ, LA CAJA DEL MALETERO TRASERO SE CONECTA Y SALE EN SEGUNDOS, TRANSFORMA INSTANTÁNEAMENTE EL VEHÍCULO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MOMENTO.  2.4. CAPACIDAD DE CARGA DE 32 GAL (124L) CON ESPACIO CONTIGUO SIN OBSTRUCCIONES PARA MAXIMIZAR EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y EL ACCESO AL INTERIOR DEL MALETEO.  2.5. FABRICADO EN POLIETILENO MOLDEADO POR INYECCIÓN, DE DOBLE PARED EN ÁREAS CRÍTICAS.  2.6. LA TAPA COMPLETAMENTE SELLADA INCLUYE LUZ TRASERA.  3. BOCINA SIRENA  3.1. 30 WATTS DE POTENCIA  3.2. IMPERMEABLE  3.3. RESISTENTE A LA VIBRACIÓN  3.4. 3 TONOS OFICIALES WAIL, YELP Y PIERCER  3.5. CLAXON DE AIRE TIPO "HORN"  3.6. SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES DESDE LOS CONTROLES ORIGINALES DE LA MOTO  3.7.INCLUYE BOCINA Y CONECTORES ESPECIALES IMPERMEABLES  3.8. MEDIDAS: ALTO 4-5/16" (110 MM); LARGO: 5-1/2" (138MM); PROFUNDIDAD: 4 5/8" (118MM)  3.9.CUMPLE CON LA NORMA SAE J-1849  4. CONTROL DE MANDO  4.1. DISEÑO ULTRACOMPACTO  4.2. 3 SWITCHES DE TACTO CON INDICADOR DE FUNCIÓN, DE LOS CUALES 2 PARA FUNCIÓN DE TONOS EN SIRENA Y 1 PARA FUNCIONES DE SEÑALIZACIÓN VISUAL.  4.3. ILUMINACIÓN DE TABLERO PARA OPERACIONES NOCTURNAS  4.4. ALTAMENTE RESISTENTE A LA INTERPERIE  5.SISTEMA DE LUCES DELANTERAS CÓDIGOS ROJOS Y AZUL  5.1. JUEGO DE 2 LÁMPARAS ENCAPSULADAS CON 3 SÚPER LEDS IV-G CADA UNA, 1 EN COLOR ROJO Y 1 EN COLOR AZUL  5.2. FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO.  5.3. 8 PATRONES DE FLASHEO.  5.4. CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA.  5.5. DIMENSIONES: LARGO 3-1/2" (89MM); ALTO 1-1/8" (28MM); ANCHO 1-1/4" (32MM)  5.6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595  6. SISTEMA DE LUCES TRASERAS CÓDIGOS ROJOS Y AZUL  6.1. JUEGO DE 2 LÁMPARAS ENCAPSULADAS CON 3 SÚPER LEDS IV-G CADA UNA, 1 EN COLOR ROJO Y 1 EN COLOR AZUL  6.2. FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO.  6.3. 8 PATRONES DE FLASHEO.  6.4. CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA.  6.5. DIMENSIONES: LARGO 3-1/2" (89MM); ALTO 1-1/8" (28MM); ANCHO 1-1/4" (32MM)  6.6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595  7. DEFENSA (TUMBABURROS)  7.1. ACORDE AL TAMAÑO DEL VEHÍCULO  8. ASIENTO PARA PASAJERO |
| 3 | CAMIONETA DE TRASLADO  EQUIPADA | 1 | UNIDADES | 1. MOTOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5.0 LITROS.  2. MOTOR A 8 CILINDROS.  3. CABALLOS DE FUERZA A 324 HP  4. TORQUE A 373  5. TORRETA EXTERIOR (BARRA DE LUCES)  6. SIRENA ELECTRÓNICA  7. SISTEMA DE LUCES ESTROBOSCÓPICAS  8. BANCA TRASERA CON PORTA ESPOSAS.  9. DEFENSA DELANTERA Y TRASERA CROMADA  10. BOLSAS DE AIRE FRONTALES.  11. COLOR BLANCO  EQUIPAMIENTOS 1. BARRA DE LUCES (TORRETA)  1.1. LINEAL CON TECNOLOGÍA LED DE DISEÑO AERODINÁMICO Y BAJO PERFIL  1.2. DIMENSIONES: ALTURA 5.3 CM (2.1 PULGADAS), LONGITUD 119-120 CM (47 PULGADAS), ANCHO 31.1 CM (12 1/4 PULGADAS)  1.3. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA BASE DE ALUMINIO DENTRO DE LA BARRA  1.4. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO  1.5. DOMOS DE POLICARBONATO EN TRES SECCIONES DE DOS PIEZAS  1.6. BASE Y TAPA CON PROTECCIÓN DE RAYOS UV  1.7. DOMOS INFERIORES DE COLOR CLARO  1.8. CUBIERTAS EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL, CON SUJECIÓN MEDIANTE GRAPAS O CLIPS QUE FACILITA EL MANTENIMIENTO PATRONES DE FLASHEO PRE PROGRAMADOS INCLUYENDO BARRA DE TRAFICO TRASERA  1.9. 90 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN (GENERACIÓN IV) EN 19 MÓDULOS INDEPENDIENTES (60 DE COLOR ROJO/AZUL, 18 EN COLOR ÁMBAR, 12 CLAROS) CONECTADO A TARJETA CENTRAL (NO COLGADOS O SOLDADOS A TARJETA)  1.10. MÓDULOS CON 9 LEDS CADA UNO EN LAS ESQUINAS (2 DE COLOR ROJO AL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 DE COLOR AZUL LADO DEL PASAJERO) / CON REFLECTOR DE ÓPTICA PARA CUBRIR 360 GRADOS CON FILTRO ABIERTO DE CRISTAL  1.11. 4 MÓDULOS CON 4 LEDS CADA UNO HACIA EL FRENTE (2 DE COLOR ROJO, 2 DE COLOR AZUL)/ CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL, CON FILTRO DE CRISTAL CÓNICO, MÓDULOS CON 4 LEDS CADA UNO HACIA ATRÁS (1 COLOR ROJO, 1 COLOR AZUL)( CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL, CON FILTRO DE CRISTAL CÓNICO, MÓDULOS TRASEROS CON 3 LEDS CADA UNO CON LAS FUNCIONES DE BARRA DE TRAFICO (IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA-IZQUIERDA, CENTRO-HACIA AFUERA) EN COLOR ÁMBAR CON ÓPTICA DE DIFUSIÓN DIRECTA PARA UNA MEJOR ILUMINACIÓN, MÓDULOS FRONTALES CON 3 LEDS CADA UNO CLAROS (ACERCAMIENTO) CON ÓPTICA DE DIFUSIÓN DIRECTA PARA LA MEJOR ILUMINACIÓN, MÓDULOS LATERALES CON 3 LEDS CADA UNO CLAROS (CALLEJONERAS) UNO DE CADA LADO.  1.12. TODOS LOS MÓDULOS DE COLOR FLASHEANDO EN FORMA INTERMITENTE E INDEPENDIENTE.  2. SIRENA ELECTRÓNICA  2.1. BOCINA DE 100-WATTS PARA INSTALARSE EN EL COFRE DEL VEHÍCULO  2.2. SIRENA DE TABLERO DE UNA SOLA PIEZA (NO SE ACEPTAN CON CONTROL ALÁMBRICO EN DOS PIEZAS) PARA LA SONORIZACIÓN DE EMERGENCIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS  2.3. EFICIENTE DE ENERGÍA  2.4. DIMENSIONES: 16.5 CM DE LARGO, 6.4 CM DE ALTURA, 14.0 CM DE ANCHO (6.5”X2.5”X5.5”)  2.5. OPERACIÓN PARA CAMBIO DE TONO DESDE EL CONTROL DE LA SIRENA O INTERCONECTADA AL CLAXON DE LA UNIDAD TRES SONIDOS OFICIALES: WAIL, YELP, HI-LO CORNETA DE AIRE (AIR HORN) ACTIVADA MEDIANTE BOTÓN DE PRESIÓN DE MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A)  2.6. RETRANSMISIÓN DE RADIO CUANDO ASI LO PERMITA LA RADIO POTENCIA DE 200 WATTS  2.7. PERILLAS DE VOLUMEN Y ENCENDIDO  2.8. PERILLAS DE CAMBIO DE TONOS  2.9. BOTÓN DE PRESIÓN PARA MANUAL BOCINA REFORZADA DE 100-WATTS CON DIMENSIONES ADECUADAS PARA INSTALARSE EN EL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR O DETRÁS DE LA PARRILLA DE LA UNIDAD DIRECCIONADA HACIA EL FRENTE PARA EVITAR PERDIDA DE SONIDO ALIMENTACIÓN DE 10-16 VDC.  3. SISTEMA DE LUCES ESTROBOSCÓPICAS  3.1. FUENTE DE PODER DE 4 SALIDAS  3.2. 75 WATTS  3.3. 4 FOCOS ESTROBOSCÓPICOS CLAROS TIPO COLA DE COCHINO PARA INSTALAR 2 EN FAROS Y 2 EN CALAVERAS DE LA UNIDAD  3.4. CABLES BLINDADOS CON ARNESES PARA SU INSTALACIÓN  4. BANCAS  4.1 PEGADAS ALREDEDOR DE LA PARED INICIANDO EN LA PARTE TRASERA DEL PILOTO RECORRIENDO LO LARGO DEL INTERIOR HASTA DAR VUELTA Y LLEGAR A LA PUERTA LATERAL SIN OBSTRUIR EL ACCESO Y/O ASCENSO LATERAL DE LA UNIDAD.  4.2 LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PARA QUE UNA PERSONA SE ENCUENTRE SENTADA POR PERIODOS LARGOS SIN SUFRIR DAÑOS O LESIONES.  4.3 ASIENTO ACOLCHADO Y CUBIERTO DE UN MATERIAL RESISTENTE PARA SOPORTAR USO RUDO COMO DESGASTE PROVOCADO POR EL MOVIMIENTO DE TRASLADO DE PERSONAS, ASÍ COMO PARA SOPORTAR QUÍMICOS O PRODUCTOS QUE SIRVAN PARA LA LIMPIEZA DE LA MISMA.  4.4 EN LA PARTE SUPERIOR (TOLDO) DEBERÁ ESTAR INSTALADO UN TUBO PASAMANOS PARA CADA LADO DE LA BANCA ESTO PARA DAR SUJECIÓN EN CASO DE SER NECESARIO A LOS DETENIDOS.  4.5 LA PARTE AISLADA DE LA UNIDAD DEBERÁ CONTAR CON ILUMINACIÓN FUERTE Y CLARA EN EL INTERIOR POR SEGURIDAD DE LOS PROPIOS DETENIDOS.  4.6 LA CABINA DE CONDUCCIÓN Y EL COPILOTO QUEDARAN AISLADOS POR UNA PLACA DE ACERO DE 1”  4.7 LA PLACA DE AISLAMIENTO QUEDARÁ CON UNAS PERFORACIONES O REJILLA DE GRAN RESISTENCIA SIMULANDO UNA AMPLIA VENTANILLA QUE PERMITA UNA AMPLIA VISIBILIDAD DE COPILOTO Y DEL PILOTO HACIA LA PARTE TRASERA AISLADA.  4.8 LAS BANCAS TENDRÁN INSTALADAS DE FORMA LINEAL, SOLDADAS CON GRAN FIRMEZA Y DUREZA UNA VARILLA QUE SIRVA PARA ASEGURAMIENTO DEL O DE LOS DETENIDOS CON ESPOSAS/GANCHOS.  4.9 LAS BANCAS DEBERÁN CONTAR CON CINTURONES DE SEGURIDAD (LA CANTIDAD SE DETERMINARÁ DE ACUERDO A LA CAPACIDAD QUE PUEDE TENER LA BANCA CON EL NUMERO DE DETENIDOS QUE PUEDAN IR SENTADOS.  4.10 LAS COMPUERTAS TRASERAS DEBERÁN CONTAR CON UN SISTEMA REFORZADO DE ALTA SEGURIDAD PARA EL ASEGURAMIENTO DE LAS COMPUERTAS DE TAL FORMA QUE PERMITA BLOQUEAR ESTAS DOS PUERTAS POR SEGURIDAD. |

**ANEXO 1A**

**HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/002/2019 “VEHÍCULOS”**

HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | **DESCRIPCIÓN** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  **PROPUESTAS** | FABRICANTE, MARCA Y MODELO | **PERIODO DE GARANTÍA** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | **Fabricante ( )** | **FECHA** | *Para uso exclusivo de la convocante* |
| **Cargo:** |  |  | *Evaluó:* |
| **Firma:** | **Distribuidor ( )** |  |  |

ESTE FORMATO PUEDE REPRODUCIRSE LAS VECES NECESARIAS Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL SOBRE TÉCNICO - ECONÓMICO

**ANEXO 2 (DOS)**

**HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/002/2019 “VEHÍCULOS”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE -PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN**  (INCLUIR MARCA, MODELO, Y TODAS Y CADA UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS) | | | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE COTIZA** | | **PRECIO UNITARIO**  **ANTES DE IVA** | **TOTAL, COTIZADO**  **ANTES DE IVA**  cantidad de productos por precio unitario | **TOTAL, CON IVA** |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | | |  |  | | **TOTAL, COTIZADO** |  |  |
| RESUMEN DE LA PROPUESTA | | | | | |
| SUBTOTAL | |  | | | |
| IVA | |  | | | |
| TOTAL | |  | | | |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | | |
| **Cargo:** | | |
| **Firma:** | | |

ESTE FORMATO DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, PUEDE SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. NOTA: ESTE IMPRESO ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

**ANEXO 3 (TRES)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO****. LP/E/SECESP/002/2019 “VEHÍCULOS”**

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/002/2019 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE “VEHÍCULOS” Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO **PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO**, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

**A T E N T A M E N T E**

**REPRESENTANTE LEGAL**

ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE.

**ANEXO 5 (CINCO)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/002/2019 “VEHÍCULOS”**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº \_\_\_\_\_\_ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA) CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

**ANEXO 6 (SEIS)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANEXO 7 (SIETE)**

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO DE LICITACIÓN \_\_\_, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | | | | |
| **DOMICILIO FISCAL**:  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:**  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | | FECHA: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: | | | | |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: | |  | | |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | | NOMBRE | |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): | | | | |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: | | | | |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: | | | | |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: | | |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | | FECHA: | | |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: | | | | |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

**ANEXO 8 (OCHO)**

**CARTA PODER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL \_\_\_\_(NOMBRE Y NO.)\_\_\_\_\_ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER | | | | | | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER | | |
| TESTIGOS | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | | |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

ANEXO 9 (NUEVE)

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_NUMERO DE LICITACIÓN\_\_\_\_\_, **DECLARO** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.**

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

**ANEXO 10**

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.**

***NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:***

***PREGUNTAS:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| NOTAS ACLARATORIAS:  1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.  2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.  3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato Microsoft Word al correo licitaciones.secespdgo@gmail.com |