**ANEXO 1**

**REPORTE DE PARTIDAS**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/001/2020 “VEHÍCULOS”**

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **SUBPARTIDA** | **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEHICULOS EQUIPADOS | 1 | VEHICULO TIPO PANEL | 1.-MOTOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 4,3 LITROS. 2.-MOTOR NO MENOR A 6 CILINDROS. 3.-CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 285hp 4.-TORQUE NO MENOR A 305lb 5.-TRANSMISION AUTOMATICA 8 VELOCIDADES, DIRECCION HIDRAULICA 6.-CAPACIDAD EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 7.-AIRE ACONDICIONADO DELANTERO Y TRASERO CON CONTROLES MANUALES, RADIO AM/FM ESTEREO, ENTRADA USB Y SISTEMA DE AUDIO DIGITAL 8.-DOS BOLSAS DE AIRE FRONTALES  9.-SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE RESORTES HELICOIDALES CON AMORTIGUADORES Y BARRA ESTABILIZADORA 10.-2 PUERTAS DELANTERAS, 1 PUERTA LATERAL DERECHA TRASERA Y 1 PUERTA TRASERA DE TIPO BANDERA CON BISAGRAS. 11.-LLANTAS R16" ACERO 12.- CAMARA DE VISION TRASERA CON DESPLIEGUE PARCIAL EN EL ESPEJO RETROVISOR 13.-CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 117 (DEBERÁ ENTREGARSE CON TANQUE LLENO DE COMBUSTIBLE) 14.-SISTEMA DE FRENADO ABS EN LAS 4 RUEDAS 15.- CAPACIDAD DE CARGA: 1,966KG 16.- INCLUYE: LLANTA DE REFACCIÓN, TAPETES, GATO, LLAVE DE GATO Y PORTA PLACAS  17.- COLOR BLANCO  EQUIPAMIENTOS  1. BARRA DE LUCES (TORRETA) 1.1. LINEAL CON TECNOLOGÍA LED DE DISEÑO AERODINÁMICO Y BAJO PERFIL 1.2. DIMENSIONES: ALTURA 5.3 CM (2.1 PULGADAS), LONGITUD 119-120 CM (47 PULGADAS), ANCHO 31.1 CM (12 1/4 PULGADAS) 1.3. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA BASE DE ALUMINIO DENTRO DE LA BARRA 1.4. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO 1.5. DOMOS DE POLICARBONATO EN TRES SECCIONES DE DOS PIEZAS 1.6. BASE Y TAPA CON PROTECCIÓN DE RAYOS UV 1.7. DOMOS INFERIORES DE COLOR CLARO 1.8. CUBIERTAS EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL, CON SUJECIÓN MEDIANTE GRAPAS O CLIPS QUE FACILITA EL MANTENIMIENTO PATRONES DE FLASHEO PRE PROGRAMADOS INCLUYENDO BARRA DE TRAFICO TRASERA 1.9. 90 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN (GENERACIÓN IV) EN 19 MÓDULOS INDEPENDIENTES (60 DE COLOR ROJO/AZUL, 18 EN COLOR ÁMBAR, 12 CLAROS) CONECTADO A TARJETA CENTRAL (NO COLGADOS O SOLDADOS A TARJETA) 1.10. MÓDULOS CON 9 LEDS CADA UNO EN LAS ESQUINAS (2 DE COLOR ROJO AL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 DE COLOR AZUL LADO DEL PASAJERO) / CON REFLECTOR DE ÓPTICA PARA CUBRIR 360 GRADOS CON FILTRO ABIERTO DE CRISTAL 1.11. 4 MÓDULOS CON 4 LEDS CADA UNO HACIA EL FRENTE (2 DE COLOR ROJO, 2 DE COLOR AZUL)/ CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL, CON FILTRO DE CRISTAL CÓNICO, MÓDULOS CON 4 LEDS CADA UNO HACIA ATRÁS (1 COLOR ROJO, 1 COLOR AZUL)( CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL, CON FILTRO DE CRISTAL CÓNICO, MÓDULOS TRASEROS CON 3 LEDS CADA UNO CON LAS FUNCIONES DE BARRA DE TRAFICO (IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA-IZQUIERDA, CENTRO-HACIA AFUERA) EN COLOR ÁMBAR CON ÓPTICA DE DIFUSIÓN DIRECTA PARA UNA MEJOR ILUMINACIÓN, MÓDULOS FRONTALES CON 3 LEDS CADA UNO CLAROS (ACERCAMIENTO) CON ÓPTICA DE DIFUSIÓN DIRECTA PARA LA MEJOR ILUMINACIÓN, MÓDULOS LATERALES CON 3 LEDS CADA UNO CLAROS (CALLEJONERAS) UNO DE CADA LADO.  1.12. TODOS LOS MÓDULOS DE COLOR FLASHEANDO EN FORMA INTERMITENTE E INDEPENDIENTE. 2. SIRENA ELECTRÓNICA 2.1. BOCINA DE 100-WATTS PARA INSTALARSE EN EL COFRE DEL VEHÍCULO 2.2. SIRENA DE TABLERO DE UNA SOLA PIEZA (NO SE ACEPTAN CON CONTROL ALÁMBRICO EN DOS PIEZAS) PARA LA SONORIZACIÓN DE EMERGENCIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 2.3. EFICIENTE DE ENERGÍA 2.4. DIMENSIONES: 16.5 CM DE LARGO, 6.4 CM DE ALTURA, 14.0 CM DE ANCHO (6.5”X2.5”X5.5”) 2.5. OPERACIÓN PARA CAMBIO DE TONO DESDE EL CONTROL DE LA SIRENA O INTERCONECTADA AL CLAXON DE LA UNIDAD TRES SONIDOS OFICIALES: WAIL, YELP, HI-LO CORNETA DE AIRE (AIR HORN) ACTIVADA MEDIANTE BOTÓN DE PRESIÓN DE MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A) 2.6. RETRANSMISIÓN DE RADIO CUANDO ASI LO PERMITA LA RADIO POTENCIA DE 200 WATTS  2.7. PERILLAS DE VOLUMEN Y ENCENDIDO 2.8. PERILLAS DE CAMBIO DE TONOS 2.9. BOTÓN DE PRESIÓN PARA MANUAL BOCINA REFORZADA DE 100-WATTS CON DIMENSIONES ADECUADAS PARA INSTALARSE EN EL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR O DETRÁS DE LA PARRILLA DE LA UNIDAD DIRECCIONADA HACIA EL FRENTE PARA EVITAR PERDIDA DE SONIDO ALIMENTACIÓN DE 10-16 VDC. 3. SISTEMA DE LUCES ESTROBOSCÓPICAS 3.1. FUENTE DE PODER DE 4 SALIDAS 3.2. 75 WATTS 3.3. 4 FOCOS ESTROBOSCÓPICOS CLAROS TIPO COLA DE COCHINO PARA INSTALAR 2 EN FAROS Y 2 EN CALAVERAS DE LA UNIDAD 3.4. CABLES BLINDADOS CON ARNESES PARA SU INSTALACIÓN 4. BANCAS 4.1 PEGADAS ALREDEDOR DE LA PARED INICIANDO EN LA PARTE TRASERA DEL PILOTO RECORRIENDO LO LARGO DEL INTERIOR HASTA DAR VUELTA Y LLEGAR A LA PUERTA LATERAL SIN OBSTRUIR EL ACCESO Y/O ASCENSO LATERAL DE LA UNIDAD. 4.2 LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PARA QUE UNA PERSONA SE ENCUENTRE SENTADA POR PERIODOS LARGOS SIN SUFRIR DAÑOS O LESIONES. 4.3 ASIENTO ACOLCHADO Y CUBIERTO DE UN MATERIAL RESISTENTE PARA SOPORTAR USO RUDO COMO DESGASTE PROVOCADO POR EL MOVIMIENTO DE TRASLADO DE PERSONAS, ASÍ COMO PARA SOPORTAR QUÍMICOS O PRODUCTOS QUE SIRVAN PARA LA LIMPIEZA DE LA MISMA. 4.4 EN LA PARTE SUPERIOR (TOLDO) DEBERÁ ESTAR INSTALADO UN TUBO PASAMANOS PARA CADA LADO DE LA BANCA ESTO PARA DAR SUJECIÓN EN CASO DE SER NECESARIO A LOS DETENIDOS. 4.5 LA PARTE AISLADA DE LA UNIDAD DEBERÁ CONTAR CON ILUMINACIÓN FUERTE Y CLARA EN EL INTERIOR POR SEGURIDAD DE LOS PROPIOS DETENIDOS. 4.6 LA CABINA DE CONDUCCIÓN Y EL COPILOTO QUEDARAN AISLADOS POR UNA PLACA DE ACERO DE 1” 4.7 LA PLACA DE AISLAMIENTO QUEDARÁ CON UNAS PERFORACIONES O REJILLA DE GRAN RESISTENCIA SIMULANDO UNA AMPLIA VENTANILLA QUE PERMITA UNA AMPLIA VISIBILIDAD DE COPILOTO Y DEL PILOTO HACIA LA PARTE TRASERA AISLADA. 4.8 LAS BANCAS TENDRÁN INSTALADAS DE FORMA LINEAL, SOLDADAS CON GRAN FIRMEZA Y DUREZA UNA VARILLA QUE SIRVA PARA ASEGURAMIENTO DEL O DE LOS DETENIDOS CON ESPOSAS/GANCHOS. 4.9 LAS BANCAS DEBERÁN CONTAR CON CINTURONES DE SEGURIDAD (LA CANTIDAD SE DETERMINARÁ DE ACUERDO A LA CAPACIDAD QUE PUEDE TENER LA BANCA CON EL NUMERO DE DETENIDOS QUE PUEDAN IR SENTADOS. 4.10 LAS COMPUERTAS TRASERAS DEBERÁN CONTAR CON UN SISTEMA REFORZADO DE ALTA SEGURIDAD PARA EL ASEGURAMIENTO DE LAS COMPUERTAS DE TAL FORMA QUE PERMITA BLOQUEAR ESTAS DOS PUERTAS POR SEGURIDAD. |
| 1 | MINI VAN | 1.-MOTOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1,5 LITROS. 2.-MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS. 3.-CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 102hp 4.-TORQUE NO MENOR A 99lb 5.-TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES, DIRECCION ELECTRICA, COMBUSTIBLE GASOLINA 6.-CAPACIDAD EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 7.-AIRE ACONDICIONADO MANUAL, VENTANAS FRONTALES Y DE SEGUNDA FILA CON APERTURA ELECTRICA, SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD CON REPRODUCTOR PARA MP3/WMA, JACK, USB Y 4 BOCINAS 8.-DOSBOLSAS DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO  9.-SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON CON RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA 10.-4 PUERTAS 11.-LLANTAS 14X5" CON RIN DE ACERO 12.-CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 45LT 13.-SISTEMA ANTIBLOQUEO ABS Y DISTRIBUCION ELECTRONICA DE FRENADO EBD 14.- COLOR BLANCO Y BALIZADA CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD  15.- CAPACIDAD: 3 PASAJEROS, 565KG 16.- ADAPTADA CON RAMPA PARA DISCAPACITADOS: SISTEMA DE 2 BRAZOS, CAPACIDAD 359KG, AJUSTABLE APRA VANOS LIBRE DE 1.05M ANCHO X 1.14M ALTO EN ADELANTE, 2 CILINDROS DE ELEVACION,PLATO PLANO, RECORRIDO HORIZONTAL, FRENO DE SILLAS AUTOMATICO EN EL EXTREMO POSTERIOR, BARANDILLAS DE SEGURIDAD (2 IZQUIERDO, 2 DERECHO, PLEGADO AUTOMATICO. 17.- INCLUYE: LLANTA DE REFACCIÓN, TAPETES, GATO, LLAVE DE GATO Y PORTA PLACAS |
| 2 | VEHÍCULOS | 1 | VEHÍCULO  PARA 15 PASAJEROS | 1. MOTOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2.5 LITROS. 2. MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS. 3. CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 145hp 4. TORQUE NO MENOR A 157lb 5.- TRANSMISION MANUAL, DIRECCION HIDRAULICA, COMBUSTIBLE GASOLINA 6. CAPACIDAD EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 7.- AIRE ACONDICIONADO FRONTAL Y TRASERO, VIDRIOS ELÉCTRICOS (PUERTAS DELANTERAS), RADIO AM/FM/CD/AUX-IN 8. BOLSAS DE AIRE FRONTALES CONDUCTOR Y PASAJERO 9. BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. 10. 2 PUERTAS Y 1 CORREDIZA 11,- LLANTAS 195/80 R15" 12.- CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 65 (DEBERÁ ENTREGARSE CON TANQUE LLENO DE COMBUSTIBLE) 13.- SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO ABS 14.- COLOR: BLANCO, BALIZADO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD. 15.- INCLUYE: LLANTA DE REFACCIÓN, TAPETES, GATO, LLAVE DE GATO Y PORTA PLACAS |
| 1 | VEHICULO SEDAN | 1.- MOTOR CON CAPACIDAD MINIMA 1.5 LITROS  2.- MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS  3.- CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 107 HP  4.- TORQUE NO MENOR A 104LB  5.- TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES  6.- CAPACIDAD EN SU INSTALACION ELECTRICA  7.- AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMATICA, RADIO AM/FM, REPRODUCTOR MP3, ENTRADAS PARA USB Y AUX-IN Y CONEXION BLUETOOTH  8.- RINES DE ALUMINIO DE 15"  9.- CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 39 LTS (DEBERÁ ENTREGARSE CON TANQUE LLENO DE COMBUSTIBLE)  10.- DOS BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO  11.- BARRAS DE PROTECCION LATERAL EN PUERTAS DELANTERAS Y TRASERAS  12.- SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO ABS EN LAS 4 RUEDAS Y DISTRIBUCION ELECTRONICA DE FRENADO  13.- COLOR:BLANCO  15.- INCLUYE: LLANTA DE REFACCIÓN, TAPETES, GATO, LLAVE DE GATO Y PORTA PLACAS |
| 1 | PICK UP 3 TONELADAS | 1.-MOTOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5,7 LITROS.  2.-MOTOR NO MENOR A 8 CILINDROS.  3.-CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 383hp  4.-TORQUE NO MENOR A 400lb  5.-TRANSMISION MANUAL 5 VELOCIDADES, DIRECCION HIDRAULICA, COMBUSTIBLE GASOLINA  6.-CAPACIDAD EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  7.-AIRE ACONDICIONADO DELANTERO, CRISTALES DE ASCENSO Y DESCENSO MANUAL, SALIDA AUXILIAR 12V, 2 ALTAVOCES, PUERTO REMOTO USB DE CARGA  8.-SISTEMA DE BOLSA DE AIRE FRONTAL MULTIETAPAS PARA CONDUCTOR Y PASAJERO  9.-SUSPENSION DELANTERA EJE SOLIDO CON RESORTE HELICOIDAL Y BARRA DE TRACCION  10.-2 PUERTAS  11.-LLANTAS R17"  12.-CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 197L (DEBERÁ ENTREGARSE CON TANQUE LLENO DE COMBUSTIBLE)  13.-SISTEMA DE FRENADO ABS EN LAS 4 RUEDAS  14.- COLOR BLANCO, BALIZADA CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD  15.- CAPACIDAD: 2 PASAJEROS, 6332KG  16.- CHASIS LARGO 3,453MM  17.- INCLUYE: LLANTA DE REFACCIÓN, TAPETES, GATO, LLAVE DE GATO Y PORTA PLACAS |
| 1 | VEHICULO TIPO VAN 12 PASAJEROS | 1.-MOTOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 6 LITROS. 2.-MOTOR NO MENOR A 8 CILINDROS. 3.-CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 324hp 4.-TORQUE NO MENOR A 373lb 5.-TRANSMISION AUTOMATICA 6 VELOCIDADES CON SOBREMARCHA, DIRECCION HIDRAULICA, COMBUSTIBLE FLEXFUEL 6.-CAPACIDAD EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 7.-AIRE ACONDICIONADO DELANTERO Y TRASERO CON CONTROLES MANUALES, VENTANAS ELECTRICAS FRONTALES, RADIO AM/FM ESTEREO, SINTONIA ELCTRONICA CON BUSCADOR E IDENTIFICADOR DE SEÑAL, RELOJ DIGITAL, CD Y ENTRADA USB 8.-SEIS BOLSAS DE AIRE  9.-SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES Y BARRA ESTABILIZADORA 10.-2 PUERTAS Y 1 PUERTA LATERAL DERECHA CON BISAGRAS PARA COMPARTIMIENTO TRASERO, 11.-LLANTAS R16" ACERO 12.-CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 117 (DEBERÁ ENTREGARSE CON TANQUE LLENO DE COMBUSTIBLE) 13.-SISTEMA DE FRENADO ABS EN LAS 4 RUEDAS 14.- COLOR PLATA BRILLANTE 15.- CAPACIDAD: 12 PASAJEROS, 1,575KG 16.- INCLUYE: LLANTA DE REFACCIÓN, TAPETES, GATO, LLAVE DE GATO Y PORTA PLACAS |
| 1 | VEHICULO  PARA 15 PASAJEROS | 1. MOTOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2.5 LITROS. 2. MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS. 3. CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 127hp 4. TORQUE NO MENOR A 263lb 5.- TRANSMISION MANUAL, DIRECCION HIDRAULICA, COMBUSTIBLE DIESEL 6. CAPACIDAD EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 7.- AIRE ACONDICIONADO FRONTAL Y TRASERO, VIDRIOS ELÉCTRICOS (PUERTAS DELANTERAS), RADIO AM/FM/CD/AUX-IN 8. BOLSAS DE AIRE FRONTALES CONDUCTOR Y PASAJERO 9. BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. 10. 2 PUERTAS Y 1 CORREDIZA 11,- LLANTAS 195/80 R15" 12.- CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 65 (DEBERÁ ENTREGARSE CON TANQUE LLENO DE COMBUSTIBLE) 13.- SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO ABS 14.- INCLUYE: LLANTA DE REFACCIÓN, TAPETES, GATO, LLAVE DE GATO Y PORTA PLACAS  15.- COLOR BLANCO |
| 1 | CAMION DE PASAJEROS | 1.-MOTOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 4,8 LITROS. 2.-CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 210hp 3.-TORQUE NO MENOR A 516lb 4.-TRANSMISION MANUAL 6 VELOCIDADES DIRECTAS, DIRECCION HIDRAULICA DE POTENCIA DE BOLAS RECIRCULANTES, COMBUSTIBLE DIESEL  5.-CAPACIDAD EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 2 BATERIAS 12 VOLTS, 730 CCA, 24 VOLTS ALTERNADOR BOSCH 28V A 80AMP 6.-DEFROSTER AIRE AMBIENTE 7.- SUSPENSION DELANTERA MUELLES FLAT-LEAF CON AMORTIGUADORES TELESCOPICOS CON CAPACIDAD 3,628KG, SUSPENSION TRASERA MUELLES MULTILEAF CON BARRA ESTABILIZADORA CON CAPACIDAD 7,030KG 8.- PUERTA TRASERA Y DELANTERA 9.-SEIS RADIALES R22,5, RIN DE ACERO 10.-CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 210L, 1 TANQUE DE ADBLUE 25L, 6.6GAL (DEBERÁ ENTREGARSE CON TANQUE LLENO DE COMBUSTIBLE) 11.-SISTEMA DE FRENOS DE AIRE TOTAL 12.- CAPACIDAD: 41 ASIENTOS 13.- CARROCERIA: ASIENTOS ALTOS FIJOS EN PLASTICO, MAMPARA DEL OPERADOR EN ACRILICO, TAPETE DEL OPERADOR EN ALUMINIO, ASIENTO DEL OPERADOR EN TELA CON CINTURON DE SEGURIDAD, ILUMINACION LED AL CENTRO, 1 FALLEBA DE PLASTICO TERMOFORMADO, UNA PUERTA RECTA DE DOS HOJAS ABATIBLES EN LAMINA GALVANIZADA, VENTANILLAS FILTRASOL 50/50, LIMPIAPARABRISAS ELECTRICO. 14.- INCLUYE: LLANTA DE REFACCIÓN, TAPETES, GATO, LLAVE DE GATO Y PORTA PLACAS  15.- COLOR BLANCO |
| 1 | VEHICULO SUV | 1. MOTOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2.5 LITROS. 2. MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS. 3. CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 155hp 4. TORQUE NO MENOR A 143lb 5.- TRANSMISION AUTOMATICA, DIRECCION ELECTRO ASISTIDA (MDPS), COMBUSTIBLE GASOLINA 6. CAPACIDAD EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 7.- AIRE ACONDICIONADO MANUAL, CRISTALES DELANTEROS Y TRASEROS ELÉCTRICOS, AUDIO AM/FM, CONECTIVIDAD USB PARTE DELANTERA Y TRASERA, AUX, BLUETOOTH, PANTALLA LCD TACTIL A COLOR DE 8 CONECTIVIDAD ANDORID AUTO, CAR PLAY, SISTEMA DE SONIDO ARKAMYS 3D 35W 8. BOLSAS DE AIRE FRONTALES CONDUCTOR Y PASAJERO, BOLSAS DE AIRE LATERALES. BOLSA DE AIRE TIPO CORTINA 9. CONTROL ELCTRONICO DE ESTABILIDAD 10.- RINES ALUMINIO R17" 12.- CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 62L (DEBERÁ ENTREGARSE CON TANQUE LLENO DE COMBUSTIBLE) 13.- SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO ABS 14.- COLOR: GRIS 15.- INCLUYE: LLANTA DE REFACCIÓN, TAPETES, GATO, LLAVE DE GATO Y PORTA PLACAS |

**ANEXO 1A**

**HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/001/2020 “VEHÍCULOS”**

HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | **DESCRIPCIÓN** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  **PROPUESTAS** | FABRICANTE, MARCA Y MODELO | **PERIODO DE GARANTÍA** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | **Fabricante ( )** | **FECHA** | *Para uso exclusivo de la convocante* |
| **Cargo:** |  |  | *Evaluó:* |
| **Firma:** | **Distribuidor ( )** |  |  |

ESTE FORMATO PUEDE REPRODUCIRSE LAS VECES NECESARIAS Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL SOBRE TÉCNICO - ECONÓMICO

**ANEXO 2 (DOS)**

**HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/002/2019 “VEHÍCULOS”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE -PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN**  (INCLUIR MARCA, MODELO, Y TODAS Y CADA UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS) | | | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE COTIZA** | | **PRECIO UNITARIO**  **ANTES DE IVA** | **TOTAL, COTIZADO**  **ANTES DE IVA**  cantidad de productos por precio unitario | **TOTAL, CON IVA** |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | | |  |  | | **TOTAL, COTIZADO** |  |  |
| RESUMEN DE LA PROPUESTA | | | | | |
| SUBTOTAL | |  | | | |
| IVA | |  | | | |
| TOTAL | |  | | | |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | | |
| **Cargo:** | | |
| **Firma:** | | |

ESTE FORMATO DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, PUEDE SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. NOTA: ESTE IMPRESO ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

**ANEXO 3 (TRES)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO****. LP/E/SECESP/002/2019 “VEHÍCULOS”**

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/001/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE “VEHÍCULOS” Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO **PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO**, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

**A T E N T A M E N T E**

**REPRESENTANTE LEGAL**

ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE.

**ANEXO 5 (CINCO)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/001/2020 “VEHÍCULOS”**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº \_\_\_\_\_\_ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA) CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

**ANEXO 6 (SEIS)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANEXO 7 (SIETE)**

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO DE LICITACIÓN \_\_\_, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | | | | |
| **DOMICILIO FISCAL**:  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:**  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | | FECHA: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: | | | | |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: | |  | | |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | | NOMBRE | |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): | | | | |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: | | | | |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: | | | | |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: | | |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | | FECHA: | | |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: | | | | |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

**ANEXO 8 (OCHO)**

**CARTA PODER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL \_\_\_\_(NOMBRE Y NO.)\_\_\_\_\_ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER | | | | | | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER | | |
| TESTIGOS | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | | |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

ANEXO 9 (NUEVE)

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_NUMERO DE LICITACIÓN\_\_\_\_\_, **DECLARO** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.**

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

**ANEXO 10**

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.**

***NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:***

***PREGUNTAS:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| NOTAS ACLARATORIAS:  1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.  2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.  3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato Microsoft Word al correo licitaciones.secespdgo@gmail.com |