**ANEXO 1**

**REPORTE DE PARTIDAS**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/007/2020 “UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN”**

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOTA TACTICA | 450 | PARES | 1. CONSTRUCCIÓN DE LENGÜETA TRANSPIRABLE CON FLUJO DE AIRE 2. PLANTILLA ORTHOLITE DE DURÓMETRO DOBLE DE LONGITUD COMPLETA 3. ZONA DE FLEXIÓN DEL TALÓN DE AQUILES PARA MAYOR COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD  4. SHOCK MITIGATION SYSTEM 5. CONSTRUCCIÓN STROBEL  6. CONSTRUCCIÓN SUPERIOR MÁS LIGERA 7. PUÑO DE AQUILES ORTHOLITE PARA MAYOR COMODIDAD. 8. SUELA EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL ACEITE. 9. COLOR DAR COYOTE |
| 2 | BOTA MILITAR TACTICA | 160 | PARES | 1. CONSTRUCCIÓN DE LENGÜETA TRANSPIRABLE CON FLUJO DE AIRE 2. PLANTILLA ORTHOLITE DE DURÓMETRO DOBLE DE LONGITUD COMPLETA 3. ZONA DE FLEXIÓN DEL TALÓN DE AQUILES PARA MAYOR COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD  4. SHOCK MITIGATION SYSTEM 5. CONSTRUCCIÓN STROBEL  6. CONSTRUCCIÓN SUPERIOR MÁS LIGERA 7. PUÑO DE AQUILES ORTHOLITE PARA MAYOR COMODIDAD. 8. SUELA EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL ACEITE. 9. COLOR DAR COYOTE |
| 3 | BOTA TACTICA | 13 | PARES | 1. CONSTRUCCIÓN SUPERIOR MÁS LIGERA 2. NUEVA PLANTILLA ORTHOLITE DE DURÓMETRO DOBLE DE LONGITUD COMPLETA 3. ZONA FLEXIBLE DE AQUILES PARA MAYOR COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD 4. TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO AGION EN REVESTIMIENTO 5. PUNTA DE LA SUELA COSIDA A LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR DURABILIDAD 6. SHOCK MITIGATION SYSTEM 7. SUELA EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL ACEITE. 8. CONSTRUCCIÓN STROBEL PARA MAYOR COMODIDAD. 9. NUEVA ZONA DE TOBILLO ORTHOLITE PARA MAYOR COMODIDAD Y BLOQUEO DEL TALÓN 10. COLOR: COYOTE |
| 4 | CAMISA TACTICA MANGA LARGA | 450 | PIEZA | 1. CAMISOLA MANGA LARGA CON CUELLO Y PIE DE CUELLO UNIDOS A LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE 1.59MM (+/-2MM).  2. EN EL CUELLO CUENTA CON DOS MINI BROCHES A PRESIÓN LA CUAL SE FIJAN AL CUERPO PARA DAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN A LA PRENDA.  3. LA PRENDA CIERRA POR MEDIO DE SIETE BOTONES DEL # 20 AL TONO DE LA PRENDA. 4. LA PARTE FRONTAL DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA, LA ALETILLA ESTA UNIDA AL CUERPO CON MARGEN DE COSTURA DE 10MM CON UN PESPUNTE DOBLE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35 MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO. 5. EN CADA HOMBRO CUENTAN CON UNA CHARRETERA FIJADA DE UN LADO A LA PRENDA Y DEL LADO CONTRARIO DE LA CHARRETERA CUENTA CON UN BOTÓN # 20 AL TONO DE LA PRENDA PARA SU CIERRE. ELABORADAS CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  6. SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS GRANDES A LA ALTURA DEL PECHO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, DICHAS BOLSAS CIERRAN CON CONTACTEL DE 12.7MM, EN LA PARTE INTERNA DE LA BOLSA SE COLOCA TELA CALADA DE POLIAMIDA. 7. SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA FABRICADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, LA CUAL CIERRAN CONTACTEL DE 25.4MM, DICHAS BOLSAS CUENTAN CON PESPUNTES DOBLES CON SEPARACIÓN DE AGUJA DE 6.35MM.  8. LAS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS LLEVAN PRESILLAS PARA DAR UN MAYOR REFUERZO.  9. LA CARTERA DE LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. PUÑO DE MANGA CON 60 MM DE ALTO Y CON DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19MM DEL FILO.  11. CUENTA CON ALETILLA DE MANGA 30MM DE ANCHO, SE COLOCA BOTÓN A TONO DE LA PRENDA #20, UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA.  12. EN LA PARTE DE LA SISA CUENTA CON INSERTO DE TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA DAR UNA MAYOR VENTILACIÓN. 13. EN EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  14. EN LA UNIÓN DEL CANESÚ INFERIOR CON LA ESPALDA SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR UNA MAYOR VENTILACIÓN.  15. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. 16. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. 17. EL DOBLADILLO DE RUEDO DE LA CAMISOLA ES DE 6.3MM. 18. CUENTA CON ENTRETELA EN CUELLO, PIE DE CUELLO, CHARRETERAS, CARTERAS Y ALETILLA.  19. CUENTA CON PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA PRENDA. 20, COLOR VERDE APLICACIONES: 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. BANDERA DE MÉXICO DE GOMA 76.2MMX76.2MM EN MANGA IZQUIERDA 3. CONTACTEL EN MANGA DERECHA 76.2MMX76.2MM PARA SECTOR  4. TPU “ESCUDO DE FISCALIA” EN PECHO SUPERIOR DERECHO. 5. TPU METALIZADO “ESCUDO POLICIA INVESTIGADORA DE DELITOS ” EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO  6. TRANSFER “POLICIA INVESTIGADORA” REFLEJANTE EN ESPALDA SUPERIOR CENTRADO, EL ANCHO DE TRANSFER EN DAMA ES EN 260 MM Y EN CABALLERO 280MM. |
| 5 | CAMISA TACTICA MANGA LARGA | 30 | PIEZA | 1. CAMISOLA MANGA LARGA CON CUELLO Y PIE DE CUELLO UNIDOS A LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE 1.59MM (+/-2MM).  2. EN EL CUELLO CUENTA CON DOS MINI BROCHES A PRESIÓN LA CUAL SE FIJAN AL CUERPO PARA DAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN A LA PRENDA.  3. LA PRENDA CIERRA POR MEDIO DE SIETE BOTONES DEL # 20 AL TONO DE LA PRENDA. 4. LA PARTE FRONTAL DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA, LA ALETILLA ESTA UNIDA AL CUERPO CON MARGEN DE COSTURA DE 10MM CON UN PESPUNTE DOBLE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35 MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO. 5. EN CADA HOMBRO CUENTAN CON UNA CHARRETERA FIJADA DE UN LADO A LA PRENDA Y DEL LADO CONTRARIO DE LA CHARRETERA CUENTA CON UN BOTÓN # 20 AL TONO DE LA PRENDA PARA SU CIERRE. ELABORADAS CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  6. SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS GRANDES A LA ALTURA DEL PECHO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, DICHAS BOLSAS CIERRAN CON CONTACTEL DE 12.7MM, EN LA PARTE INTERNA DE LA BOLSA SE COLOCA TELA CALADA DE POLIAMIDA. 7. SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA FABRICADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, LA CUAL CIERRAN CONTACTEL DE 25.4MM, DICHAS BOLSAS CUENTAN CON PESPUNTES DOBLES CON SEPARACIÓN DE AGUJA DE 6.35MM.  8. LAS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS LLEVAN PRESILLAS PARA DAR UN MAYOR REFUERZO.  9. LA CARTERA DE LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. PUÑO DE MANGA CON 60 MM DE ALTO Y CON DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19MM DEL FILO.  11. CUENTA CON ALETILLA DE MANGA 30MM DE ANCHO, SE COLOCA BOTÓN A TONO DE LA PRENDA #20, UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA.  12. EN LA PARTE DE LA SISA CUENTA CON INSERTO DE TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA DAR UNA MAYOR VENTILACIÓN. 13. EN EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  14. EN LA UNIÓN DEL CANESÚ INFERIOR CON LA ESPALDA SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR UNA MAYOR VENTILACIÓN.  15. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. 16. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. 17. EL DOBLADILLO DE RUEDO DE LA CAMISOLA ES DE 6.3MM. 18. CUENTA CON ENTRETELA EN CUELLO, PIE DE CUELLO, CHARRETERAS, CARTERAS Y ALETILLA.  19. CUENTA CON PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA PRENDA. 20, COLOR VERDE APLICACIONES: 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. TPU “ESCUDO DE FISCALIA” EN PECHO SUPERIOR DERECHO. 3. TPU "ESCUDO DGO ” EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO  4. TPU METALIZADO DE "SIGLAS DEL DEPARTAMENTO U.E.C.S. ” EN COSTADO SUPERIOR DERECHO 10CM X 3CM |
| 6 | CAMISA TACTICA MANGA LARGA | 450 | PIEZA | 1. CAMISOLA MANGA LARGA CON CUELLO Y PIE DE CUELLO UNIDOS A LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE 1.59MM (+/-2MM).  2. EN EL CUELLO CUENTA CON DOS MINI BROCHES A PRESIÓN LA CUAL SE FIJAN AL CUERPO PARA DAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN A LA PRENDA.  3. LA PRENDA CIERRA POR MEDIO DE SIETE BOTONES DEL # 20 AL TONO DE LA PRENDA. 4. LA PARTE FRONTAL DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA, LA ALETILLA ESTA UNIDA AL CUERPO CON MARGEN DE COSTURA DE 10MM CON UN PESPUNTE DOBLE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35 MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO. 5. EN CADA HOMBRO CUENTAN CON UNA CHARRETERA FIJADA DE UN LADO A LA PRENDA Y DEL LADO CONTRARIO DE LA CHARRETERA CUENTA CON UN BOTÓN # 20 AL TONO DE LA PRENDA PARA SU CIERRE. ELABORADAS CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  6. SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS GRANDES A LA ALTURA DEL PECHO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, DICHAS BOLSAS CIERRAN CON CONTACTEL DE 12.7MM, EN LA PARTE INTERNA DE LA BOLSA SE COLOCA TELA CALADA DE POLIAMIDA. 7. SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA FABRICADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, LA CUAL CIERRAN CONTACTEL DE 25.4MM, DICHAS BOLSAS CUENTAN CON PESPUNTES DOBLES CON SEPARACIÓN DE AGUJA DE 6.35MM.  8. LAS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS LLEVAN PRESILLAS PARA DAR UN MAYOR REFUERZO.  9. LA CARTERA DE LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. PUÑO DE MANGA CON 60 MM DE ALTO Y CON DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19MM DEL FILO.  11. CUENTA CON ALETILLA DE MANGA 30MM DE ANCHO, SE COLOCA BOTÓN A TONO DE LA PRENDA #20, UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA.  12. EN LA PARTE DE LA SISA CUENTA CON INSERTO DE TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA DAR UNA MAYOR VENTILACIÓN. 13. EN EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  14. EN LA UNIÓN DEL CANESÚ INFERIOR CON LA ESPALDA SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR UNA MAYOR VENTILACIÓN.  15. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. 16. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. 17. EL DOBLADILLO DE RUEDO DE LA CAMISOLA ES DE 6.3MM. 18. CUENTA CON ENTRETELA EN CUELLO, PIE DE CUELLO, CHARRETERAS, CARTERAS Y ALETILLA.  19. CUENTA CON PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA PRENDA. 20, COLOR VERDE APLICACIONES: 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. BANDERA DE MÉXICO DE GOMA 76.2MMX76.2MM EN MANGA IZQUIERDA 3. CONTACTEL EN MANGA DERECHA 76.2MMX76.2MM PARA SECTOR  4. TPU “ESCUDO DE FISCALIA” EN PECHO SUPERIOR DERECHO. 5. TPU METALIZADO “ESCUDO POLICIA INVESTIGADORA DE DELITOS ” EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO  6. TRANSFER “POLICIA INVESTIGADORA” REFLEJANTE EN ESPALDA SUPERIOR CENTRADO, EL ANCHO DE TRANSFER EN DAMA ES EN 260 MM Y EN CABALLERO 280MM. |
| 7 | CAMISA TACTICA MANGA LARGA | 30 | PIEZA | 1. CAMISOLA MANGA LARGA CON CUELLO Y PIE DE CUELLO UNIDOS A LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE 1.59MM (+/-2MM).  2. EN EL CUELLO CUENTA CON DOS MINI BROCHES A PRESIÓN LA CUAL SE FIJAN AL CUERPO PARA DAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN A LA PRENDA.  3. LA PRENDA CIERRA POR MEDIO DE SIETE BOTONES DEL # 20 AL TONO DE LA PRENDA. 4. LA PARTE FRONTAL DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA, LA ALETILLA ESTA UNIDA AL CUERPO CON MARGEN DE COSTURA DE 10MM CON UN PESPUNTE DOBLE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35 MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO. 5. EN CADA HOMBRO CUENTAN CON UNA CHARRETERA FIJADA DE UN LADO A LA PRENDA Y DEL LADO CONTRARIO DE LA CHARRETERA CUENTA CON UN BOTÓN # 20 AL TONO DE LA PRENDA PARA SU CIERRE. ELABORADAS CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  6. SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS GRANDES A LA ALTURA DEL PECHO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, DICHAS BOLSAS CIERRAN CON CONTACTEL DE 12.7MM, EN LA PARTE INTERNA DE LA BOLSA SE COLOCA TELA CALADA DE POLIAMIDA. 7. SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA FABRICADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, LA CUAL CIERRAN CONTACTEL DE 25.4MM, DICHAS BOLSAS CUENTAN CON PESPUNTES DOBLES CON SEPARACIÓN DE AGUJA DE 6.35MM.  8. LAS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS LLEVAN PRESILLAS PARA DAR UN MAYOR REFUERZO.  9. LA CARTERA DE LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. PUÑO DE MANGA CON 60 MM DE ALTO Y CON DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19MM DEL FILO.  11. CUENTA CON ALETILLA DE MANGA 30MM DE ANCHO, SE COLOCA BOTÓN A TONO DE LA PRENDA #20, UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA.  12. EN LA PARTE DE LA SISA CUENTA CON INSERTO DE TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA DAR UNA MAYOR VENTILACIÓN. 13. EN EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  14. EN LA UNIÓN DEL CANESÚ INFERIOR CON LA ESPALDA SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR UNA MAYOR VENTILACIÓN.  15. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. 16. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. 17. EL DOBLADILLO DE RUEDO DE LA CAMISOLA ES DE 6.3MM. 18. CUENTA CON ENTRETELA EN CUELLO, PIE DE CUELLO, CHARRETERAS, CARTERAS Y ALETILLA.  19. CUENTA CON PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA PRENDA. 20, COLOR KHAKI APLICACIONES: 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. TPU “ESCUDO DE FISCALIA” EN PECHO SUPERIOR DERECHO. 3. TPU "ESCUDO DGO ” EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO  4. TPU METALIZADO DE "SIGLAS DEL DEPARTAMENTO U.E.C.S. ” EN COSTADO SUPERIOR DERECHO 10CM X 3CM |
| 8 | CAMISA TACTICA MANGA LARGA | 5 | PIEZA | 1. CAMISOLA MANGA LARGA CON CUELLO Y PIE DE CUELLO UNIDOS A LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE 1.59MM (+/-2MM).  2. EN EL CUELLO CUENTA CON DOS MINI BROCHES A PRESIÓN LA CUAL SE FIJAN AL CUERPO PARA DAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN A LA PRENDA.  3. LA PRENDA CIERRA POR MEDIO DE SIETE BOTONES DEL # 20 AL TONO DE LA PRENDA. 4. LA PARTE FRONTAL DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA, LA ALETILLA ESTA UNIDA AL CUERPO CON MARGEN DE COSTURA DE 10MM CON UN PESPUNTE DOBLE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35 MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO. 5. EN CADA HOMBRO CUENTAN CON UNA CHARRETERA FIJADA DE UN LADO A LA PRENDA Y DEL LADO CONTRARIO DE LA CHARRETERA CUENTA CON UN BOTÓN # 20 AL TONO DE LA PRENDA PARA SU CIERRE. ELABORADAS CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  6. SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS GRANDES A LA ALTURA DEL PECHO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, DICHAS BOLSAS CIERRAN CON CONTACTEL DE 12.7MM, EN LA PARTE INTERNA DE LA BOLSA SE COLOCA TELA CALADA DE POLIAMIDA. 7. SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA FABRICADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, LA CUAL CIERRAN CONTACTEL DE 25.4MM, DICHAS BOLSAS CUENTAN CON PESPUNTES DOBLES CON SEPARACIÓN DE AGUJA DE 6.35MM.  8. LAS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS LLEVAN PRESILLAS PARA DAR UN MAYOR REFUERZO.  9. LA CARTERA DE LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. PUÑO DE MANGA CON 60 MM DE ALTO Y CON DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19MM DEL FILO.  11. CUENTA CON ALETILLA DE MANGA 30MM DE ANCHO, SE COLOCA BOTÓN A TONO DE LA PRENDA #20, UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA.  12. EN LA PARTE DE LA SISA CUENTA CON INSERTO DE TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA DAR UNA MAYOR VENTILACIÓN. 13. EN EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  14. EN LA UNIÓN DEL CANESÚ INFERIOR CON LA ESPALDA SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR UNA MAYOR VENTILACIÓN.  15. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. 16. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. 17. EL DOBLADILLO DE RUEDO DE LA CAMISOLA ES DE 6.3MM. 18. CUENTA CON ENTRETELA EN CUELLO, PIE DE CUELLO, CHARRETERAS, CARTERAS Y ALETILLA.  19. CUENTA CON PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA PRENDA. 20, COLOR BLANCO APLICACIONES: 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. TPU “ESCUDO DE FISCALIA” EN PECHO SUPERIOR DERECHO. 3. TPU "ESCUDO DGO ” EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO  4. TPU METALIZADO DE "SIGLAS DEL DEPARTAMENTO COE ” EN COSTADO SUPERIOR DERECHO 10CM X 3CM |
| 9 | CAMISA TACTICA MANGA LARGA | 13 | PIEZA | 1. CAMISOLA MANGA LARGA CON CUELLO Y PIE DE CUELLO UNIDOS A LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE 1.59MM (+/-2MM).  2. EN EL CUELLO CUENTA CON DOS MINI BROCHES A PRESIÓN LA CUAL SE FIJAN AL CUERPO PARA DAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN A LA PRENDA.  3. LA PRENDA CIERRA POR MEDIO DE SIETE BOTONES DEL # 20 AL TONO DE LA PRENDA. 4. LA PARTE FRONTAL DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA, LA ALETILLA ESTA UNIDA AL CUERPO CON MARGEN DE COSTURA DE 10MM CON UN PESPUNTE DOBLE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35 MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO. 5. EN CADA HOMBRO CUENTAN CON UNA CHARRETERA FIJADA DE UN LADO A LA PRENDA Y DEL LADO CONTRARIO DE LA CHARRETERA CUENTA CON UN BOTÓN # 20 AL TONO DE LA PRENDA PARA SU CIERRE. ELABORADAS CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  6. SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS GRANDES A LA ALTURA DEL PECHO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, DICHAS BOLSAS CIERRAN CON CONTACTEL DE 12.7MM, EN LA PARTE INTERNA DE LA BOLSA SE COLOCA TELA CALADA DE POLIAMIDA. 7. SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA FABRICADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, LA CUAL CIERRAN CONTACTEL DE 25.4MM, DICHAS BOLSAS CUENTAN CON PESPUNTES DOBLES CON SEPARACIÓN DE AGUJA DE 6.35MM.  8. LAS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS LLEVAN PRESILLAS PARA DAR UN MAYOR REFUERZO.  9. LA CARTERA DE LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. PUÑO DE MANGA CON 60 MM DE ALTO Y CON DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19MM DEL FILO.  11. CUENTA CON ALETILLA DE MANGA 30MM DE ANCHO, SE COLOCA BOTÓN A TONO DE LA PRENDA #20, UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA.  12. EN LA PARTE DE LA SISA CUENTA CON INSERTO DE TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA DAR UNA MAYOR VENTILACIÓN. 13. EN EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  14. EN LA UNIÓN DEL CANESÚ INFERIOR CON LA ESPALDA SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR UNA MAYOR VENTILACIÓN.  15. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. 16. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. 17. EL DOBLADILLO DE RUEDO DE LA CAMISOLA ES DE 6.3MM. 18. CUENTA CON ENTRETELA EN CUELLO, PIE DE CUELLO, CHARRETERAS, CARTERAS Y ALETILLA.  19. CUENTA CON PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA PRENDA. 20, COLOR BLANCO APLICACIONES: 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. TPU “ESCUDO DE FISCALIA” EN PECHO SUPERIOR DERECHO. 3. TPU "ESCUDO DGO ” EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO  4. TPU METALIZADO DE "VINCULACION SOCIAL ” EN COSTADO SUPERIOR DERECHO 10CM X 3CM |
| 10 | CHAMARRA LIGERA IMPERMEABLE | 160 | PIEZA | 1. LA CHAMARRA CUENTA CON UN CORTE TIPO CANESÚ EN FRENTE Y EN LA ALTURA DE LA CINTURA, EN INTERIOR SE TERMO SELLAN LAS COSTURAS CON CINTA IMPERMEABLE.  2. LA CHAMARRA CIERRA POR MEDIO UN CIERRE REVERSIBLE CON DOS CORREDERAS SEPARABLE #5 CON ACABADO IMPERMEABLE CON JALADERA,  3. EN EL PECHO CUENTA CON DOS BOLSAS DIAGONALES NO FUNCIONALES QUE PERMITEN EL FÁCIL ACCESO A PRENDAS DEBAJO DE LA CHAMARRA, LAS CUELES CIERRAN CON UN CIERRE REVERSIBLE IMPERMEABLE FIJO #3 CON JALADERA CON ACABADO IMPERMEABLE.  4. LA PRENDA CUENTA CON UN AJUSTADOR EN PUÑOS CON PUNTA PLÁSTICA Y CONTACTEL AL TONO DE LA PRENDA, PARA TENER UN MEJOR AJUSTE CUENTA CON UN ELÁSTICO EN UNA PARTE DEL PUÑO CON ELÁSTICO. 5. LA MANGA LLEVA UN REFUERZO DE TELA 100% POLIAMIDA EN ANTEBRAZO A TONO DE LA PRENDA. 6. EN EL INTERIOR DE LA ESPALDA SE APLICA UN TABULEJO DE TELA PARA COLOCACIÓN DE TALLA.  7. EL GORRO CUENTA CON UN ALAMBRE SUAVE PARA MANTENER LA FORMA. 8. SE APLICA CINTA COLETERA CON AHORCADORES Y CUENTA PLÁSTICA EN RUEDO GORRO PARA MAYOR AJUSTE. 9. PARA SUJETAR LOS AHORCADORES DE GORRO Y RUEDO, SE APLICA CINTA POPOTILLO. 10. CUENTA CON UN OJILLO DE 12MM EN PARTE TRASERA DE GORRO Y AJUSTADORES DE RUEDO. 11. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. 12. PEGADO DE CIERRES Y TAPA COSTURAS TERMO SELLADAS CON CINTA IMPERMEABLE.  13. COLOR: NEGRO APLICACIONES: 1. BANDERA DE MÉXICO DE GOMA 76.2MMX76.2MM EN MANGA IZQUIERDA 2. TRANSFER “SERVICIOS PERICIALES” COLOR BEIGE REFLEJANTE EN ESPALDA SUPERIOR CENTRADO, EL ANCHO DE TRANSFER EN DAMA ES EN 260 MM Y EN CABALLERO 280MM.  3. TPU “ESCUDO DE FISCALIA” EN PECHO SUPERIOR DERECHO. 4. TPU METALIZADO “ESCUDO DGO ” EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO   5. CONTACTEL EN MANGA DERECHA 76,2MMX76,2MM PARA SECTOR |
| 11 | CHAMARRA TACTICA | 450 | PIEZA | 1. CUENTA CORTE TIPO CANESÚ EN ESPALDA Y DELANTERO Y EN LA ALTURA DE LA CINTURA CUENTA CON UN CORTE. LA CHAMARRA CIERRA CON CIERRE #5 AL FRENTE CON JALADERA Y CUENTA CON UN CIERRE #5 INTERNO PARA ENSAMBLAR CON CHAMARRA POLAR. 2. CUENTA CON UN PORTA RADIO CONFECCIONADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, FIJADO EN SOLAPA FRONTAL EN AMBOS LADOS. 3. A LA ALTURA DEL PECHO SE ENCUENTRAN DOS BOLSAS HORIZONTALES OCULTAS QUE LLEVAN PORTA INSIGNIAS, ESTAS BOLSAS CIERRAN CON UN CIERRE #3. 4. EL INSERTO DE PECHO DE LADO DERECHO EN LA CARA FRONTAL CUENTA CON HABILITACIÓN DE CONTACTEL FELPA PARA COLOCACIÓN DE INSIGNIA ESTATAL Y PORTA NOMBRE.  5. BOLSA VERTICAL COLOCADA EN PECHO IZQUIERDO, CIERRA POR MEDIO DE CIERRE REVERSIBLE #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, EN EL INTERIOR DE LA BOLSA CUENTA CON UNA ENTRADA PARA AUDÍFONOS. 6. EN INTERIOR DE LA CHAMARRA CUENTA CON UNA BOLSA INTERNA EN PECHO DERECHO QUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE #3. 7. EN LA PARTE INFERIOR CUENTAN CON DOS BOLSAS QUE CIERRAN CON CIERRE #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA.  8. EN LA ESPALDA SE UBICA UNA BOLSA OCULTA QUE LLEVA UNA PORTA INSIGNIAS, LA CUAL CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE #3. 9. EN MANGA IZQUIERDA LLEVA UNA BOLSA QUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE REVERSIBLE #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. 10. LAS MANGAS CUENTAN CON UN AJUSTADOR CONFECCIONADO EN MAQUINA RECTA DE LA MISMA TELA PRINCIPAL CON CONTACTEL DE 19MM. 11. ABERTURAS EN LATERALES CON CIERRES #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, PARA DAR ACCESO A LAS PRENDAS INTERNAS, PARA EVITAR QUE SE ABRA POR COMPLETO AL ACCEDER A ESTAS PRENDAS, SE COLOCAN EN LATERALES CHARRETERAS CON BROCHES PLÁSTICOS A PRESIÓN #24. 12. EN AMBAS MANGAS CUENTAN CON UN DISEÑO ERGONÓMICO A LA ALTURA DEL CODO PARA FÁCIL MOVIMIENTO.  13. CUENTA CON CAPUCHA DESMONTABLE, LA CUAL SE UNE A LA PRENDA POR MEDIO DE UN CIERRE #4.5, LA MISMA LLEVA CONTACTEL DE 25.4MM A LA ALTURA DE LA BARBILLA PARA FIJAR AL CUELLO DE LA PRENDA. 14. LA CAPUCHA LLEVA AHORCADOR PEQUEÑO CON CINTA COLETERA PARA EL AJUSTE DE LA MISMA. EN LA VISERA LLEVA REFUERZO DE ENTRETELA. 15. EN LA PARTE INTERIOR SUPERIOR DEL CUELLO, LLEVA UN BOTÓN PLÁSTICO A PRESIÓN #24 PARA UNIR CON CHAMARRA INTERIOR. 16. INLCUYE CHAMARRA POLAR 17. COLOR VERDE APLICACIONES 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. BANDERA DE MÉXICO DE GOMA 76.2MMX76.2MMEN MANGA IZQUIERDA 3. TRANSFER “POLICIA INVESTIGADORA” REFLEJANTE EN ESPALDA SUPERIOR CENTRADO, EL ANCHO DE TRANSFER EN DAMA ES EN 260 MM Y EN CABALLERO 280MM.  4. TPU “ESCUDO FISCALIA” EN PECHO SUPERIOR DERECHO. 5. CONTACTEL EN MANGA DERECHA 76.2MMX76.2MM PARA SECTOR |
| 12 | GORRA TACTICA | 450 | PIEZA | 1.- COLOR: KHAKI 2.- AJUSTE DE 6 PANELES CON CORONA SUAVE  3.- OJALES BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. 4.- FABRICACIÓN DE JERSEY ABSORBENTE PARA BANDA DE SUDOR CON INSERTO DE ESPUMA PARA MAYOR COMODIDAD. 5.- LIENZO 100% ALGODÓN 6.- ALA CURVA ALTA 7.- PARCHE DE GANCHO Y LAZO EN EL PANEL FRONTAL PARA UNA FACIL PERSONALIZACION 8.- UNITALLA |
| 13 | PANTALON TACTICO | 160 | PIEZA | 1. CINTURA CON PRETINA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. CUENTA CON SIETE TRABAS, LAS DOS TRABAS DELANTERAS DE 44.45MM DE ANCHO, LAS DOS TRABAS DE COSTADO DE 25MM Y LAS TRES TRABAS TRASERAS DE 25.4MM DE ANCHO, COSIDAS EN MAQUINA RECTA Y PRESILLAS EN CADA ESQUINA. 2. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN # 30 PARA CIERRE DEL PANTALÓN.  3. EN PARTE INTERNA DEL TIRO COMO REFUERZO, LLEVA UN BOTÓN DE POLIÉSTER # 30 Y UN CIERRE METÁLICO #5. 4. CUENTA CON TAPA CIERRE EL CUAL LLEVA DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS EN EL COSTADO Y DOS PRESILLAS EN LA PARTE INFERIOR COMO REFUERZO. 5. CUENTA CON DOS BOLSAS LATERALES EN DIAGONAL ARMADAS INTERNAMENTE CON TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA MAYOR RESISTENCIA. 6. TIENE REFUERZOS DE TELA POLIAMIDA EN UNIÓN INFERIOR DE BOLSAS LATERALES. 7. EN LA PARTE SUPERIOR DEL LADO DERECHO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA BOLSA RECTA ARMADA INTERNAMENTE CON TELA DE CALADA DE POLIAMIDA, CON PRESILLAS EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR COMO REFUERZO. 8. CUENTA CON DOS BOLSAS CARGO CON CARTERA Y PESPUNTES DOBLES A 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS. ESTAS BOLSAS CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA HAY UNA ENTRADA PARA CELULAR.  9. LA BOLSA DEL LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. DOS BOLSAS TRASERAS CON CARTERA ARMADAS INTERNAMENTE CON FORRO, LLEVAN UNA COSTURA DECORATIVA DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS Y CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM. 11. LLEVA INSERTO DE TELA ELÁSTICA QUE PERMITE MAYOR LIBERTAD DE MOVIMIENTO PARA EL USUARIO EN CANESÚ TRASERO Y ENTREPIERNA DEL PANTALÓN.  12. SE COLOCAN COSTURAS DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS, ARRIBA DE RODILLAS Y EL DOBLADILLO ES DE 19MM EN MAQUINA RECTA. 13. PIEZAS DE LA PRETINA, CARTERAS, TIRO EXTERNO E INTERNO LLEVAN ENTRETELA. 14. PRENDA CON COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS.  15. COLOR KHAKI |
| 14 | PANTALON TACTICO | 480 | PIEZA | 1. CINTURA CON PRETINA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. CUENTA CON SIETE TRABAS, LAS DOS TRABAS DELANTERAS DE 44.45MM DE ANCHO, LAS DOS TRABAS DE COSTADO DE 25MM Y LAS TRES TRABAS TRASERAS DE 25.4MM DE ANCHO, COSIDAS EN MAQUINA RECTA Y PRESILLAS EN CADA ESQUINA. 2. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN # 30 PARA CIERRE DEL PANTALÓN.  3. EN PARTE INTERNA DEL TIRO COMO REFUERZO, LLEVA UN BOTÓN DE POLIÉSTER # 30 Y UN CIERRE METÁLICO #5. 4. CUENTA CON TAPA CIERRE EL CUAL LLEVA DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS EN EL COSTADO Y DOS PRESILLAS EN LA PARTE INFERIOR COMO REFUERZO. 5. CUENTA CON DOS BOLSAS LATERALES EN DIAGONAL ARMADAS INTERNAMENTE CON TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA MAYOR RESISTENCIA. 6. TIENE REFUERZOS DE TELA POLIAMIDA EN UNIÓN INFERIOR DE BOLSAS LATERALES. 7. EN LA PARTE SUPERIOR DEL LADO DERECHO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA BOLSA RECTA ARMADA INTERNAMENTE CON TELA DE CALADA DE POLIAMIDA, CON PRESILLAS EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR COMO REFUERZO. 8. CUENTA CON DOS BOLSAS CARGO CON CARTERA Y PESPUNTES DOBLES A 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS. ESTAS BOLSAS CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA HAY UNA ENTRADA PARA CELULAR.  9. LA BOLSA DEL LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. DOS BOLSAS TRASERAS CON CARTERA ARMADAS INTERNAMENTE CON FORRO, LLEVAN UNA COSTURA DECORATIVA DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS Y CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM. 11. LLEVA INSERTO DE TELA ELÁSTICA QUE PERMITE MAYOR LIBERTAD DE MOVIMIENTO PARA EL USUARIO EN CANESÚ TRASERO Y ENTREPIERNA DEL PANTALÓN.  12. SE COLOCAN COSTURAS DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS, ARRIBA DE RODILLAS Y EL DOBLADILLO ES DE 19MM EN MAQUINA RECTA. 13. PIEZAS DE LA PRETINA, CARTERAS, TIRO EXTERNO E INTERNO LLEVAN ENTRETELA. 14. PRENDA CON COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS.  15. COLOR KHAKI |
| 15 | PANTALON TACTICO | 30 | PIEZA | 1. CINTURA CON PRETINA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. CUENTA CON SIETE TRABAS, LAS DOS TRABAS DELANTERAS DE 44.45MM DE ANCHO, LAS DOS TRABAS DE COSTADO DE 25MM Y LAS TRES TRABAS TRASERAS DE 25.4MM DE ANCHO, COSIDAS EN MAQUINA RECTA Y PRESILLAS EN CADA ESQUINA. 2. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN # 30 PARA CIERRE DEL PANTALÓN.  3. EN PARTE INTERNA DEL TIRO COMO REFUERZO, LLEVA UN BOTÓN DE POLIÉSTER # 30 Y UN CIERRE METÁLICO #5. 4. CUENTA CON TAPA CIERRE EL CUAL LLEVA DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS EN EL COSTADO Y DOS PRESILLAS EN LA PARTE INFERIOR COMO REFUERZO. 5. CUENTA CON DOS BOLSAS LATERALES EN DIAGONAL ARMADAS INTERNAMENTE CON TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA MAYOR RESISTENCIA. 6. TIENE REFUERZOS DE TELA POLIAMIDA EN UNIÓN INFERIOR DE BOLSAS LATERALES. 7. EN LA PARTE SUPERIOR DEL LADO DERECHO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA BOLSA RECTA ARMADA INTERNAMENTE CON TELA DE CALADA DE POLIAMIDA, CON PRESILLAS EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR COMO REFUERZO. 8. CUENTA CON DOS BOLSAS CARGO CON CARTERA Y PESPUNTES DOBLES A 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS. ESTAS BOLSAS CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA HAY UNA ENTRADA PARA CELULAR.  9. LA BOLSA DEL LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. DOS BOLSAS TRASERAS CON CARTERA ARMADAS INTERNAMENTE CON FORRO, LLEVAN UNA COSTURA DECORATIVA DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS Y CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM. 11. LLEVA INSERTO DE TELA ELÁSTICA QUE PERMITE MAYOR LIBERTAD DE MOVIMIENTO PARA EL USUARIO EN CANESÚ TRASERO Y ENTREPIERNA DEL PANTALÓN.  12. SE COLOCAN COSTURAS DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS, ARRIBA DE RODILLAS Y EL DOBLADILLO ES DE 19MM EN MAQUINA RECTA. 13. PIEZAS DE LA PRETINA, CARTERAS, TIRO EXTERNO E INTERNO LLEVAN ENTRETELA. 14. PRENDA CON COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS.  15. COLOR VERDE |
| 16 | PANTALON TACTICO | 5 | PIEZA | 1. CINTURA CON PRETINA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. CUENTA CON SIETE TRABAS, LAS DOS TRABAS DELANTERAS DE 44.45MM DE ANCHO, LAS DOS TRABAS DE COSTADO DE 25MM Y LAS TRES TRABAS TRASERAS DE 25.4MM DE ANCHO, COSIDAS EN MAQUINA RECTA Y PRESILLAS EN CADA ESQUINA. 2. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN # 30 PARA CIERRE DEL PANTALÓN.  3. EN PARTE INTERNA DEL TIRO COMO REFUERZO, LLEVA UN BOTÓN DE POLIÉSTER # 30 Y UN CIERRE METÁLICO #5. 4. CUENTA CON TAPA CIERRE EL CUAL LLEVA DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS EN EL COSTADO Y DOS PRESILLAS EN LA PARTE INFERIOR COMO REFUERZO. 5. CUENTA CON DOS BOLSAS LATERALES EN DIAGONAL ARMADAS INTERNAMENTE CON TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA MAYOR RESISTENCIA. 6. TIENE REFUERZOS DE TELA POLIAMIDA EN UNIÓN INFERIOR DE BOLSAS LATERALES. 7. EN LA PARTE SUPERIOR DEL LADO DERECHO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA BOLSA RECTA ARMADA INTERNAMENTE CON TELA DE CALADA DE POLIAMIDA, CON PRESILLAS EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR COMO REFUERZO. 8. CUENTA CON DOS BOLSAS CARGO CON CARTERA Y PESPUNTES DOBLES A 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS. ESTAS BOLSAS CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA HAY UNA ENTRADA PARA CELULAR.  9. LA BOLSA DEL LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. DOS BOLSAS TRASERAS CON CARTERA ARMADAS INTERNAMENTE CON FORRO, LLEVAN UNA COSTURA DECORATIVA DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS Y CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM. 11. LLEVA INSERTO DE TELA ELÁSTICA QUE PERMITE MAYOR LIBERTAD DE MOVIMIENTO PARA EL USUARIO EN CANESÚ TRASERO Y ENTREPIERNA DEL PANTALÓN.  12. SE COLOCAN COSTURAS DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS, ARRIBA DE RODILLAS Y EL DOBLADILLO ES DE 19MM EN MAQUINA RECTA. 13. PIEZAS DE LA PRETINA, CARTERAS, TIRO EXTERNO E INTERNO LLEVAN ENTRETELA. 14. PRENDA CON COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS.  15. COLOR KHAKI |
| 17 | PANTALON TACTICO | 13 | PIEZA | 1. CINTURA CON PRETINA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. CUENTA CON SIETE TRABAS, LAS DOS TRABAS DELANTERAS DE 44.45MM DE ANCHO, LAS DOS TRABAS DE COSTADO DE 25MM Y LAS TRES TRABAS TRASERAS DE 25.4MM DE ANCHO, COSIDAS EN MAQUINA RECTA Y PRESILLAS EN CADA ESQUINA. 2. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN # 30 PARA CIERRE DEL PANTALÓN.  3. EN PARTE INTERNA DEL TIRO COMO REFUERZO, LLEVA UN BOTÓN DE POLIÉSTER # 30 Y UN CIERRE METÁLICO #5. 4. CUENTA CON TAPA CIERRE EL CUAL LLEVA DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS EN EL COSTADO Y DOS PRESILLAS EN LA PARTE INFERIOR COMO REFUERZO. 5. CUENTA CON DOS BOLSAS LATERALES EN DIAGONAL ARMADAS INTERNAMENTE CON TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA MAYOR RESISTENCIA. 6. TIENE REFUERZOS DE TELA POLIAMIDA EN UNIÓN INFERIOR DE BOLSAS LATERALES. 7. EN LA PARTE SUPERIOR DEL LADO DERECHO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA BOLSA RECTA ARMADA INTERNAMENTE CON TELA DE CALADA DE POLIAMIDA, CON PRESILLAS EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR COMO REFUERZO. 8. CUENTA CON DOS BOLSAS CARGO CON CARTERA Y PESPUNTES DOBLES A 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS. ESTAS BOLSAS CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA HAY UNA ENTRADA PARA CELULAR.  9. LA BOLSA DEL LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. DOS BOLSAS TRASERAS CON CARTERA ARMADAS INTERNAMENTE CON FORRO, LLEVAN UNA COSTURA DECORATIVA DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS Y CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM. 11. LLEVA INSERTO DE TELA ELÁSTICA QUE PERMITE MAYOR LIBERTAD DE MOVIMIENTO PARA EL USUARIO EN CANESÚ TRASERO Y ENTREPIERNA DEL PANTALÓN.  12. SE COLOCAN COSTURAS DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS, ARRIBA DE RODILLAS Y EL DOBLADILLO ES DE 19MM EN MAQUINA RECTA. 13. PIEZAS DE LA PRETINA, CARTERAS, TIRO EXTERNO E INTERNO LLEVAN ENTRETELA. 14. PRENDA CON COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS.  15. COLOR KHAKI |
| 18 | BOTA | 5 | PARES | 1.- MATERIAL SUPERIOR DE CUERO Y NYLON RESISTENTE AL AGUA PARA UNA MEJOR DURABILIDAD 2.- PUNTERA DE CUERO PULIBLE 3.- ORTHOLITE PLANTILLA DE DOBLE DENSIDAD DE LONGITUD COMPLETA CON UNA CAPA INFERIOR DE ESPUMA ORTHOLITE PARA UNA MEJOR AMORTIGUACIÓN Y REBOTE, ASÍ COMO UNA CAPA SUPERIOR DE ESPUMA DE RECUPERACIÓN LAZY ORTHOLITE PARA UN AJUSTE CÓMODO PERSONALIZADO 4.- SLIPSTREAM MEMBRANA Y REVESTIMIENTO IMPERMEABLES Y RESISTENTES AL PATÓGENO DE BOURNE DE SANGRE 5.- ENTRESUELA RESISTENTE A PINCHAZOS 6.- SUELA EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL ACEITE. 7.- CREMALLERA LATERAL YKK PARA PONER Y QUITAR FÁCILMENTE 8.- ESPUMA DE TOBILLO ORTHOLITE PARA UNA MEJOR SUJECIÓN DEL TALÓN Y COMODIDAD 9.- ZONA FLEXIBLE DE AQUILES PARA UNA MEJOR MANIOBRABILIDAD 10.- ENTRESUELA Y SUELA ATAC CON SHOCK MITIGATION SYSTEM 11.- COLOR NEGRO |
| 19 | CINTURON | 5 | PIEZA | 1. SE CONVIERTE EN AMARRE, CORREA DE TRANSPORTE O ARNÉS DE EMERGENCIA. 2. HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE, PROBADA PARA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE HASTA 5,100 LBS. 3. RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN Y AL DESGARRO 4. MALLA DE NYLON ULTRA FUERTE 5. REFUERZOS PESADOS 6. HEBILLA TERMINADA EN NEGRO MATE. 7. LOS TAMAÑOS SON PEQUEÑOS; RECOMENDAMOS QUE ORDENE 1 TALLA MÁS DE LA TALLA DE PANTALÓN 8. COLOR NEGRO |
| 20 | GORRA TACTICA | 30 | PIEZA | 1.- COLOR: KHAKI 2.- AJUSTE DE 6 PANELES CON CORONA SUAVE  3.- OJALES BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. 4.- FABRICACIÓN DE JERSEY ABSORBENTE PARA BANDA DE SUDOR CON INSERTO DE ESPUMA PARA MAYOR COMODIDAD. 5.- LIENZO 100% ALGODÓN 6.- ALA CURVA ALTA 7.- PARCHE DE GANCHO Y LAZO EN EL PANEL FRONTAL PARA UNA FACIL PERSONALIZACION 8.- UNITALLA |
| 21 | GORRA | 5 | PIEZA | 1. 100% POLIÉSTER, RIPSTOP, 4.6 OZ 2. SOMBRERO DE 6 PANELES 3. RESISTENTE AL AGUA 4. TEJIDO FAST-TAC RIPSTOP 5. ESPALDA AJUSTABLE 6. PARCHE DE LAZO CON BORDADO DE ALCANCE EN LA PARTE SUPERIOR DEL SOMBRERO 7. OJALES BORDADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL SOMBRERO 8. COLOR: NEGRO |
| 22 | CAMISA TACTICA MANGA LARGA | 11 | PIEZA | 1. CAMISOLA MANGA LARGA CON CUELLO Y PIE DE CUELLO UNIDOS A LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE 1.59MM (+/-2MM).  2. EN EL CUELLO CUENTA CON DOS MINI BROCHES A PRESIÓN LA CUAL SE FIJAN AL CUERPO PARA DAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN A LA PRENDA.  3. LA PRENDA CIERRA POR MEDIO DE SIETE BOTONES DEL # 20 AL TONO DE LA PRENDA. 4. LA PARTE FRONTAL DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA, LA ALETILLA ESTA UNIDA AL CUERPO CON MARGEN DE COSTURA DE 10MM CON UN PESPUNTE DOBLE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35 MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO. 5. EN CADA HOMBRO CUENTAN CON UNA CHARRETERA FIJADA DE UN LADO A LA PRENDA Y DEL LADO CONTRARIO DE LA CHARRETERA CUENTA CON UN BOTÓN # 20 AL TONO DE LA PRENDA PARA SU CIERRE. ELABORADAS CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  6. SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS GRANDES A LA ALTURA DEL PECHO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, DICHAS BOLSAS CIERRAN CON CONTACTEL DE 12.7MM, EN LA PARTE INTERNA DE LA BOLSA SE COLOCA TELA CALADA DE POLIAMIDA. 7. SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA FABRICADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, LA CUAL CIERRAN CONTACTEL DE 25.4MM, DICHAS BOLSAS CUENTAN CON PESPUNTES DOBLES CON SEPARACIÓN DE AGUJA DE 6.35MM.  8. LAS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS LLEVAN PRESILLAS PARA DAR UN MAYOR REFUERZO.  9. LA CARTERA DE LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. PUÑO DE MANGA CON 60MM DE ALTO Y CON DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19MM DEL FILO.  11. CUENTA CON ALETILLA DE MANGA 30MM DE ANCHO, SE COLOCA BOTÓN A TONO DE LA PRENDA #20, UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA.  12. EN LA PARTE DE LA SISA CUENTA CON INSERTO DE TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA DAR UNA MAYOR VENTILACIÓN. 13. EN EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  14. EN LA UNIÓN DEL CANESÚ INFERIOR CON LA ESPALDA SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR UNA MAYOR VENTILACIÓN.  15. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. 16. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. 17. EL DOBLADILLO DE RUEDO DE LA CAMISOLA ES DE 6.3MM. 18. CUENTA CON ENTRETELA EN CUELLO, PIE DE CUELLO, CHARRETERAS, CARTERAS Y ALETILLA.  19. CUENTA CON PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA PRENDA. 20. COLOR BLANCO APLICACIONES: 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. TPU “ESCUDO DE FISCALIA” EN PECHO SUPERIOR DERECHO. 3. TPU METALIZADO “ESCUDO DGO” EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO  4. TPU METALIZADO “BUSQUEDA DE PERSONAS” EN EL COSTADO SUPERIOR DERECHO 10CM X 3CM |
| 23 | PANTALON TACTICO | 11 | PIEZA | 1. CINTURA CON PRETINA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. CUENTA CON SIETE TRABAS, LAS DOS TRABAS DELANTERAS DE 44.45MM DE ANCHO, LAS DOS TRABAS DE COSTADO DE 25MM Y LAS TRES TRABAS TRASERAS DE 25.4MM DE ANCHO, COSIDAS EN MAQUINA RECTA Y PRESILLAS EN CADA ESQUINA. 2. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN # 30 PARA CIERRE DEL PANTALÓN.  3. EN PARTE INTERNA DEL TIRO COMO REFUERZO, LLEVA UN BOTÓN DE POLIÉSTER # 30 Y UN CIERRE METÁLICO #5. 4. CUENTA CON TAPA CIERRE EL CUAL LLEVA DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS EN EL COSTADO Y DOS PRESILLAS EN LA PARTE INFERIOR COMO REFUERZO. 5. CUENTA CON DOS BOLSAS LATERALES EN DIAGONAL ARMADAS INTERNAMENTE CON TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA MAYOR RESISTENCIA. 6. TIENE REFUERZOS DE TELA POLIAMIDA EN UNIÓN INFERIOR DE BOLSAS LATERALES. 7. EN LA PARTE SUPERIOR DEL LADO DERECHO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA BOLSA RECTA ARMADA INTERNAMENTE CON TELA DE CALADA DE POLIAMIDA, CON PRESILLAS EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR COMO REFUERZO. 8. CUENTA CON DOS BOLSAS CARGO CON CARTERA Y PESPUNTES DOBLES A 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS. ESTAS BOLSAS CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA HAY UNA ENTRADA PARA CELULAR.  9. LA BOLSA DEL LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. DOS BOLSAS TRASERAS CON CARTERA ARMADAS INTERNAMENTE CON FORRO, LLEVAN UNA COSTURA DECORATIVA DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS Y CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM. 11. LLEVA INSERTO DE TELA ELÁSTICA QUE PERMITE MAYOR LIBERTAD DE MOVIMIENTO PARA EL USUARIO EN CANESÚ TRASERO Y ENTREPIERNA DEL PANTALÓN.  12. SE COLOCAN COSTURAS DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS, ARRIBA DE RODILLAS Y EL DOBLADILLO ES DE 19MM EN MAQUINA RECTA. 13. PIEZAS DE LA PRETINA, CARTERAS, TIRO EXTERNO E INTERNO LLEVAN ENTRETELA. 14. PRENDA CON COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS.  15. COLOR KHAKI |
| 24 | BOTA TACTICA | 11 | PARES | 1. CONSTRUCCIÓN SUPERIOR MÁS LIGERA 2. NUEVA PLANTILLA ORTHOLITE DE DURÓMETRO DOBLE DE LONGITUD COMPLETA 3. ZONA FLEXIBLE DE AQUILES PARA MAYOR COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD 4. TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO AGION EN REVESTIMIENTO 5. PUNTA DE LA SUELA COSIDA A LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR DURABILIDAD 6. SHOCK MITIGATION SYSTEM 7. SUELA EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL ACEITE. 8. CONSTRUCCIÓN STROBEL PARA MAYOR COMODIDAD. 9. NUEVA ZONA DE TOBILLO ORTHOLITE PARA MAYOR COMODIDAD Y BLOQUEO DEL TALÓN 10. COLOR: COYOTE |
| 25 | BOTA TACTICA | 941 | PARES | 1. CALZADO ERGONÓMICO TÁCTICO 2. CORTE: PIEL PERFORMANCE /CORDURA NYLON POLIÉSTER 3. CASCO TERMOFORMADO 4. SUELA DE HULE SBR 5. ENTRE SUELA: POLIURETANO CON AIR TECHNOLOGY  6. ANATÓMICA Y ERGONÓMICA 7. PLANTILLA DE PU CON ONSTEAM PREFORMADA 8. DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR  9. AMORTIGUACIÓN TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS, DOS GANCHOS SINTETICOS Y 12 OJILLOS 10. FORROS: AIRFLOW TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS TRIDIMENSIONALES LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO: ANTIBACTERIANO 11. CONSTRUCCIÓN: STROBEL PEGADO VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTITCHER 12. COLOR NEGRO 13. PESO MÍNIMO 1243 GRS EL PAR |
| 26 | CAMISA TACTICA MANGA LARGA | 90 | PIEZA | 1. CAMISOLA MANGA LARGA CON CUELLO Y PIE DE CUELLO UNIDOS A LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE 1.59MM (+/-2MM).  2. EN EL CUELLO CUENTA CON DOS MINI BROCHES A PRESIÓN LA CUAL SE FIJAN AL CUERPO PARA DAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN A LA PRENDA.  3. LA PRENDA CIERRA POR MEDIO DE SIETE BOTONES DEL # 20 AL TONO DE LA PRENDA. 4. LA PARTE FRONTAL DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA, LA ALETILLA ESTA UNIDA AL CUERPO CON MARGEN DE COSTURA DE 10MM CON UN PESPUNTE DOBLE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35 MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO. 5. EN CADA HOMBRO CUENTAN CON UNA CHARRETERA FIJADA DE UN LADO A LA PRENDA Y DEL LADO CONTRARIO DE LA CHARRETERA CUENTA CON UN BOTÓN # 20 AL TONO DE LA PRENDA PARA SU CIERRE. ELABORADAS CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  6. SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS GRANDES A LA ALTURA DEL PECHO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, DICHAS BOLSAS CIERRAN CON CONTACTEL DE 12.7MM, EN LA PARTE INTERNA DE LA BOLSA SE COLOCA TELA CALADA DE POLIAMIDA. 7. SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA FABRICADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, LA CUAL CIERRAN CONTACTEL DE 25.4MM, DICHAS BOLSAS CUENTAN CON PESPUNTES DOBLES CON SEPARACIÓN DE AGUJA DE 6.35MM.  8. LAS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS LLEVAN PRESILLAS PARA DAR UN MAYOR REFUERZO.  9. LA CARTERA DE LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. PUÑO DE MANGA CON 60MM DE ALTO Y CON DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19MM DEL FILO.  11. CUENTA CON ALETILLA DE MANGA 30MM DE ANCHO, SE COLOCA BOTÓN A TONO DE LA PRENDA #20, UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA.  12. EN LA PARTE DE LA SISA CUENTA CON INSERTO DE TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA DAR UNA MAYOR VENTILACIÓN. 13. EN EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  14. EN LA UNIÓN DEL CANESÚ INFERIOR CON LA ESPALDA SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR UNA MAYOR VENTILACIÓN.  15. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. 16. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. 17. EL DOBLADILLO DE RUEDO DE LA CAMISOLA ES DE 6.3MM. 18. CUENTA CON ENTRETELA EN CUELLO, PIE DE CUELLO, CHARRETERAS, CARTERAS Y ALETILLA.  19. CUENTA CON PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA PRENDA. 20, COLOR KHAKI 21. INCLUYE APLICACIONES |
| 27 | CAMISA TACTICA MANGA LARGA | 90 | PIEZA | 1. CAMISOLA MANGA LARGA CON CUELLO Y PIE DE CUELLO UNIDOS A LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE 1.59MM (+/-2MM).  2. EN EL CUELLO CUENTA CON DOS MINI BROCHES A PRESIÓN LA CUAL SE FIJAN AL CUERPO PARA DAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN A LA PRENDA.  3. LA PRENDA CIERRA POR MEDIO DE SIETE BOTONES DEL # 20 AL TONO DE LA PRENDA. 4. LA PARTE FRONTAL DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA, LA ALETILLA ESTA UNIDA AL CUERPO CON MARGEN DE COSTURA DE 10MM CON UN PESPUNTE DOBLE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35 MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO. 5. EN CADA HOMBRO CUENTAN CON UNA CHARRETERA FIJADA DE UN LADO A LA PRENDA Y DEL LADO CONTRARIO DE LA CHARRETERA CUENTA CON UN BOTÓN # 20 AL TONO DE LA PRENDA PARA SU CIERRE. ELABORADAS CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  6. SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS GRANDES A LA ALTURA DEL PECHO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, DICHAS BOLSAS CIERRAN CON CONTACTEL DE 12.7MM, EN LA PARTE INTERNA DE LA BOLSA SE COLOCA TELA CALADA DE POLIAMIDA. 7. SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA FABRICADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, LA CUAL CIERRAN CONTACTEL DE 25.4MM, DICHAS BOLSAS CUENTAN CON PESPUNTES DOBLES CON SEPARACIÓN DE AGUJA DE 6.35MM.  8. LAS BOLSAS DE PARCHE OCULTAS LLEVAN PRESILLAS PARA DAR UN MAYOR REFUERZO.  9. LA CARTERA DE LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. PUÑO DE MANGA CON 60MM DE ALTO Y CON DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM, EL PRIMERO DE 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19MM DEL FILO.  11. CUENTA CON ALETILLA DE MANGA 30MM DE ANCHO, SE COLOCA BOTÓN A TONO DE LA PRENDA #20, UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA.  12. EN LA PARTE DE LA SISA CUENTA CON INSERTO DE TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA DAR UNA MAYOR VENTILACIÓN. 13. EN EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, EL PRIMERO A 1.59 MM Y EL SEGUNDO A 19 MM DEL FILO.  14. EN LA UNIÓN DEL CANESÚ INFERIOR CON LA ESPALDA SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR UNA MAYOR VENTILACIÓN.  15. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. 16. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. 17. EL DOBLADILLO DE RUEDO DE LA CAMISOLA ES DE 6.3MM. 18. CUENTA CON ENTRETELA EN CUELLO, PIE DE CUELLO, CHARRETERAS, CARTERAS Y ALETILLA.  19. CUENTA CON PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA PRENDA. 20, COLOR VERDE 21. INCLUYE APLICACIONES |
| 28 | CAMISA TACTICA MANGA LARGA | 1365 | PIEZA | 1. CAMISOLA MANGA LARGA CON CUELLO UNIDOS A LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE 1.59MM (+/-2MM).  2. EN EL CUELLO CUENTA CON DOS MINI BROCHES A PRESIÓN LA CUAL SE FIJAN AL CUERPO PARA DAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN A LA PRENDA UNIDO AL CUERPO DE LA PRENDA A 10MM DE MARGEN DE COSTURA Y UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA. 3. EL FRENTE DE LA PRENDA CIERRA POR MEDIO DE SEIS BOTONES DEL # 30, CINCO DE ESTOS BOTONES VAN OCULTOS POR UNA ALETILLA DE 38.1MM DE ANCHO. 4. LA ALETILLA FRONTAL CUENTA CON UNA ALETILLA INTERNA LA CUAL LLEVA CINCO OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA Y UN OJAL BORDADO EN EL EXTERIOR, QUE ES EL QUE AYUDA A CERRAR EL CUELLO, TIENE UN MARGEN DE COSTURA DE 6.35MM DEL FILO, EN MÁQUINA RECTA. 5. EN PECHO SE COLOCAN DOS BOLSAS TIPO PARCHE OCULTAS LAS CUALES CIERRAN CON CONTACTEL DE 12.7MM. EN LA PARTE INTERNA DE LA BOLSA SE COLOCA TELA CALADA DE POLIAMIDA.  6. SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA, AMBAS CON UN PESPUNTE DOBLE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM Y CIERRAN CON CONTACTEL DE 25.4MM. 7. LA BOLSA DE PARCHE CON CARTERA DEL LADO DERECHO (PRENDA PUESTA) SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTA PLUMA, REFORZADA CON PRESILLAS Y LA BOLSA DE PARCHE CON CARTERA DEL LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA), SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTAR CELULAR, REFORZADA CON PRESILLAS. 8. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. 9. CUENTA CON UN CORTE EN ESPALDA SUPERIOR CON UN PESPUNTE DOBLE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS, TAMBIÉN LLEVA UN FUELLE DE TELA ELÁSTICA DEL LADO DE LA SISA PARA UN MEJOR MOVIMIENTO DEL BRAZO. 10. CUENTA CON UN INSERTO DE TELA CALADA DE POLIAMIDA EN LA SISA COMO VENTILACIÓN.  11. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA, CUENTA CON UN PESPUNTE DOBLE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS, Y LOS CODOS, CUENTAN CON UN REFUERZO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL CON COSTURAS EN LAS ESQUINAS, PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN. 12. PUÑO DE MANGA CON DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM. CUANTA CON UNA ALETILLA DE 25.4MM DE ANCHO, SE COLOCA BOTÓN A TONO DE LA PRENDA #30, UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA.  13. EL DOBLADILLO DE RUEDO DE LA CAMISOLA ES DE 19MM. 14. EN TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO, MANGA, SISA Y BOLSAS LLEVA DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN DE 6.35MM ENTRE CADA AGUJA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA PRENDA. 15. COLOR AZUL MARINO APLICACIONES: 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. BANDERA DE MÉXICO DE GOMA 76.2MMX76.2MMEN MANGA IZQUIERDA 3. ESTRELLA EN TPU “POLICIA ESTATAL” METALIZADO 85MMX82MM EN CABALLERO Y EN DAMA 65MMX63MM (ESTA MEDIDA DEPENDE DE LAS TALLAS) EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO. 4. TRANSFER REFLEJANTE “POLICIA ESTATAL” MEDIDA DEL ANCHO 280MM EN CABALLERO Y 260MM EN DAMA EN ESPALDA SUPERIOR CENTRADO  5. CONTACTEL EN PECHO SUPERIOR DERECHO PARA PORTA NOMBRE  4. CONTACTEL EN MANGA DERECHA 76.2MMX76.2MM PARA SECTOR |
| 29 | CHALECO TACTICO | 90 | PIEZA | 1.- APARIENCIA ENCUBIERTA 2.- RESISTENTE AL AGUA Y AL VIENTO. 3.- BOLSILLOS DE PASO CON CREMALLERA PARA UN ACCESO RÁPIDO A LAS ARMAS LATERALES 4.- SOFTSHELL 100% POLIÉSTER UNIDO 5.- READY POCKET EN EL COFRE PARA GUARDAR DOCUMENTOS O UN TELÉFONO 6.- BOLSILLOS CALIENTAMANOS CON FORRO DE PUNTO 7.- BARTACKING EN PUNTOS CLAVE DE ESTRÉS 8.- COMPATIBLE CON TACTEC 9.- COLOR MUSGO |
| 30 | CHAMARRA | 629 | PIEZA | 1. CUENTA CORTE TIPO CANESÚ EN ESPALDA Y DELANTERO Y EN LA ALTURA DE LA CINTURA CUENTA CON UN CORTE. LA CHAMARRA CIERRA CON CIERRE #5 AL FRENTE CON JALADERA Y CUENTA CON UN CIERRE #5 INTERNO PARA ENSAMBLAR CON CHAMARRA POLAR. 2. CUENTA CON UN PORTA RADIO CONFECCIONADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, FIJADO EN SOLAPA FRONTAL EN AMBOS LADOS. 3. A LA ALTURA DEL PECHO SE ENCUENTRAN DOS BOLSAS HORIZONTALES OCULTAS QUE LLEVAN PORTA INSIGNIAS, ESTAS BOLSAS CIERRAN CON UN CIERRE #3. 4. EL INSERTO DE PECHO DE LADO DERECHO EN LA CARA FRONTAL CUENTA CON HABILITACIÓN DE CONTACTEL FELPA PARA COLOCACIÓN DE INSIGNIA ESTATAL Y PORTA NOMBRE.  5. BOLSA VERTICAL COLOCADA EN PECHO IZQUIERDO, CIERRA POR MEDIO DE CIERRE REVERSIBLE #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, EN EL INTERIOR DE LA BOLSA CUENTA CON UNA ENTRADA PARA AUDÍFONOS. 6. EN INTERIOR DE LA CHAMARRA CUENTA CON UNA BOLSA INTERNA EN PECHO DERECHO QUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE #3. 7. EN LA PARTE INFERIOR CUENTAN CON DOS BOLSAS QUE CIERRAN CON CIERRE #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA.  8. EN LA ESPALDA SE UBICA UNA BOLSA OCULTA QUE LLEVA UNA PORTA INSIGNIAS, LA CUAL CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE #3. 9. EN MANGA IZQUIERDA LLEVA UNA BOLSA QUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE REVERSIBLE #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. 10. LAS MANGAS CUENTAN CON UN AJUSTADOR CONFECCIONADO EN MAQUINA RECTA DE LA MISMA TELA PRINCIPAL CON CONTACTEL DE 19MM. 11. ABERTURAS EN LATERALES CON CIERRES #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICO, PARA DAR ACCESO A LAS PRENDAS INTERNAS, PARA EVITAR QUE SE ABRA POR COMPLETO AL ACCEDER A ESTAS PRENDAS, SE COLOCAN EN LATERALES CHARRETERAS CON BROCHES PLÁSTICOS A PRESIÓN #24. 12. EN AMBAS MANGAS CUENTAN CON UN DISEÑO ERGONÓMICO A LA ALTURA DEL CODO PARA FÁCIL MOVIMIENTO.  13. CUENTA CON CAPUCHA DESMONTABLE, LA CUAL SE UNE A LA PRENDA POR MEDIO DE UN CIERRE #4.5, LA MISMA LLEVA CONTACTEL DE 25.4MM A LA ALTURA DE LA BARBILLA PARA FIJAR AL CUELLO DE LA PRENDA. 14. LA CAPUCHA LLEVA AHORCADOR PEQUEÑO CON CINTA COLETERA PARA EL AJUSTE DE LA MISMA. EN LA VISERA LLEVA REFUERZO DE ENTRETELA. 15. EN LA PARTE INTERIOR SUPERIOR DEL CUELLO, LLEVA UN BOTÓN PLÁSTICO A PRESIÓN #24 PARA UNIR CON CHAMARRA INTERIOR. 16. COLOR AZUL MARINO 17. INCLUYE CHAMARRA POLAR APLICACIONES: 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. BANDERA DE MÉXICO DE GOMA 76.2MMX76.2MMEN MANGA IZQUIERDA 3. ESTRELLA EN TPU METALIZADO “POLICIA ESTATAL” 85MMX82MM EN CABALLERO Y EN DAMA 65MMX63MM (ESTA MEDIDA DEPENDE DE LAS TALLAS) EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO. 4. TRANSFER “POLICIA ESTATAL” REFLEJANTE EN ESPALDA SUPERIOR CENTRADO, EL ANCHO DE TRANSFER EN DAMA ES EN 260 MM Y EN CABALLERO 280MM.  5. CONTACTEL EN PECHO SUPERIOR DERECHO PARA PORTA NOMBRE  6. CONTACTEL EN MANGA DERECHA 76.2MMX76.2MM PARA SECTOR |
| 31 | CINTURON TACTICO | 90 | PIEZA | 1. ERGONÓMICO, ECONÓMICO Y ALTAMENTE FUNCIONAL. 2. DETECTOR DE METALES AMIGABLE 3. SE PUEDE CONVERTIR EN UN AMARRE O CORREA DE TRANSPORTE 4. CINCHA DURADERA DE NYLON 5. RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN Y AL DESGASTE. 6. REFUERZOS COSIDOS CUÁDRUPLES 7. HEBILLA NO METÁLICA 9. COLOR: NEGRO |
| 32 | FORNITURA | 450 | PIEZA | 1.- CINTURON: DISEÑO LAMINDO DE CUATRO PRTES DE 1.75" PARA UNA FORMA Y DURABILIDAD DURADERA. EXTERIOR DE TEJIDO BALISTICO, CENTRO DE ESPUMA DE CELDA CERRADA CON UN REFUERZO INTERNO DE POLIMERO Y FORRO DE PUNTO COPTEX FACIL ENCENDIDO/FACIL APAGADO PARA FACILITAR LAS OPERACIONES DE ENTRENAMIENTO. CIERRE DE GANCHO Y BUCLE. CUATRO TAMAÑOS, SE AJUSTA A CINTURAS E 28"-52" (71CM-132CM) 3.- SOPORTE DE LUZ COMPACTO, PRESENTA UNA SOLAPA COMPLETA CON LA EXCLUSIVA TAPA ROLL TOP, QUE AYUDA A ASEGURAR LA LUZ EN SU POSICION. DISEÑADA PARA ACOMODAR LA MAYORIA DE LAS LUCES COMPACTAS, ESTA UNIDAD SE PUEDE TENER CON UN GANCHO Y BUCLE O UN GABINETE OCULTO A PRESION. MOLDEADO POR CONTORNOS PARA UN AJUSTE DURADERO Y PRECISO, TAMBIEN TIENE UN LAZO DE CORREA DE DOBLE BANDA PARA ADAPTARSE A CORREAS DE 2" (50MM) Y 2.25" (58MM). 4.- EL ESTUCHE PARA ESPOSAS CUBIERTO, ESTA HECHO DE UNA CONSTRUCCION TRILAMINADA CON ACABADO TEJIDO DE 600 DENIERS. SOSTENDRA UN PAR DE ESPOSAS ESTANDAR Y UTILIZA UN CIERRE A PRESION OCULTO. LA PRESILLA PARA CINTURON DOBLE SE ADAPTA CONVENIENTEMENTE A CINTURONES DE SERVICIO DE 2" (50MM) O 2.25" (58MM). 5.- LA BOLSA DE REVISTA DOBLE, ESTA MOLDEADA PARA UNA FORMA DURADERA Y UN AJUSTE PRECISO. CUENTA CON TRANSPORTE VERTICAL U HORIZONTAL QUE OFRECE VERSATILIDAD DE USO EN EL CINTURON. SE ADAPTA A 2.25 " (58MM) ANCHO DE CORREA. 6.- EL SOPORTE PORTA GAS, ESTA DISEÑADO PARA LATAS DE OC MK-3 Y MK-4, Y ESTA HECHO CON UNA CONSTRUCCION TRILAMINADA MOLDEADA CONTORNEADA CON ACABADO DE 600 DENIERS. CUENTA CON UN DISEÑO SUPERIOR ABIERTO PARA MAYOR COMODIDAD Y PERMITE UN ACCESO RAPIDO. UN DISEÑO DE DOBLE CORREA DE CINTA SE ADAPTA CONVENIENTEMENTE A LOS CINTURONES DE 2" (50MM) Y 2.25" (58MM). 7.- EL MODELO GUN BELT ES UN DISEÑO LAMINADO DE 4 PARTES DE 1.75" (45MM) PARA UNA FORMA Y DURABILIDAD. TIENE UN EXTERIOR DE TEJIDO BALISTICO, CENTRO DE ESPUMA DE CELDA CERRADA CON UN REFUERZO INTERNO DE POLIMRO RESISTENTE A ROTURAS. LA LIBERACION SE LOGRA APRETANDO LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA HEBILLA. DOS ENCARGADOS DE LA WEB. CUATRO TAMAÑOS SE AJUSTAN A CINTURAS DE 28"-52" (71CM-132CM). 8.- LOS SUJETADORES ESTAN DISPONIBLES EN UN SISTEMA DE 4 PAQUETES. VIENE CON BROCHES DE LATON CON ACABADO NEGRO CON CINTA DE 1"- 2.- SOPORTE DE RADIO UNIVERSAL, CON GIRATORIO, ESTA DISEÑADO CON TECNOLOGIA MOLDEADA POR CONTORNOS CON CONSTRUCCION TRILAMINADA Y ACABADO DE 600 DENIERS. SOSTIENE LA MAYORIA DE LOS RADIOS DE MANO Y PREENTA UNA CORREA DE SEGURIDAD ELASTICA AJUSTABLE CON CIERREA PRESION. UN DISEÑO DEDOBLE CORREA |
| 33 | GORRA TIPO BEISBOLERA | 896 | PIEZA | 1.- TELA CRUZADA DE POLIESTER/ ALGODÓN RESISTENTE A LA DECOLORACION, CUENTA CON TRATAMIENTO TEFLON QUE REPELE LAS MANCHAS, EL SUELO, LOS LIQUIDOS. 2.- HECHAS PARA SER PERSONALIZADAS, ACEPTA TRATAMIENTOS DE BORDADO Y CALOR  3.- CORREA AJUSTABLE 4.- COLOR DARK NAVY 5.- INCLUYE DOS BORDADOS (ESTRELLA DE POLICIA ESTATAL EN PARTE FRONTAL Y LEYENDA POLICIA ESTATAL EN PARTE TRASERA) |
| 34 | IMPERMEABLE | 200 | PIEZA | 1.- CONFECCIONADA EN TELA POLIESTER PLASTIFICADA DE PVC DE 0.35MM DE ESPESOR 2.- SELLADO MEDIANTE DOBLE VULCANIZACION CON MAQUINAS DIELECTRICAS DE ALTA FRECUENCIA EN TODAS LAS UNIONES 3.- CUENTA CON BROCHE DE PLASTICO PARA CIERRE AL FRENTE Y CORDON PARA AJUSTE EN LA CAPUCHA 4.- CAPUCHA INTEGRADA 5.- COLOR: AZUL MARINO 6.- INCLUYE LEYENDA EN SERIGRAFIA "POLICIA ESTATAL" |
| 35 | JUEGO DE INSIGNIAS Y DIVISAS | 150 | JUEGO | 1.-ESTRELLA DE PECHO: PLACA METALICA DE PECHO, ESTRELLA POLICIA ESTATAL, EN METAL, GRABADO EN ALTO RELIEVE CON DECORACION TRICOLOR, CON TRES BROCHES DE SUJECION EN LA PARTE POSTERIOR 2.- PIZA-CUELLOS: PAR DE PIZA CUELLOS METALICA CON LA LEYENDA "POLICIA ESTATAL" CON DOS BROCHES DE SUJECION. MEDIDAS 2.2CMX1.1CM 3.- PORTA NOMBRE: PLACA PORTA NOMBRE DE ALUMINIO CO NOMBRE, PUESTO E IDENTIDAD IMPRESOS EN COLOR PLATA GRABADO EN ALTO RELIEVE, MEDIDAS 3.4CMX9CM 4.- GRADOS JERARQUICOS: |
| 36 | PANTALON TACTICO | 90 | PIEZA | 1. CINTURA CON PRETINA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. CUENTA CON SIETE TRABAS, LAS DOS TRABAS DELANTERAS DE 44.45MM DE ANCHO, LAS DOS TRABAS DE COSTADO DE 25MM Y LAS TRES TRABAS TRASERAS DE 25.4MM DE ANCHO, COSIDAS EN MAQUINA RECTA Y PRESILLAS EN CADA ESQUINA. 2. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN # 30 PARA CIERRE DEL PANTALÓN.  3. EN PARTE INTERNA DEL TIRO COMO REFUERZO, LLEVA UN BOTÓN DE POLIÉSTER # 30 Y UN CIERRE METÁLICO #5. 4. CUENTA CON TAPA CIERRE EL CUAL LLEVA DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS EN EL COSTADO Y DOS PRESILLAS EN LA PARTE INFERIOR COMO REFUERZO. 5. CUENTA CON DOS BOLSAS LATERALES EN DIAGONAL ARMADAS INTERNAMENTE CON TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA MAYOR RESISTENCIA. 6. TIENE REFUERZOS DE TELA POLIAMIDA EN UNIÓN INFERIOR DE BOLSAS LATERALES. 7. EN LA PARTE SUPERIOR DEL LADO DERECHO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA BOLSA RECTA ARMADA INTERNAMENTE CON TELA DE CALADA DE POLIAMIDA, CON PRESILLAS EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR COMO REFUERZO. 8. CUENTA CON DOS BOLSAS CARGO CON CARTERA Y PESPUNTES DOBLES A 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS. ESTAS BOLSAS CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA HAY UNA ENTRADA PARA CELULAR.  9. LA BOLSA DEL LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA) CUENTA CON UNA PORTA PLUMA REFORZADA CON PRESILLAS. 10. DOS BOLSAS TRASERAS CON CARTERA ARMADAS INTERNAMENTE CON FORRO, LLEVAN UNA COSTURA DECORATIVA DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS Y CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM. 11. LLEVA INSERTO DE TELA ELÁSTICA QUE PERMITE MAYOR LIBERTAD DE MOVIMIENTO PARA EL USUARIO EN CANESÚ TRASERO Y ENTREPIERNA DEL PANTALÓN.  12. SE COLOCAN COSTURAS DE DOBLE PESPUNTE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS, ARRIBA DE RODILLAS Y EL DOBLADILLO ES DE 19MM EN MAQUINA RECTA. 13. PIEZAS DE LA PRETINA, CARTERAS, TIRO EXTERNO E INTERNO LLEVAN ENTRETELA. 14. PRENDA CON COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. |
| 37 | PANTALON TACTICO | 1365 | PIEZA | 1. EN PRETINA CUENTA CON PRETINA SILICONADA, PARA EVITAR QUE SE SALGA LA CAMISA. 2. EL PANTALÓN CUENTA CON ELÁSTICO EXPANDIBLE EN PRETINA EN DELANTERO Y TRASERO PARA UN MEJOR AJUSTE.  3. LLEVA CUATRO TRABAS DE 45 MM DE ANCHO Y TRES DE 25 MM DE ANCHO CON PESPUNTE DOBLE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS Y PRESILLAS EN CADA ESQUINA. 4. ARILLO MEDIA LUNA DE 25.4, SUJETO EN LA TRABA DELANTERA COSTADO DERECHO 5. EL PANTALÓN CIERRA POR MEDIO DE UN BROCHE PLÁSTICO A PRESIÓN #30 CON CIERRE METÁLICO #5. EN PARTE INTERNA DEL TIRO LLEVA UN BOTÓN DE POLIÉSTER # 30 COMO REFUERZO.  6. EN TAPA CIERRE LLEVA UN PESPUNTE DOBLE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS Y 2 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA. 7. CUENTA CON DOS BOLSAS LATERALES EN DIAGONAL ARMADAS INTERNAMENTE CON TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA MAYOR RESISTENCIA Y REFUERZOS DE TELA POLIAMIDA EN UNIÓN INFERIOR DE BOLSAS. 8. CUENTA CON DOS BOLSAS CARGO CON CARTERA QUE CIERRAN CON CONTACTEL DE 25.4, EN VISTA BOLSA CUENTA CON FUELLE Y PESPUNTES DOBLES DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS EN EL COSTADO. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UNA BOLSA OCULTA PARA GUARDAR CELULAR Y EN LA BOLSA CARGO DE LA PIERNA IZQUIERDA LLEVA UNA PORTA PLUMA.  9. REFUERZO EN LAS RODILLAS DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, FIJADO CON DOBLE PESPUNTE DE 6.35 MM ENTRE AGUJAS. 10. EL LA PARTE TRASERA DEL PANTALÓN, LLEVA DOS BOLSAS DIAGONAL CON FORRO, CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM. 11. PIEZAS DE LA PRETINA Y CARTERAS LLEVAN ENTRETELA. 12. CONFECCIÓN CON COSTURA RECTA Y COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. 13. COLOR AZUL MARINO |
| 38 | PLAYERA INTERIOR | 660 | PIEZA | 1.- MAYOR DURABILIDAD Y COMODIDAD. 2.- FUNCIONA COMO UNA CAPA BASE O UNA CAMISA INDEPENDIENTE. 3.- 4.7 OZ. TELA DE ALGODÓN HILADA 4.- MANGA CORTA 5.- CUELLO REDONDO 6.- COLLAR DE ALTA DENSIDAD SIN RODILLO DE 1 " 7.- DISEÑO DE HOMBRO CÓNICO 8.- DOBLE COSTURA 9.- ABSORBE LA HUMEDAD 10.- ACEPTA BORDADOS Y SERIGRAFÍAS. 11.- COLOR DARK NAVY 12.- PAQUETE DE 3 PIEZAS |
| 39 | SWETER | 90 | PIEZA | 1. AJUSTE REGULAR PARA MAYOR COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD. 2. TEJIDO ELÁSTICO BIDIRECCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO 3. ABSORCIÓN DE HUMEDAD, SECADO RÁPIDO. 4. TORSO 92% POLIÉSTER / 8% SPANDEX 5. BOLSILLO CON CREMALLERA EN LA MANGA EN EL BÍCEPS IZQUIERDO 6. ALCANCE PLATAFORMA DE BUCLE EN RELIEVE EN EL BÍCEPS DERECHO 7. 91% POLIÉSTER / 9% SPANDEX MANGAS, HOMBROS Y CUELLO 8. TAMBIÉN DISPONIBLE EN REALTREE X-TRA 9, COLOR AZUL REGATTA |
| 40 | TRAJE DE GALA | 27 | PIEZA | 1.- TELA: 100% LANA Y FINURA 100´S  2.- LARGO DE SACO A LA ALTURA DEL TIRO DEL PANTALON, CON BRAZOS ESTIRADOS A LOS COSTADOS EL BORDE INFERIOR (PUÑOS) DEBEN QUEDAR A LA ALTURA DE LOS NUDILLOS 3.- ELEMENTOS: SACO, PANTALON, CAMISA, CORBATA 3.- COLOR NEGRO |
| 41 | BOTA | 356 | PARES | 1.- CUERO EN CORTE DE FLOR ENTERA DE TIPO VACUNO 2.- CUERO TRANSPIRABLE TRATADO CON MEMBRANA RESISTENTE A PATOGENOS, ANTIMICOTICO Y ANTIBACTERIAL 3.- INCRUTRACION DE LONA (SISTEMA DE VENTILACION, ABSORCION Y DESABSORCION DE HUMEDAD 4.- INTERIOR FORRADO DE MATERIAL SUAVE, COMO TRANSPIRABLE 5.- LENGUETA ACOJINADA CON LAS CARACTERISTICAS ANTERIORES 6.- ALTURA ENTRE 8 Y 9" 7.- APERTURA LATERAL CON CREMALLERA DE TECNOLOGIA YKK 8.- AGUJETAS DE TRABAJO RUDO PARA MAYOR DURABILIDAD (NILON REFORZADO) 9.- PUNTA DE SEGURIDAD TERMOFORMADA NO METALICA, PARA PROTECCION INTERNA 10.- REFUERZOS EN TALON Y PUNTA 11.- HORMA TRIPLE 12.- MATERIAL DE LA SUELA QUE SE ADAPTE A SER ANTIDESLIZANTE, TECNOLOGIA DE AIRE, SILENCIOSA, DIELECTRICA, TECNOLOGIA ANTIFATIGA, SISTEMA ANI-IMPACTO, RESISTENTE A GRASAS, ACEITES Y SOLVENTES. 13.- PLANTILLA EVA PREFORMADA CAPACIDAD DE AMORTIGUACION Y POCA RIGIDEZ QUE DIMINUYAN CALOR, SUDORACION Y DE EXCELENTE AMORTIGUACION, TRANSPIRABLES E INHIBAN EL MAL OLOR Y PROLIFERACION DE BACTERIAS |
| 42 | CAMISA TACTICA MANGA LARGA | 356 | PIEZA | 1. CAMISOLA MANGA LARGA CON CUELLO UNIDOS A LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE 1.59MM (+/-2MM).  2. EN EL CUELLO CUENTA CON DOS MINI BROCHES A PRESIÓN LA CUAL SE FIJAN AL CUERPO PARA DAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN A LA PRENDA UNIDO AL CUERPO DE LA PRENDA A 10MM DE MARGEN DE COSTURA Y UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA. 3. EL FRENTE DE LA PRENDA CIERRA POR MEDIO DE SEIS BOTONES DEL # 30, CINCO DE ESTOS BOTONES VAN OCULTOS POR UNA ALETILLA DE 38.1MM DE ANCHO. 4. LA ALETILLA FRONTAL CUENTA CON UNA ALETILLA INTERNA LA CUAL LLEVA CINCO OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA Y UN OJAL BORDADO EN EL EXTERIOR, QUE ES EL QUE AYUDA A CERRAR EL CUELLO, TIENE UN MARGEN DE COSTURA DE 6.35MM DEL FILO, EN MÁQUINA RECTA. 5. EN PECHO SE COLOCAN DOS BOLSAS TIPO PARCHE OCULTAS LAS CUALES CIERRAN CON CONTACTEL DE 12.7MM. EN LA PARTE INTERNA DE LA BOLSA SE COLOCA TELA CALADA DE POLIAMIDA.  6. SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA, AMBAS CON UN PESPUNTE DOBLE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM Y CIERRAN CON CONTACTEL DE 25.4MM. 7. LA BOLSA DE PARCHE CON CARTERA DEL LADO DERECHO (PRENDA PUESTA) SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTA PLUMA, REFORZADA CON PRESILLAS Y LA BOLSA DE PARCHE CON CARTERA DEL LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA), SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTAR CELULAR, REFORZADA CON PRESILLAS. 8. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. 9. CUENTA CON UN CORTE EN ESPALDA SUPERIOR CON UN PESPUNTE DOBLE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS, TAMBIÉN LLEVA UN FUELLE DE TELA ELÁSTICA DEL LADO DE LA SISA PARA UN MEJOR MOVIMIENTO DEL BRAZO. 10. CUENTA CON UN INSERTO DE TELA CALADA DE POLIAMIDA EN LA SISA COMO VENTILACIÓN.  11. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA, CUENTA CON UN PESPUNTE DOBLE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS, Y LOS CODOS, CUENTAN CON UN REFUERZO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL CON COSTURAS EN LAS ESQUINAS, PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN. 12. PUÑO DE MANGA CON DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM. CUANTA CON UNA ALETILLA DE 25.4MM DE ANCHO, SE COLOCA BOTÓN A TONO DE LA PRENDA #30, UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA.  13. EL DOBLADILLO DE RUEDO DE LA CAMISOLA ES DE 19MM. 14. EN TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO, MANGA, SISA Y BOLSAS LLEVA DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN DE 6.35MM ENTRE CADA AGUJA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA PRENDA. 15. COLOR AZUL MARINO APLICACIONES: 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. BANDERA DE MÉXICO DE GOMA 76.2MMX76.2MMEN MANGA IZQUIERDA 3. ESTRELLA EN TPU “POLICIA ESTATAL” METALIZADO 85MMX82MM EN CABALLERO Y EN DAMA 65MMX63MM (ESTA MEDIDA DEPENDE DE LAS TALLAS) EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO. 4. TRANSFER REFLEJANTE “POLICIA ESTATAL” MEDIDA DEL ANCHO 280MM EN CABALLERO Y 260MM EN DAMA EN ESPALDA SUPERIOR CENTRADO  5. CONTACTEL EN PECHO SUPERIOR DERECHO PARA PORTA NOMBRE  4. CONTACTEL EN MANGA DERECHA 76.2MMX76.2MM PARA SECTOR |
| 43 | GORRA TIPO BEISBOLERA | 356 | PIEZA | 1.- TELA CRUZADA DE POLIESTER/ ALGODÓN RESISTENTE A LA DECOLORACION, CUENTA CON TRATAMIENTO TEFLON QUE REPELE LAS MANCHAS, EL SUELO, LOS LIQUIDOS. 2.- HECHAS PARA SER PERSONALIZADAS, ACEPTA TRATAMIENTOS DE BORDADO Y CALOR  3.- CORREA AJUSTABLE 4.- COLOR DARK NAVY 5.- INCLUYE DOS BORDADOS (ESTRELLA DE POLICIA MUNICIPAL EN PARTE FRONTAL Y LEYENDA POLICIA MUNICIPAL EN PARTE TRASERA) |
| 44 | PANTALON TACTICO | 356 | PIEZA | 1.- PANTALONES DE UNIFORME TÁCTICO DE ALTO RENDIMIENTO Y LIGEROS 2.- OPCIONES DE TRANSPIRACIÓN, DURABILIDAD Y ALMACENAMIENTO MEJORADAS 3.- BOLSILLOS EXTRA DIMENSIONADOS PARA USO TÁCTICO 4.- 7.5 OZ. TEJIDO RIPSTOP DE POLIÉSTER / ALGODÓN 5.- PRETINA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE 6.- ASIENTO DOBLEMENTE REFORZADO 7.- DESGARRO EN LAS COSTURAS PRINCIPALES Y PUNTOS DE TENSIÓN. 8.- COSTURAS TRIPLES 9.- BOLSILLOS DE CARGA CON COMPARTIMENTOS INTERNOS PARA REVISTAS AR 10.- TACTEC SYSTEM ™ - COMPATIBLE 11.- CORREAS DE BLUSA 12.- ACABADO DE TEFLÓN 13.- CORTO = 29.5 "- REGULAR = 32.5" - LARGO = 35.5 " 14.- DARK NAVY |
| 45 | CAMISA | 90 | PIEZA | 1. CUELLO TIPO CAMISERO, CON ENTRETELA FUSIONABLE Y VARILLAS PLÁSTICAS EN LAS PUNTAS DEL CUELLO, PESPUNTES EN TODO SU CONTORNO. 2. OJAL Y BOTÓN DE PASTA #16 DE CUATRO ORIFICIOS COLOR BLANCO, CON ENTRETELA FUSIONABLE.  3. DELANTEROS DE DOS PIEZAS, ALETILLA CENTRADA CON PESPUNTES DE CADA LADO DE 6.35MM DE ANCHO AL TONO DE LA TELA, SEIS BOTONES DE PASTA #18 EN TONO A LA TELA. 4. BOLSA DE PARCHE TERMINADO EN PICO EN EL DELANTERO IZQUIERDO SUPERIOR.  5. ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA, CON BATA DOBLE, CON UN PLIEGUE A CADA EXTREMO CON UNA PROFUNDIDAD DE 10MM Y PESPUNTE AL FILO EN TODO EL CONTORNO DE LA BATA.  6. COSTURA FRANCESA EN COSTADOS Y SISA. 7. EL TERMINADO DEL FALDÓN ES EN CURVA.  8. DOBLADILLO REDOBLADO DE 6.35MM CON MAQUINA RECTA. 9. MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑO TERMINADO EN CURVA CON OJAL Y BOTÓN #18 DE CUATRO ORIFICIOS. 10. PESPUNTE AL FILO DEL PUÑO AL TONO DE LA TELA. 11. COLOR AZUL 12. INCLUYE APLICACIONES |
| 46 | CINTURON TACTICO | 542 | PIEZA | 1. ERGONÓMICO, ECONÓMICO Y ALTAMENTE FUNCIONAL. 2. DETECTOR DE METALES AMIGABLE 3. SE PUEDE CONVERTIR EN UN AMARRE O CORREA DE TRANSPORTE 4. CINCHA DURADERA DE NYLON 5. RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN Y AL DESGASTE. 6. REFUERZOS COSIDOS CUÁDRUPLES 7. HEBILLA NO METÁLICA 9. COLOR: NEGRO |
| 47 | FORNITURA | 362 | PIEZA | 1.- FABRICADA EN POLIÉSTER DE ALTA CALIDAD, CON FUNDA ORTOPÉDICA PARA ARMA UNIVERSAL |
| 48 | CHAMARRA TACTICA 3 EN 1 | 125 | PIEZA | 1. CUENTA CORTE TIPO CANESÚ EN ESPALDA Y DELANTERO Y EN LA ALTURA DE LA CINTURA CUENTA CON UN CORTE. LA CHAMARRA CIERRA CON CIERRE #5 AL FRENTE CON JALADERA Y CUENTA CON UN CIERRE #5 INTERNO PARA ENSAMBLAR CON CHAMARRA POLAR. 2. CUENTA CON UN PORTA RADIO CONFECCIONADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, FIJADO EN SOLAPA FRONTAL EN AMBOS LADOS. 3. A LA ALTURA DEL PECHO SE ENCUENTRAN DOS BOLSAS HORIZONTALES OCULTAS QUE LLEVAN PORTA INSIGNIAS, ESTAS BOLSAS CIERRAN CON UN CIERRE #3. 4. EL INSERTO DE PECHO DE LADO DERECHO EN LA CARA FRONTAL CUENTA CON HABILITACIÓN DE CONTACTEL FELPA PARA COLOCACIÓN DE INSIGNIA ESTATAL Y PORTA NOMBRE.  5. BOLSA VERTICAL COLOCADA EN PECHO IZQUIERDO, CIERRA POR MEDIO DE CIERRE REVERSIBLE #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, EN EL INTERIOR DE LA BOLSA CUENTA CON UNA ENTRADA PARA AUDÍFONOS. 6. EN INTERIOR DE LA CHAMARRA CUENTA CON UNA BOLSA INTERNA EN PECHO DERECHO QUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE #3. 7. EN LA PARTE INFERIOR CUENTAN CON DOS BOLSAS QUE CIERRAN CON CIERRE #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA.  8. EN LA ESPALDA SE UBICA UNA BOLSA OCULTA QUE LLEVA UNA PORTA INSIGNIAS, LA CUAL CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE #3. 9. EN MANGA IZQUIERDA LLEVA UNA BOLSA QUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE REVERSIBLE #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. 10. LAS MANGAS CUENTAN CON UN AJUSTADOR CONFECCIONADO EN MAQUINA RECTA DE LA MISMA TELA PRINCIPAL CON CONTACTEL DE 19MM. 11. ABERTURAS EN LATERALES CON CIERRES #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICO, PARA DAR ACCESO A LAS PRENDAS INTERNAS, PARA EVITAR QUE SE ABRA POR COMPLETO AL ACCEDER A ESTAS PRENDAS, SE COLOCAN EN LATERALES CHARRETERAS CON BROCHES PLÁSTICOS A PRESIÓN #24. 12. EN AMBAS MANGAS CUENTAN CON UN DISEÑO ERGONÓMICO A LA ALTURA DEL CODO PARA FÁCIL MOVIMIENTO.  13. CUENTA CON CAPUCHA DESMONTABLE, LA CUAL SE UNE A LA PRENDA POR MEDIO DE UN CIERRE #4.5, LA MISMA LLEVA CONTACTEL DE 25.4MM A LA ALTURA DE LA BARBILLA PARA FIJAR AL CUELLO DE LA PRENDA. 14. LA CAPUCHA LLEVA AHORCADOR PEQUEÑO CON CINTA COLETERA PARA EL AJUSTE DE LA MISMA. EN LA VISERA LLEVA REFUERZO DE ENTRETELA. 15. EN LA PARTE INTERIOR SUPERIOR DEL CUELLO, LLEVA UN BOTÓN PLÁSTICO A PRESIÓN #24 PARA UNIR CON CHAMARRA INTERIOR. 16. COLOR AZUL MARINO 17. INCLUYE CHAMARRA POLAR APLICACIONES: 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. BANDERA DE MÉXICO DE GOMA 76.2MMX76.2MMEN MANGA IZQUIERDA 3. ESTRELLA EN TPU METALIZADO 85MMX82MM EN CABALLERO Y EN DAMA 65MMX63MM (ESTA MEDIDA DEPENDE DE LAS TALLAS) EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO. 4. TRANSFER “POLICIA PENITENCIARIA” REFLEJANTE EN ESPALDA SUPERIOR CENTRADO, EL ANCHO DE TRANSFER EN DAMA ES EN 260 MM Y EN CABALLERO 280MM.  5. CONTACTEL EN PECHO SUPERIOR DERECHO PARA PORTA NOMBRE  6. CONTACTEL EN MANGA DERECHA 76.2MMX76.2MM PARA SECTOR |
| 49 | CAMISA TACTICA MANGA LARGA | 542 | PIEZA | 1. CAMISOLA MANGA LARGA CON CUELLO UNIDOS A LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE 1.59MM (+/-2MM).  2. EN EL CUELLO CUENTA CON DOS MINI BROCHES A PRESIÓN LA CUAL SE FIJAN AL CUERPO PARA DAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN A LA PRENDA UNIDO AL CUERPO DE LA PRENDA A 10MM DE MARGEN DE COSTURA Y UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA. 3. EL FRENTE DE LA PRENDA CIERRA POR MEDIO DE SEIS BOTONES DEL # 30, CINCO DE ESTOS BOTONES VAN OCULTOS POR UNA ALETILLA DE 38.1MM DE ANCHO. 4. LA ALETILLA FRONTAL CUENTA CON UNA ALETILLA INTERNA LA CUAL LLEVA CINCO OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA Y UN OJAL BORDADO EN EL EXTERIOR, QUE ES EL QUE AYUDA A CERRAR EL CUELLO, TIENE UN MARGEN DE COSTURA DE 6.35MM DEL FILO, EN MÁQUINA RECTA. 5. EN PECHO SE COLOCAN DOS BOLSAS TIPO PARCHE OCULTAS LAS CUALES CIERRAN CON CONTACTEL DE 12.7MM. EN LA PARTE INTERNA DE LA BOLSA SE COLOCA TELA CALADA DE POLIAMIDA.  6. SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA, AMBAS CON UN PESPUNTE DOBLE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM Y CIERRAN CON CONTACTEL DE 25.4MM. 7. LA BOLSA DE PARCHE CON CARTERA DEL LADO DERECHO (PRENDA PUESTA) SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTA PLUMA, REFORZADA CON PRESILLAS Y LA BOLSA DE PARCHE CON CARTERA DEL LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA), SE CONFECCIONA CON UNA ABERTURA PARA PORTAR CELULAR, REFORZADA CON PRESILLAS. 8. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. 9. CUENTA CON UN CORTE EN ESPALDA SUPERIOR CON UN PESPUNTE DOBLE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS, TAMBIÉN LLEVA UN FUELLE DE TELA ELÁSTICA DEL LADO DE LA SISA PARA UN MEJOR MOVIMIENTO DEL BRAZO. 10. CUENTA CON UN INSERTO DE TELA CALADA DE POLIAMIDA EN LA SISA COMO VENTILACIÓN.  11. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA, CUENTA CON UN PESPUNTE DOBLE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS, Y LOS CODOS, CUENTAN CON UN REFUERZO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL CON COSTURAS EN LAS ESQUINAS, PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN. 12. PUÑO DE MANGA CON DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6.35MM. CUANTA CON UNA ALETILLA DE 25.4MM DE ANCHO, SE COLOCA BOTÓN A TONO DE LA PRENDA #30, UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA.  13. EL DOBLADILLO DE RUEDO DE LA CAMISOLA ES DE 19MM. 14. EN TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO, MANGA, SISA Y BOLSAS LLEVA DOBLE PESPUNTE CON SEPARACIÓN DE 6.35MM ENTRE CADA AGUJA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA PRENDA. 15. COLOR AZUL MARINO APLICACIONES: 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. BANDERA DE MÉXICO DE GOMA 76.2MMX76.2MMEN MANGA IZQUIERDA 3. ESTRELLA EN TPU “POLICIA ESTATAL” METALIZADO 85MMX82MM EN CABALLERO Y EN DAMA 65MMX63MM (ESTA MEDIDA DEPENDE DE LAS TALLAS) EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO. 4. TRANSFER REFLEJANTE “POLICIA PENITENCIARIA” MEDIDA DEL ANCHO 280MM EN CABALLERO Y 260MM EN DAMA EN ESPALDA SUPERIOR CENTRADO  5. CONTACTEL EN PECHO SUPERIOR DERECHO PARA PORTA NOMBRE  4. CONTACTEL EN MANGA DERECHA 76.2MMX76.2MM PARA SECTOR |
| 50 | GORRA TIPO BEISBOLERA | 542 | PIEZA | 1.- TELA CRUZADA DE POLIESTER/ ALGODÓN RESISTENTE A LA DECOLORACION, CUENTA CON TRATAMIENTO TEFLON QUE REPELE LAS MANCHAS, EL SUELO, LOS LIQUIDOS. 2.- HECHAS PARA SER PERSONALIZADAS, ACEPTA TRATAMIENTOS DE BORDADO Y CALOR  3.- CORREA AJUSTABLE 4.- COLOR DARK NAVY 5.- INCLUYE MICROBORDADO CON LOGOTIPO |
| 51 | PANTALON TACTICO | 542 | PIEZA | 1. EN PRETINA CUENTA CON PRETINA SILICONADA, PARA EVITAR QUE SE SALGA LA CAMISA. 2. EL PANTALÓN CUENTA CON ELÁSTICO EXPANDIBLE EN PRETINA EN DELANTERO Y TRASERO PARA UN MEJOR AJUSTE.  3. LLEVA CUATRO TRABAS DE 45 MM DE ANCHO Y TRES DE 25 MM DE ANCHO CON PESPUNTE DOBLE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS Y PRESILLAS EN CADA ESQUINA. 4. ARILLO MEDIA LUNA DE 25.4, SUJETO EN LA TRABA DELANTERA COSTADO DERECHO 5. EL PANTALÓN CIERRA POR MEDIO DE UN BROCHE PLÁSTICO A PRESIÓN #30 CON CIERRE METÁLICO #5. EN PARTE INTERNA DEL TIRO LLEVA UN BOTÓN DE POLIÉSTER # 30 COMO REFUERZO.  6. EN TAPA CIERRE LLEVA UN PESPUNTE DOBLE DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS Y 2 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA. 7. CUENTA CON DOS BOLSAS LATERALES EN DIAGONAL ARMADAS INTERNAMENTE CON TELA CALADA DE POLIAMIDA PARA MAYOR RESISTENCIA Y REFUERZOS DE TELA POLIAMIDA EN UNIÓN INFERIOR DE BOLSAS. 8. CUENTA CON DOS BOLSAS CARGO CON CARTERA QUE CIERRAN CON CONTACTEL DE 25.4, EN VISTA BOLSA CUENTA CON FUELLE Y PESPUNTES DOBLES DE 6.35MM DE SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS EN EL COSTADO. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UNA BOLSA OCULTA PARA GUARDAR CELULAR Y EN LA BOLSA CARGO DE LA PIERNA IZQUIERDA LLEVA UNA PORTA PLUMA.  9. REFUERZO EN LAS RODILLAS DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, FIJADO CON DOBLE PESPUNTE DE 6.35 MM ENTRE AGUJAS. 10. EL LA PARTE TRASERA DEL PANTALÓN, LLEVA DOS BOLSAS DIAGONAL CON FORRO, CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL DE 25.4MM. 11. PIEZAS DE LA PRETINA Y CARTERAS LLEVAN ENTRETELA. 12. CONFECCIÓN CON COSTURA RECTA Y COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. 13. COLOR AZUL MARINO |
| 52 | GUANTES TACTICOS | 160 | PARES | 1.- PARA USO DIARO 2.- REFORZADO EN PALMA Y DEDOS 3.- SECAN RAPIDO Y MANTIENEN FORMA 4.- ELASTICO DE MUÑECA EN CIERRA |
| 53 | BALACLAVA | 30 | PIEZA | 1.- TIPO PASAMONTAÑAS 2.- COLOR DAR NAVY 3.- MEDIDAS M/L/XL 4.- CARACTERISTICAS: FABRICADO CON UNA MEZCLA DE ALGODÓN Y TEJIDO DE JERSEY CORDURA NYCO TACTICAL QUE NO SE DERRITE NI GOTEA |
| 54 | CHAMARRA TACTICA | 30 | PIEZA | 1. CUENTA CORTE TIPO CANESÚ EN ESPALDA Y DELANTERO Y EN LA ALTURA DE LA CINTURA CUENTA CON UN CORTE. LA CHAMARRA CIERRA CON CIERRE #5 AL FRENTE CON JALADERA Y CUENTA CON UN CIERRE #5 INTERNO PARA ENSAMBLAR CON CHAMARRA POLAR. 2. CUENTA CON UN PORTA RADIO CONFECCIONADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, FIJADO EN SOLAPA FRONTAL EN AMBOS LADOS. 3. A LA ALTURA DEL PECHO SE ENCUENTRAN DOS BOLSAS HORIZONTALES OCULTAS QUE LLEVAN PORTA INSIGNIAS, ESTAS BOLSAS CIERRAN CON UN CIERRE #3. 4. EL INSERTO DE PECHO DE LADO DERECHO EN LA CARA FRONTAL CUENTA CON HABILITACIÓN DE CONTACTEL FELPA PARA COLOCACIÓN DE INSIGNIA ESTATAL Y PORTA NOMBRE.  5. BOLSA VERTICAL COLOCADA EN PECHO IZQUIERDO, CIERRA POR MEDIO DE CIERRE REVERSIBLE #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, EN EL INTERIOR DE LA BOLSA CUENTA CON UNA ENTRADA PARA AUDÍFONOS. 6. EN INTERIOR DE LA CHAMARRA CUENTA CON UNA BOLSA INTERNA EN PECHO DERECHO QUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE #3. 7. EN LA PARTE INFERIOR CUENTAN CON DOS BOLSAS QUE CIERRAN CON CIERRE #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA.  8. EN LA ESPALDA SE UBICA UNA BOLSA OCULTA QUE LLEVA UNA PORTA INSIGNIAS, LA CUAL CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE #3. 9. EN MANGA IZQUIERDA LLEVA UNA BOLSA QUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE REVERSIBLE #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. 10. LAS MANGAS CUENTAN CON UN AJUSTADOR CONFECCIONADO EN MAQUINA RECTA DE LA MISMA TELA PRINCIPAL CON CONTACTEL DE 19MM. 11. ABERTURAS EN LATERALES CON CIERRES #3 CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICO, PARA DAR ACCESO A LAS PRENDAS INTERNAS, PARA EVITAR QUE SE ABRA POR COMPLETO AL ACCEDER A ESTAS PRENDAS, SE COLOCAN EN LATERALES CHARRETERAS CON BROCHES PLÁSTICOS A PRESIÓN #24. 12. EN AMBAS MANGAS CUENTAN CON UN DISEÑO ERGONÓMICO A LA ALTURA DEL CODO PARA FÁCIL MOVIMIENTO.  13. CUENTA CON CAPUCHA DESMONTABLE, LA CUAL SE UNE A LA PRENDA POR MEDIO DE UN CIERRE #4.5, LA MISMA LLEVA CONTACTEL DE 25.4MM A LA ALTURA DE LA BARBILLA PARA FIJAR AL CUELLO DE LA PRENDA. 14. LA CAPUCHA LLEVA AHORCADOR PEQUEÑO CON CINTA COLETERA PARA EL AJUSTE DE LA MISMA. EN LA VISERA LLEVA REFUERZO DE ENTRETELA. 15. EN LA PARTE INTERIOR SUPERIOR DEL CUELLO, LLEVA UN BOTÓN PLÁSTICO A PRESIÓN #24 PARA UNIR CON CHAMARRA INTERIOR. 16. COLOR VERDE 17. INCLUYE CHAMARRA POLAR APLICACIONES: 1. TRANSFER DE TALLA 50MMX27MM EN INTERIOR DE LA PRENDA. 2. BANDERA DE MÉXICO DE GOMA 76.2MMX76.2MMEN MANGA IZQUIERDA 3. ESTRELLA EN TPU METALIZADO “POLICIA ESTATAL” 85MMX82MM EN CABALLERO Y EN DAMA 65MMX63MM (ESTA MEDIDA DEPENDE DE LAS TALLAS) EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO. 4. TRANSFER “POLICIA ESTATAL” REFLEJANTE EN ESPALDA SUPERIOR CENTRADO, EL ANCHO DE TRANSFER EN DAMA ES EN 260 MM Y EN CABALLERO 280MM.  5. CONTACTEL EN PECHO SUPERIOR DERECHO PARA PORTA NOMBRE  6. CONTACTEL EN MANGA DERECHA 76.2MMX76.2MM PARA SECTOR |
| 55 | FUNDA PARA ARMA | 5 | PIEZA | 1.- COLOR NEGRO 2.- MATERIAL POLIMERO 3.- ESTRUCTURA REFORZADA 4. COMPATIBLE CON ARMA BERETTA 9MM |
| 56 | MOCHILA TACTICA | 30 | PIEZA | 1. CORREA DE HOMBRO ACOLCHADA AJUSTABLE 2. NYLON 1050D DURADERO Y LIVIANO 3. RESISTENTE AL AGUA 4. BOLSILLO TACTEC ENCUBIERTO EN LA PARTE TRASERA, BOLSILLO SECUNDARIO CON DOBLE CREMALLERA, BOLSILLO DE HIDRATACIÓN, BOLSILLO DE TECNOLOGÍA EN EL HOMBRO, BOLSILLO DE GAFAS DE SOL CON FORRO POLAR 5. ÁREA DE ALMACENAMIENTO ORGANIZADA 6. EXTERIOR DE LA PLATAFORMA WEB MOLLE / 5.11 SLICKSTICK® 7. AGARRE RESISTENTE 8. CÓMODAS CORREAS DE COMPRESIÓN 9. TIER SYSTEM SE INTEGRA CON OTRAS BOLSAS RUSH 10. RANURAS DE CABLE DE BOLSILLO DE TECNOLOGÍA TECH 11. PARCHE DE BANDERA DE GANCHO Y BUCLE 12. CREMALLERAS AUTOCURABLES YKK 13. DISEÑO CENTERLINE  14. DIMENSIONES COMPARTIMENTO PRINCIPAL - 10.5 "DE ALTO X 9" DE LARGO X 5 "DE PROFUNDIDAD BOLSILLO DELANTERO - 9.5" DE ALTO X 8 "DE LARGO X 2" DE PROFUNDIDAD BOLSILLO DE HIDRATACIÓN -18 "X 12.5" CAPACIDAD TOTAL - 671 PULGADAS CÚBICAS / 11 LITROS PESO - 2.0 LIBRAS 15.- COLOR TAC OD |
| 57 | CASCO PARA MOTICICLISTA | 20 | PIEZA | 1.- VENTILACION TOMAS DE AIRE FRONTALES Y SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE EN LA PARTE TRASERA 2.- SISTEMA DE RETENCION : MECANISMOS DE RAPIDA LIBERACION CON DISEÑO UNICO 3.- MATERIAL EXTERIOR: ABS (MATERIAL DE ALTA RIGIDEZ, DUREZA, RESISTENCIA A CAMBIOS QUIMICOS Y ESTABILIDAD A ALTA TEMPERATURA 4.- MEDIDAS DEL EXTERIOR: 36,35X26,8X27,4 CM 5.- MATERIAL INTERIOR POLIETIRENO EXPANDIDO 6.- MEDIDAS DEL INTERIOR: 30,1X24,5X18,7CM 7.- FORRO: COMODO REVISTIMIENTO INTERIOR DE ESPONJA Y TELA, TOTALMENTE DESMONTABLE Y LAVABLE 8.- VISOR: FABRICADO DE POLICARBONATO, ABATIBLE Y SISTEMA DE 1 SOLO VISOR 9.- COLOR NEGRO |
| 58 | RODILLERA TACTICA | 270 | PARES | 1. TAPA MOLDEADA Y FLEXIBLE CON TRACCIÓN INCORPORADA 2. ALMOHADILLA DE ESPUMA EVA 3. CORREAS AJUSTABLES ANTIDESLIZANTES. |
| 59 | GUANTES PARA MOTOCICLISTA | 35 | PARES | 1.- CON AJUSTE DE PULSERA Y CIERRE DE MUÑECA 2.- MATERIAL CUERO 100% DE VACA 3.- ALMOHADILLAS PROTECTORAS EN LOS DEDOS 4.- REFUERZO EN LA PALMA DE LAS MANOS 5.- DISEÑO MODERNO CON EXCELENTE CALIDAD |
| 60 | GUANTES TACTICOS | 270 | PARES | 1.- PALMA DE GAMUZA SINTETICA CON RECUBRIMIENTO DE AGARRE TEXTURIZADO 2.- TOP TRANSPIRABLE ELASTICO EN 4 DIRECCIONES 3.- CIERRE DE MUÑECA AJUSTABLE CON GANCHO Y BUCLE 4.- LA MUÑECA DE NEOPRENO EVITA LA HUMEDAD Y LA SUCIEDAD 5.- INDICE DE CORTE DE ANILLO Y DEDOS MEDIOS 6.- PANELPARA LIMPIAR EL SUDOR EN EL PULGAR 7.- COSTURA DE PUÑO REFORZADA |
| 61 | CODERAS TACTICAS | 300 | PARES | 1. TAPA MOLDEADA Y FLEXIBLE CON TRACCIÓN INCORPORADA 2. ALMOHADILLA DE ESPUMA EVA 3. CORREAS AJUSTABLES ANTIDESLIZANTES. |
| 62 | BOTA TACTICA | 542 | PARES | 1. CALZADO ERGONÓMICO TÁCTICO 2. CORTE: PIEL PERFORMANCE /CORDURA NYLON POLIÉSTER 3. CASCO TERMOFORMADO 4. SUELA DE HULE SBR 5. ENTRE SUELA: POLIURETANO CON AIR TECHNOLOGY  6. ANATÓMICA Y ERGONÓMICA 7. PLANTILLA DE PU CON ONSTEAM PREFORMADA 8. DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR  9. AMORTIGUACIÓN TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS 10. FORROS: AIRFLOW TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS TRIDIMENSIONALES LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO: ANTIBACTERIANO 11. CONSTRUCCIÓN: STROBEL PEGADO VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTITCHER 12. COLOR NEGRO 13.PESO MÍMIMO 1400 GRS EL PAR |
| 63 | BINOCULARES | 11 | PIEZA | 1.- TUBO: GEN I 2.- AUMENTOS: 1X 3.- DIAMETRO DEL OBJETIVO (MM): 20, RESOLUCIÓN (LÍNEAS POR MM): 36, CAMPO DE VISIÓN (GRADOS): 39, CORRECCIÓN DE DIOPTRÍAS (DPT): ±5, ALCANCE(M): 100, DISTANCIA EFECTIVA IR (M): 100 4.- PILA: CR123A 3V 5.- MONTURA TRÍPODE: 1/4 PULGADAS 6.- PESO (GR): 500 |
| 64 | CASCO BALISTICO | 10 | PIEZA | 1. CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A 2. FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDICAS.  3. FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA NIJ 0106.01 FOR BALLISTIC HELMETS. 4. TERMO MOLDEADO CON VISERA DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS DEL SOL Y ESPACIO EN EL ÁREA DE LAS OREJAS PARA LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OTROS ACCESORIOS.  5. ERGONÓMICAMENTE DISEÑADO PARA OFRECER MÁXIMA PROTECCIÓN CON UN AMPLIO CAMPO DE VISIÓN SIN OBSTACULIZAR EL SENTIDO DEL OÍDO.  6. COMPATIBLE CON EQUIPOS Y ACCESORIOS COMO GOGGLES, MÁSCARAS ANTIGÁS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN.  7. CORTE CURVO POSTERIOR QUE PERMITE UN MAYOR RANGO DE MOVIMIENTO Y PROTECCIÓN.  8. BARBIQUEJO REFORZADO Y ACOLCHADO QUE AUMENTA LA COMODIDAD Y FRESCURA. 9. CUENTA CON TRIPLE SISTEMA INTERIOR DE SUSPENSIÓN, CON 5 PUNTOS DE AGARRE: BANDA DE CABEZA: CINTA DE NYLON CON MATERIAL ACOLCHADO EN FRENTE Y NUCA CON VELCRO PARA AJUSTAR EL TAMAÑO DE ACUERDO AL DIÁMETRO DE LA CABEZA. CORREA DE BARBILLA Y CORONA: CINTA DE NYLON DE 20 MM EN BARBIQUEJO Y CORONA. CON VELCRO AJUSTABLE Y MALLA MESH EN LA CORONA PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL CASCO. ALMOHADILLAS: COJÍN DE ALTA COMPRESIÓN DE EVA DE 5MM DE ESPESOR, DE ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. SISTEMA DE FIJACIÓN: 4 PERNOS PAVONADOS DE ALTA RESISTENCIA. ACCESORIOS PLÁSTICOS: HEBILLA DE PLÁSTICO DE 3 PUNTOS EN LA CINTA DEL BARBIQUEJO PARA AJUSTAR LA INCLINACIÓN HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS.  10. GARANTÍA DE 5 AÑOS. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR $20,000,000.00 USD.  11. COLOR NEGRO. |
| 65 | CHALECOBALISTICO | 10 | PIEZA | 1. FABRICADO CON FIBRAS ARAMÍDICAS PLASTIFICADAS TEJIDAS CON REPELENTE AL AGUA, CON MATERIAL ANTITRAUMA, BASADO EN TELA BALÍSTICA PLASTIFICADA, DE ALTA RESISTENCIA, DE USO RUDO, LAVABLE, ANTI DESGARRE, PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD Y TRANSPIRACIÓN. 2. 4 PUNTOS DE AJUSTE, 2 EN HOMBROS Y 2 EN COSTADOS, REFORZADOS CON CONTACTEL DE USO RUDO. EL DISEÑO DE LA FUNDA DEL CHALECO DEBERÁ BRINDAR AMPLIA COBERTURA DEL TÓRAX, Y DEBERÁ FACILITAR EL MOVIMIENTO DE BRAZOS DEL USUARIO. 3. SOPORTE LUMBAR. 4. PANELES BALÍSTICOS NIVEL III A, QUE DEBERÁN ESTAR ENCAPSULADOS, CONTAR CON FORRO DE TELA DE ALTA RESISTENCIA REPELENTE AL AGUA MEDIANTE 138TECNOLOGÍA DE SELLADO, EVITANDO LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS, LLUVIA Y/O SUDOR. 5. SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI TRAUMA. 6. SISTEMA MOLLE EN FRENTE, ESPALDA PARA COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, CON CARTERA Y CIERRE DE CONTACTEL, FAJA INTERNA PARA MAYOR COMODIDAD Y SOPORTE. 7. SISTEMA DE HOMBRE CAÍDO REFORZADO. 8. VELCRO EN FRENTE Y ESPALDA PARA LA COLOCACIÓN DE INSIGNIAS Y NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN. 9. BOLSILLO PORTA PLACA EN FRENTE Y ESPALDA, COMPATIBLE CON PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV DE 10” X 12”. 10. LOS PANELES DEBEN DE CONTENER UNA ETIQUETA INCLUYENDO: NOMBRE DEL FABRICANTE, MODELO, TALLA, FECHA DE FABRICACIÓN, NÚMERO DE SERIE, LOTE, NIVEL BALÍSTICO III-A, CALIBRES DE LAS MUNICIONES PARA LO QUE HAN SIDO DISEÑADOS, SI ES PANEL DELANTERO O TRASERO, Y CARA DE IMPACTO, ASÍ COMO INSTRUCCIONES DE CUIDADO. 11. CERTIFICADO NIJ 01.01.06 TANTO EN PANELES BALÍSTICOS COMO EN LAS PLACAS BALÍSTICAS, VALIDADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. 12. EL BLINDAJE DE LOS PANELES DEBE PROTEGER CONTRA DISPAROS DE ARMAS DE FUEGO DE LOS CALIBRES .357 SIG FMJ (FN) CON UNA MASA NOMINAL DE 8.1 G (125 GRS) Y UNA VELOCIDAD MÍNIMA DE 448 M/S Y DE CALIBRE .44 MAGNUM SJHP, CON UNA MASA NOMINAL DE 15.6 G (240 GRS) A UNA VELOCIDAD MÍNIMA DE 436 M/S Y TODO TIPO DE CALIBRES MENORES CON BALA NORMAL DE GUERRA, TENIENDO UNA DEFORMACIÓN PROMEDIO MÁXIMA DE 44 MM. (NOM-166-SCFI-2005, SEGURIDAD AL USUARIO - CHALECOS ANTIBALAS). 13. LA FUNDA DEBERÁ ESTAR ELABORADA EN TELA NYLON DE COLOR NEGRO, DE 500 DENNIERS, REPELENTE AL AGUA, ÁCIDOS ORGÁNICOS, A LOS RAYOS DE LUZ ULTRAVIOLETA Y RESISTENTE AL USO RUDO. TENDRÁN COMO MÍNIMO UNA VIDA ÚTIL Y GARANTÍA DE 24 MESES. 14. LAS PLACAS BALÍSTICAS DEBERÁN SER DE CERÁMICA, CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV, MISMAS QUE TENDRÁN COMO MÍNIMO UNA VIDA Y GARANTÍA DE 7 AÑOS. 15. PÓLIZA DE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÍNIMO DE 20 MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS, QUE CUBRAN COMO MÍNIMO: MUERTE, LESIÓN O ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE AL FABRICANTE. |
| 66 | GRILLETAS PARA PIES Y MANOS | 50 | PIEZA | 1.- SOBREDIMENSIONADOS PARA UN MEJOR AJUSTE  2.- CADENA CENTRAL DE 36CMS DE LARGO DE ALTA SEGURIDAD  3.- CONTORNO ELIPTICO 4.- FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO, TERMINADO EN NICKEL SATINADO 5.- PESO 21OZ |

**ANEXO 1A**

**HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/007/2020 “UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN”**

HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | **DESCRIPCIÓN**  (INCLUIR MARCA, MODELO, Y TODAS Y CADA UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS) | **ESPECIFICACIONES SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES PROPUESTAS** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | **FECHA** | *Para uso exclusivo de la convocante* |
| **Cargo:** |  | *Evaluó:* |
| **Firma:** |  |  |

ESTE FORMATO PUEDE REPRODUCIRSE LAS VECES NECESARIAS Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL SOBRE TÉCNICO - ECONÓMICO

**ANEXO 2 (DOS)**

**HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/007/2020 “UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | | | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD DE SERVICIOS QUE SE COTIZA** | | **PRECIO UNITARIO**  **ANTES DE IVA** | **TOTAL, COTIZADO**  **ANTES DE IVA**  cantidad de productos por precio unitario | **TOTAL, CON IVA** |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | | |  |  | | **TOTAL, COTIZADO** |  |  |
| RESUMEN DE LA PROPUESTA | | | | | |
| SUBTOTAL | |  | | | |
| IVA | |  | | | |
| TOTAL | |  | | | |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | | |
| **Cargo:** | | |
| **Firma:** | | |

ESTE FORMATO DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, PUEDE SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. NOTA: ESTE IMPRESO ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

**ANEXO 3 (TRES)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/007/2020 “UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN”**

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/007/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE “UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN” Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO **PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO**, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

**A T E N T A M E N T E**

**REPRESENTANTE LEGAL**

ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE.

**ANEXO 5 (CINCO)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/007/2020 “UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN”**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº \_\_\_\_\_\_ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA) CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

**ANEXO 6 (SEIS)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANEXO 7 (SIETE)**

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO DE LICITACIÓN \_\_\_, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | | | | |
| **DOMICILIO FISCAL**:  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:**  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | | FECHA: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: | | | | |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: | |  | | |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | | NOMBRE | |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): | | | | |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: | | | | |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: | | | | |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: | | |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | | FECHA: | | |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: | | | | |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

**ANEXO 8 (OCHO)**

**CARTA PODER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL \_\_\_\_(NOMBRE Y NO.)\_\_\_\_\_ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER | | | | | | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER | | |
| TESTIGOS | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | | |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

ANEXO 9 (NUEVE)

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_NUMERO DE LICITACIÓN\_\_\_\_\_, **DECLARO** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.**

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

**ANEXO 10**

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.**

***NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:***

***PREGUNTAS:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| NOTAS ACLARATORIAS:  1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.  2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.  3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato Microsoft Word al correo licitaciones.secespdgo@gmail.com |