**ANEXO 1**

**REPORTE DE PARTIDAS**

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/003/2022 “Equipo de Cómputo”

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 10 | COMPUTADORA TODO EN UNO/ INTEL CORE I7 10A GEN I7-1065G7 QUAD-CORE (4 CORE) 1.30GHZ/ 8GB RAM DDR4 SDRAM/ 1TB HDD/ 60.5CM (23.8") FULL HD 1920 X 1080/ COLOR NEGRO/ WINDOWS 10 HOME 64-BIT/ INTEL IRIS PLUS GRAPHICS DDR4 SDRAM/ TECLADO/ MOUSE |
| 2 | COMPUTADORA PORTÁTIL | 2 | 15" 3520 INTEL® CORE™ I5-1135G7 DE 11.ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,4 GHZ A 4,2 GHZ)/ WINDOWS 10 PRO (INCLUYE LICENCIA WINDOWS 11 PRO)/ INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL /GRÁFICOS INTEL® IRIS® XE PANTALLA HD (1366 X 768) DE 15,6", ANTIRREFLEJO, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 220 NITS, CON CÁMARA Y MICRÓFONO/ COMPATIBLE CON WLAN UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO PCIE NVME, M.2, CLASE 35 DE 256 GB |
| 3 | ESCÁNER | 7 | RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 X 600DPI/ ESCÁNER COLOR/ USB/ COLOR NEGRO-BLANCO |
| 4 | MONITOR | 2 | 24 PULGADAS /23.8 ÁREA VISIBLE/RESOLUCIÓN 1920 X 1080/VGA-DP-HDMI-4 USB-A 3.2 PORTS/ ROTATE |
| 5 | MULTIFUNCIONAL | 1 | 24PPM NEGRO/ 20 PPM COLOR/ INYECCION DE TINTA/ USB/ ETHERNET/WI-FI |
| 6 | SENSOR DE MOVIMIENTO | 5 | SENSOR DE PIES PARA LX4000 B, INCLUYE ESTUCHE: 1 PIEZASENSOR DE PIES PARA LX5000, INCLUYE ESTUCHE: 3 PIEZASSENSOR DE PIES PARA LX6000, INCLUYE ESTUCHE: 1 PIEZA |
| 7 | ESCÁNER | 2 | TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)TARGET MARKET OVERVIEW MEDIUM: IDEAL PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE DESEAN UN ESCANEO VERSÁTIL, CON FUNCIONES AVANZADAS PARA TRABAJOS RÁPIDOS, CON FINES ESPECÍFICOS Y DE RUTINA.RESOLUCIÓN DE ESCANEO, ÓPTICA HASTA 600 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF); HASTA 1200 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, CAMA PLANA)RESOLUCIÓN DE ESCANEO, HARDWARE HASTA 600 X 600 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF); HASTA 1200 X 1200 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, CAMA PLANA)AJUSTES DE RESOLUCIÓN DE SALIDA EN PPP 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 Y 1200VELOCIDAD DE ESCANEADO EN MODO DE PRESENTACIÓN PRELIMINAR HASTA 4 SEGVELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS HASTA 20 PPM/40 IPM (BLANCO Y NEGRO, ESCALA DE GRISES Y COLOR, 300 DPI)VELOCIDAD DE ESCANEADO OCR (A4) OCR A4 (8,27 X 11,69 PULGADAS), 200 DPI, 1 BIT A RTF: APROXIMADAMENTE 9,26 SEGUNDOS PARA ESCANEO DE UNA SOLA IMAGENVELOCIDAD DE TAREAS FOTO COLOR 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, TIFF): APROXIMADAMENTE 6,8 SEGUNDOS PARA ESCANEO DE MÚLTIPLES IMÁGENES, 3,1 SEGUNDOS PARA ESCANEO DE UNA SOLA IMAGEN; FOTO COLOR 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) A CORREO ELECTRÓNICO (150 DPI, 24 BITS COLOR): APROXIMADAMENTE 3,7 SEGUNDOS PARA ESCANEO DE UNA SOLA IMAGEN; PDF A4 (8,27 X 11,69 PULGADAS) A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, 24 BITS): APROXIMADAMENTE 11,3 SEGUNDOS PARA ESCANEO DE UNA SOLA IMAGEN; OCR A4 (8,27 X 11,69 PULGADAS), 200 DPI, 24 BITS A RTF: APROXIMADAMENTE 14,96 SEGUNDOS PARA ESCANEO DE UNA SOLA IMAGEN |
| 8 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 35 | PROCESADOR INTEL CELERON J3060/ RAM 4GB/ DISCO DURO 1TB/ SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME/ MONITOR DE 21 PULGADAS HD LED/ HDMI,VGA, LED/ TECLADO/ MOUSE |
| 9 | COMPUTADORA PORTÁTIL | 9 | 14"/ PROCESADOR INTEL CORE I7 1065G7/ DISCO DURO 256 GB SSD/ RAM 8 GB/ WINDOWS 10 PRO/ COLOR GRIS |
| 10 | ESCÁNER | 8 | RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 X 600DPI/ ESCÁNER COLOR/ USB/ COLOR NEGRO-BLANCO |
| 11 | IMPRESORA | 8 | COLOR BLANCOFORMATO DE ARCHIVOS: JPG, PDF, TIFFTECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: TÓNER/LÁSERCOMPATIBIILIDAD DE RED: WI-FICONEXIÓN: INALÁMBRICACICLO DE TRABAJO: TINTA NEGRA Y COLOR: HASTA 40,000 PÁGINASTAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO: CARTA (22X28 CM)RESOLUCIÓN DE COPIADO: 600 DPICOPIA/ ESCANEO DÚPLEXRESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN (PPP): NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X600 PPP; COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600X600 PPPTAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO: LEGAL (21.6 X 35.6 CM)RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER HASTA 300 DPI |
| 12 | LECTOR BIOMÉTRICO | 6 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL/ USB 2.0/ NEGRO |
| 13 | MULTIFUNCIONAL | 6 | IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER, FAX, 4.3", ETHERNET, WIFI, USB.TIPO: MONOCROMÁTICATECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSERFAXCICLO MENSUAL DE IMPRESIÓN: 80,000 PÁGINASOPCIÓN DE IMPRESIÓN DÚPLEXVELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 40PPM, INTERFAZ: ETHERNET, USB, WI-FIVELOCIDAD HASTA 42 PPM CARTA/40 PPM A4CICLO DE TRABAJO HASTA 80,000 PÁGINAS/MESALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (RADF) 50 HOJAS: TAMAÑOS PERSONALIZADOS: 5.6 X 5.8 PULG. A 8.5 X 14 PULG./142 X 147 MM A 216X356 MMBANDEJA 1 250 HOJAS: TAMAÑOS PERSONALIZADOS: 3.9X5.8 PULG. A 8.5X14 PULG./99 X 147 MM A 216X356 MMBANDEJA ESPECIAL 50 HOJAS; TAMAÑOS PERSONALIZADOS: 3.9X5.8 PULG. A 8.5X14 PULG./99 X 147 MM A 216X356 MMIMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOS CARAS ESTÁNDARRESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN (MAX.) CALIDAD DE IMÁGEN DE HAST 1200x1200 PPPPROCESADOR 1 GHZMEMORIA 1.5 GB ESCANEADO |
| 14 | SERVIDOR DE DATOS | 2 | PROCESADOR INTEL XEON E-2234 3.60GHZ, 8GB DDR4, 1TB, 3.5", SATA III, TOWER - NO SISTEMA OPERATIVO INSTALADO.VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE DISCO DURO: 7200 RPMCONTROLADORES RAID COMPATIBLES: PERC H330TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS: 3.5"NÚMERO DE DISCOS DUROS SOPORTADOS: 8INTERFACES DE DISCO DE ALMACENAMIENTO SOPORTADOS: SAS, SATATAMAÑO DE DISCO DURO: 3.5"INTERFAZ: SERIAL ATA IIINÚMERO DE DISCOS DUROS INSTALADOS: 1CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GBCAPACIDAD: 1000 GBCANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0: 4ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS: 2PUERTOS SERIAL: 1CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1CANTIDAD DE PUERTOS TIPO A USB 3.0 (3.1 GEN 1): 3PCI EXPRESS X16 GEN (3.X) RANURAS: 1RANURAS PCI EXPRESS X8 (GEN 3.X): 2PCI EXPRESS X1 (GEN 3X) RANURAS: 1VERSIÓN DE ENTRADAS DE PCI EXPRESS: 3.0RANURAS DE MEMORIA: 4XDIMMTIPO DE MEMORIA INTERNA: DDR4-SDRAMMEMORIA INTERNA: 8GBTIPO DE MEMORIA INTERMEDIA: UNREGISTERED (UNBUFFERED)MEMORIA INTERNA MÁXIMA: 64 GBRANGO DE MEMORIA DE TRANSFERENCIA: 2666 MT/S |
| 15 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 5 | PROCESADOR INTEL® CORE I7-10700/ MEMORIA RAM 8GB/ DISCO DURO 1TB HDD/ DVDRW/ WINDOWS 10 PRO (64 BITS)/ WI-FI/ MONITOR HP LED 24 / ÁREA VISIBLE 23.8 / FHD (1920X1080) / 100 VESA/ HDMI / VGA/ TECLADO/ MONITOR |
| 16 | COMPUTADORA PORTÁTIL | 1 | GAMING 15.6", FHD 120 HZ, NO TÁCTIL , PROCESADOR INTEL CORE I7-11800H, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, NVIDIA GEFORCE RTX 3060 6GB GDDR6, WINDOWS 10 HOME, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920X1080 PIXELS; RESOLUCIÓN 1920X1080 PIXELS; 8 PROCESADORES; RAM 16GB DDR4 SDRAM, DISCO DURO SSD1, COPROCESADOR DE GRÁFICOS NVIDIA GEFORCE RTX 3060 6GB GDDR6, TIPO DE RAM PARA GRÁFICOS GDDR6; INTERFAZ DE LA TARJETA GRÁFICA AGP; TIPO DE CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH; NÚMERO DE PUERTOS HDMI 1; RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA WEB TRASERA 0.92 MP, BATERÍAS INCLUIDAS |
| 17 | ESCÁNER | 5 | RESOLUCIÓN ÓPTICA 1200 X1200 DPI, ESCÁNER COLOR, ESCANEADO DÚPLEX, USB 2.0CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), HASTA 600 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF) HASTA 1200 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, CAMA PLANA), FOTO COLOR 10X15 CM (4X6 PULGADAS) A ARCHIVO (200DPI, 24 BITS COLOR, TIFF): APROXIMADAMENTE 6,8 SEGUNDOS PARA ESCANEO DE MÚLTIPLES IMÁGENES, 3.1 SEGUNDOS PARA ESCANEO DE UNA SOLA IMAGEN FOTO COLOR 10X15 CM (4X6 PULGADAS) A CORREO ELECTRÓNICO (150 DPI, 24 BITS COLOR); APROXIMADAMENTE 3,7 SEGUNDOS PARA ESCANEO DE UNA SOLA IMAGEN PDF A4 (8,27 X 11,69 PULGADAS) A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, 24BITS): APROXIMADAMENTE 11,3 SEGUNDOS PARA ESCANEO DE UNA SOLA IMAGEN OCR A4 (8,27 X 11,69 PULGADAS), 200 DPI, 24 BITS A RTF: APROXIMADAMENTE 14,96 SEGUNDOS PARA ESCANEO DE UNA SOLA IMAGEN |
| 18 | IMPRESORA | 5 | VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 45 PPM (EN NEGRO)/ PROCESADOR 1,2 GHZ/ VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS DE 2000 A 7500 PÁGINAS/ MEMORIA STANDARD 512 MB/ CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD ; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; 1 COMPARTIMENTO DE INTEGRACIÓN DE HARDWARE |
| 19 | LECTOR BIOMÉTRICO | 2 | CAPACIDAD DE 20,000 HUELLAS, 12,000 ROSTROS, 6,000 PALMAS Y SOPORTE DE 200,000 REGISTROS DE EVENTOS PARA EL CONTROL DE ENTRADA/SALIDA DEL PERSONAL CON LO CUAL SE PUEDA GENERAR REPORTES. TECNOLOGÍA DE SEGUIMIENTO MANUAL QUE ELIMINA LOS PROBLEMAS DE HIGIENE PERMITIENDO RECONOCER LA PALMA EN UNA DISTANCIA DE ENTRE 20 A 50 CM DE MODO QUE EL USUARIO YA NO NECESITA TOCAR EL SENSOR. |
| 20 | LECTOR/ ESCÁNER VEHICULAR | 3 | FUNCIONES DE SISTEMA ANDROID QUE PERMITE COMPARTIR ARCHIVOS O IMÁGENES POR MEDIO DE APLICACIONES, PAQUETE FULL CON CONEXIÓN ALÁMBRICA Y VERSIÓN LATINOAMÉRICA. INSTALADO CON UN RÁPIDO PROCESADOR DE 6 NÚCLEOS (ARM CORTESX-A7 DE CUATRO NÚCLEOS A 1.3 GHZ + ARM CORTEX-A15 DOBLE NÚCLEO A 1.7 GHZ).PANTALLA CAPACITIVA MULTITÁCTIL BRILLANTE CON RETROILUMINACIÓN LED DE 8.0" Y 1024X768 CON TECNOLOGÍA IPS. EMPAQUE EN CAJA DE PLÁSTICO REFORZADO. INCLUYE CONECTORES DE OBDI. |
| 21 | LECTORA/GRABADORA | 1 | AIR INTERFACE PROTOCOL: GS1/EPCGLOBAL UHF CLASS 1 GEN 2 (ISO 18000-6C)OPERATING FREQUENCY: UHF (860 - 960 MHZ), REGION DEPENDENTTRANSMIT POWER (POE):+10.0 TO +31.5 DBM (EU1 LIMITED TO +30 DBM)TRANSMIT POWER (EXTERNAL DC POWER): +10.0 TO +32.5 DBM (LISTED/CERTIFIED POWER SUPPLY) (EU1 LIMITED TO +31.5 DBM, JP2 LIMITED TO 30 DBM)MAX RECEIVE SENSITIVITY: -84 DBMMAX READ DISTANCE: NOT PUBLISHEDMAX READ RATE: UP TO 1,100 TAG READS PER SECONDDATA INTERFACE: RS-232, ETHERNETGPIO: 4 GPI OPTICALLY ISOLATED 3-30V/ 4 GPO OPTICALLY ISOLATED, 0-30V, NON-ISOLATED 5V, 100MA SUPPLY (DB-15)POWER SOURCE (POE): IEEE 802.3AFPOWER SOURCE (EXTERNAL DC POWER): LISTED/CERTIFIED POWER SUPPLY, AC-DC POWER SUPPLY RATED FOR 24VDC/2.1AMECHANICAL:ANTENNA PORTS: 4 RP-TNC FEMALE PORTS (CONNECTS TO RP-TNC MALE), EXPANDABLE TO 32 ANTENNAS WITH IMPINJ SPEEDWAY ANTENNA HUBDIMENSIONS:190.5 X 175.3 X 30.5 MM (7.5 X 6.9 X 1.2 IN) |
| 22 | SERVIDOR | 1 | PROCESADOR INTEL XEON GOLD 5125 2.5G, 10C/20T, 10.4 GT/S, 13.75 M CACHE, MEMORIA 2 X32 RDIMM, 3200MT/S, DUAL RANCJ, 8GB BASE X4, 5 UNIDADES DE 1TB 7.5K RMP SATA 6GBPS 512N 2.5IN HOT PLUG HARD DRIVE |
| 23 | TELÉFONO | 30 | TELÉFONO IP CON ALIMENTACIÓN POR POE CON FUNCIONES AVANZADAS Y AUDIO DE BANDA ANCHA DE ALTO RENDIMIENTO, PANTALLA GRÁFICA: EN ESCALA DE GRISES DE 3.28" (384X106 PÍXELES), PERILLA CON DESPLAZAMIENTO EN DOS DIRECCIONES PARA DESPLAZAMIENTO POR LOS MENÚS, BOTONES PROGRAMABLES PARA DIFERENTES FUNCIONES, PERILLA DE CONTROL DE VOLÚMEN, TECLADO ESTÁNDAR, MICRÓFONO Y ALTAVOZ INTEGRADOS DE ALTA CALIDAD, DOS PUERTOS ETHERNET LAN CON SWITCH ETHERNET INTEGRADO: RJ-45 10/100 BASE-T MAS AURICULAR CON MICRÓNOFO DE CANCELACIÓN DE RUIDO RJ-9 COMPATIBLE CON TELÉFONO CISCO Y LICENCIA |
| 24 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 71 | PROCESADOR INTEL CORE I5/ 8GB DE RAM/ DISCO DURO DE 1 TB/ WINDOWS 10 PRO/ MONITOR LED DE 18.5”/ TECLADO/ MOUSE |
| 25 | COMPUTADORA PORTÁTIL | 17 | PROCESADOR INTEL CORE 15 1035-G1/ DISCO DURO 256 GBSSD/ RAM 8GB/ WINDOWS 10 HOME |
| 26 | MULTIFUNCIONAL | 31 | MONOCROMÁTICO LASER/ CON IMPRESIÓN RÁPIDA/ DIMENSIONES APROX. 46.4 CM X 45.3 CM X 39.2 CM/ PANTALLA LCD  |
| 27 | MULTIFUNCIONAL | 50 | BLANCO Y NEGRO, LÁSER, INALÁMBRICO, PANTALLA LCD/ PRINT/SCAN/COPY/FAX. |
| 28 | UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RERSPALDO DE ENERGÍA (UPS) | 70 |  1200VA/600WA, 8 CONTACTOS, TIEMPO DE RESPALDO Y SUPRESOR DE PICOS. |
| 29 | COMPUTADORA PORTÁTIL | 5 | PROCESADOR INTEL CORE 15 1035-G1/ DISCO DURO 256 GBSSD/ RAM 8GB/ WINDOW 10 HOME. |
| 30 | UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RERSPALDO DE ENERGÍA (UPS) | 10 |  1200VA/600WA, 8 CONTACTOS, TIEMPO DE RESPALDO Y SUPRESOR DE PICOS. |
| 31 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 20 | PROCESADOR INTEL CORE I5/ 8GB DE RAM/ DISCO DURO DE 1 TB/ WINDOWS 10 PRO/ MONITOR LED DE 18.5”/ TECLADO/ MOUSE |
| 32 | COMPUTADORA PORTÁTIL | 5 | PROCESADOR INTEL CORE 15 1035-G1/ DISCO DURO 256 GBSSD/ RAM 8GB/ WINDOW 10 HOME. |
| 33 | IMPRESORA | 3 | BLANCO Y NEGRO, LÁSER, INALÁMBRICO, PANTALLA LCD/ PRINT/SCAN/COPY/FAX. |
| 34 | COMPUTADORA PORTÁTIL | 4 | PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 8ª, MEMORIA DE 8 GB, (2X4 2666 MHZ DDR4 IDIMM., DISCO DURO 3.5” 1 TERABYTE 7200 RPM SATA, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO A 64 BITS, CON MONITOR DE 23.8”, RESOLUCIÓN FULL HD 1920X1080 DE 60 HZ TECNOLOGÍA DEL PANEL VA BRILLANTE. |
| 35 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 22 | PROCESADOR INTEL CORE I7 10700/ DISCO DURO DE 1 TB/ MEMORIA RAM 8 GB/ SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. |
| 36 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 22 | MONITOR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE 21.2 PULGADAS/ RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANE ITN.  |
| 37 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 5 | PROCESADOR INTEL CORE I7, 16 MB CACHE, 2.5 GHZ , TURBO BOOST MAX , MEMORIA DE 16 GB DUAL CHANEL DDR4 , 128 GB , DISCO DURO 51, MONITOR, TECLADO Y MOUSE. |
| 38 | DISCO DURO EXTERNO | 33 | CAPACIDAD 4TB/ COLOR NEGRO. |
| 39 | MULTIFUNCIONAL A COLOR | 6 | TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER/ IMPRESIÓN: MONO/ ESCANEADO: COLOR/ COPIADO: MONO/ WI-FI |
| 40 | UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) | 1 | RESPALDO DE ENERGÍA DE 120V, 50/60HZ/ POTENCIA NOMINAL DE 3000 VA/2700 WATTS. |
| 41 | COMPUTADORA PERSONAL | 9 | COMPUTADORA TODO EN UNO/ PROCESADOR INTEL CORE I3 PANTALLA TÁCTIL 23.8"/ TECLADO/ MOUSE. |
| 42 | MULTIFUNCIONAL | 2 | IMPRESIONES EN INYECCIÓN DE TINTA/ COPIADORA ESTÁNDAR/ ESCÁNER PLANO/ A COLOR/ TRABAJO RUDO |
| 43 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 5 | COMPUTADORA TODO EN UNO/ 23.8"/ 12GB RAM/ 1TB HDD/ WINDOWS 10 PRO 64-BIT/ TECLADO/ MOUSE |

**ANEXO 1A**

**HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA**

Licitación Pública No. LP/E/SECESP/003/2022 “Equipo de Cómputo”

HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | **DESCRIPCIÓN** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****PROPUESTAS** | FABRICANTE, MARCA Y MODELO | **PERIODO DE GARANTÍA** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Representante legal de la empresa****Nombre:** | **Fabricante ( )** | **FECHA** | *Para uso exclusivo de la convocante* |
| **Cargo:** |  |  | *Evaluó:* |
| **Firma:** | **Distribuidor ( )** |  |  |

ESTE FORMATO PUEDE REPRODUCIRSE LAS VECES NECESARIAS Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL SOBRE TÉCNICO - ECONÓMICO

**ANEXO 2 (DOS)**

**HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

Licitación Pública No. LP/E/SECESP/003/2022 “Equipo de Cómputo”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE -PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE COTIZA** | **PRECIO UNITARIO** **ANTES DE IVA** | **TOTAL, COTIZADO** **ANTES DE IVA**cantidad de productos por precio unitario | **TOTAL, CON IVA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL, COTIZADO**  |  |  |
|  RESUMEN DE LA PROPUESTA |
| SUBTOTAL |  |
| IVA |  |
| TOTAL  |  |
| **Representante legal de la empresa****Nombre:** |
| **Cargo:** |
| **Firma:** |

ESTE FORMATO DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, PUEDE SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. NOTA: ESTE IMPRESO ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

**ANEXO 3 (TRES)**

Licitación Pública No. LP/E/SECESP/003/2022 “Equipo de Cómputo”

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/E/SECESP/003/2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE “Equipo de cómputo” Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO **PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO**, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

**A T E N T A M E N T E**

**REPRESENTANTE LEGAL**

ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE.

**ANEXO 5 (CINCO)**

Licitación Pública No. LP/E/SECESP/003/2022 “Equipo de Cómputo”

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº \_\_\_\_\_\_ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA) CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

**ANEXO 6 (SEIS)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANEXO 7 (SIETE)**

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO DE LICITACIÓN \_\_\_, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

|  |
| --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: |
| **DOMICILIO FISCAL**:CALLE Y NÚMERO:COLONIA:CÓDIGO POSTAL: | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:ENTIDAD FEDERATIVA: |
| TELÉFONOS: | FAX: |
| CORREO ELECTRÓNICO:  |  |
| **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:**CALLE Y NÚMERO:COLONIA:CÓDIGO POSTAL: | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:ENTIDAD FEDERATIVA: |
| TELÉFONOS: | FAX: |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | FECHA: | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: |  |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | FECHA: |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

**ANEXO 8 (OCHO)**

**CARTA PODER**

|  |
| --- |
|  (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL \_\_\_\_(NOMBRE Y NO.)\_\_\_\_\_ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER |  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER |
| TESTIGOS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

 A T E N T A M E N T E

ANEXO 9 (NUEVE)

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_NUMERO DE LICITACIÓN\_\_\_\_\_, **DECLARO** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.**

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

**ANEXO 10**

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.**

***NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:***

***PREGUNTAS:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| NOTAS ACLARATORIAS:1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico **en formato Microsoft Word al correo licitaciones.secesp.dgo@hotmail.com**  |