**ANEXO 1**

**REPORTE DE PARTIDAS**

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chalecos Balísticos | 120 | **CHALECO BALISTICO NIVEL III-A.*** Tipo: Para uso exterior
* Nivel de protección: III-A
* Certificación: Debe contar con la certificación correspondiente bajo la norma NIJ STD 0101.06
* Garantía en paneles balísticos: Siete años
* Tallas disponibles: C1 a la C5.
* Color: Negro o azul.
* Peso por metro cuadra de la solución balística 4.88 kg/m2
* Espesor del panel balístico 6.5 mm.
* **Peso chaleco dama:**
	+ Panel trasero 1.165 kgs
	+ Panel delantero 1.130 kgs.
	+ Funda del chaleco 1.170 kgs
	+ Chaleco completo Dama 3.465 kgs.
* **Peso chaleco caballero**
	+ Panel trasero 1.165 kgs
	+ Panel delantero 1.105 kgs.
	+ Funda del chaleco 1.180 kgs
	+ Chaleco completo caballero 3.45 kgs.

Paneles balísticos:Fabricados con fibras de polietileno de ultra peso molecular UHMWPE. Estos paneles serán removibles para su aseo. Detiene impactos de arma de fuego para nivel de protección III- A, de acuerdo a la norma de referencia NIJ 0101.06, es decir hasta calibres .357 SIG. Hasta una velocidad de 448 m/seg y .44 magnum SJHP a una velocidad 436 m/seg, así como cualquier calibre inferior. Asi como pruebas adicionales FN 5.7 MM x 28 mm 27gr HP SS195SLF / FN 5.7 mm X 28 mm 40gr Blue-Tip SS197SR.**Deberán contar con pruebas de amenaza especial contra 9mm Wolf VO****Deberán contar con pruebas V50.**El área de protección de los paneles balísticos será: frente, espalda y hombros.Funda externa**:**Fabricada en nylon de alta resistencia de 500 denniers (Poliamida 100%), con tratamiento hidrófugo, con los siguientes valores como mínimo a cumplir:La parte interna de la funda del chaleco lleva una malla espaciadora que permite el paso de aire, mismo que circula por convección manteniendo fresco al usuario y brindado la mejor comodidad, con los siguientes valores como mínimo a cumplir:En la parte frontal y trasera cuenta con bolsas porta-placas de 10” x 12”, para insertar las placas balísticas, llevará felpa en las carteras de las bolsas porta placa en frente y espalda, con la finalidad de colocar letreros o leyendas de acuerdo a las necesidades de la corporación. (Indicaciones de las leyendas al proveedor adjudicado)Adicionalmente llevará en la parte posterior un sistema de arrastre de “Hombre Caído” reforzado a lo largo de la funda en material textil automotriz para evitar que se desprenda. Llevará una etiqueta de acuerdo a lo indicado en la norma NIJ 0101.06 en su apartado 4.1.5.1.Llevará sistema molle en frente, espalda, costados y hombros.**Puntos de ajuste:** llevará dos en hombros mediante extensiones de la misma tela con cierre doble de contactel y dos en costados mediante una extensión de la misma tela, los cuales ajustan mediante contactel y velcro.Llevará un ajuste interno de elástico 4” de ancho para lograr que el chaleco no tenga movimientoForro interno**.**Los paneles estarán contenidos en un material textil elaborado en Nylon de 200 denniers de una capa, herméticamente sellado con máquinas de alta frecuencia, para evitar filtraciones de agua, con los siguientes valores como mínimo a cumplir:En su parte frontal (definida por el fabricante) llevará la leyenda “CARA DE ATAQUE” para que el usuario sepa la forma de insertar las placas, la parte posterior llevará la etiqueta de acuerdo a lo indica en la norma NIJ 0101.06 en su apartado 4.1.5.1.1**PLACAS DE CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV*** **Certificación: NIJ STD 0101.06**
* **Garantía en el material balístico: 7 años**
* **Dimensiones: 10” X 12”**
* **Colores: Negro.**
* **Stand Alone (resiste impactos de arma larga, para lo que fue diseñada**

 **por separado o en conjunto con el chaleco balístico)*** **Curva simple y que se adapta perfectamente al contorno del cuerpo y con esquinas redondeadas para mayor confort, fabricada en una sola pieza.**
* **PESO DE LA PLACA CORTE TIRADOR 3.300 KGS Y CORTE COMPLETO 3.960 KGS**

**El forro de la placa deberá ser de un solo material, y esté estará sellado y deberá ser mínimo de cordura 500 denniers, perfectamente adherido a la placa, con los mismos valores de la tela de la funda del chaleco antibalas, con la finalidad de que no penetre la humedad.****La placa es de nivel de protección IV y que de acuerdo a la norma NIJ 0101.06 detiene un solo impacto de municiones de calibre .3006 M2 AP, así como calibres inferiores.****En su parte frontal (definida por el fabricante) llevará la leyenda “CARA DE ATAQUE” para que el usuario sepa la forma de insertar las placas, en la parte posterior llevará la etiqueta de acuerdo a lo indica en la norma NIJ 0101.06 en su apartado 4.1.5.1.1**El chaleco antibalas deberá contar con la certificación del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos (NIJ, por sus siglas en inglés) NIJ-STD-0101.06 para nivel III-A, demostrando su garantía por escrito en este documento.**Reporte de pruebas de laboratorio autorizado para el chaleco nivel III-A con su traducción al español por perito certificado para verificar la fabricación de los mismos, así como el modelo ofertado.****Los bienes estarán etiquetados de acuerdo la norma NIJ- STD- 0101.06 en su apartado 4.1.5.1.1****Garantía de 7 años mínimo en el funcionamiento balístico del chaleco antibalas nivel III-A, a partir de la fabricación de los mismos.****Garantía de 24 meses en los forros interiores y funda exterior, contra defectos de fabricación y vicios ocultos.****Póliza de seguro de responsabilidad civil por un monto mínimo de**$20´000,000.00 millones de dólares americanos que cubra como mínimo: Muerte, lesión o enfermedad, expedida expresamente para chalecos antibalas y placas balísticas, aplicable bajo leyes nacionales por una compañía aseguradora nacional, que garantice al fabricante. La póliza hace mención de las normas de referencia que aplican para los niveles balísticos de los chalecos.**Certificado que acredite que el proceso del fabricante específicamente para chaleco antibalas y placas balísticas bajo el sistema de aseguramiento de calidad ISO 9001:2015 así como también ISO 14001:2015****Constancia de la Secretaria de Seguridad y protección ciudadana.** **Certificado de registro del fabricante que acredite el proceso de (diseño, fabricación y ensamble) para productos de protección balística, bajo el sistema de gestión de la calidad ISO 9001: 2015/BA 9000:2016****Certificado expedido por un laboratorio certificado nacional del análisis textil, solicitado como mínimo a cumplir en la ficha técnica de la funda externa y forro interno a nombre del fabricante.****Los documentos antes mencionados serán entregados por parte del fabricante, en original o copia certificada y copia simple para su cotejo.** |
| 2 | Casco Balístico Nivel III A | 120 | CASCO BALÍSTICO NIVEL III A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre  | **Casco balístico** | Código: | **PHBHL3A** |
| Talla: |  **M, L** | Nivel Balístico: | **Tipo IIIA\***(44 Magnum,240gr, 1400±50ft/s; 9mm, 124gr, 1400±50 ft/s) |
|  |  | Peso: | **(M) 1.370 kg (L) 1.420 +\_- 25** |
|  |  | Color | **Negro.** |

* Casco antibalas diseñado especialmente para oficiales, grupos tácticos, militares, navales entre otros.
* Fabricado con fibras aramidicas.
* Fabricado de acuerdo a la Norma NIJ 0106.01 for Ballistic Helmets.
* Termo moldeado con visera de protección contra los rayos del sol y espacio en el área de las orejas para la utilización de sistemas de comunicación y otros accesorios.
* Ergonómicamente diseñado para ofrecer máxima protección con un amplio campo de visión sin obstaculizar el sentido del oído.
* Compatible con equipos y accesorios como goggles, máscaras antigás y cualquier otro sistema electrónico de comunicación.
* Corte curvo posterior que permite un mayor rango de movimiento y protección con equipo completo de carga y chaleco balístico. Diseñado para utilizarlo en vehículos todo terreno y motocicletas.
* Barbiquejo reforzado y acolchado que aumenta la comodidad y frescura.
* Cuenta con triple sistema interior de suspensión, con 5 puntos de agarre:
* Banda de cabeza: Cinta de nylon con material acolchado en frente y nuca con velcro para ajustar el tamaño de acuerdo al diámetro de la cabeza.
* Correa de barbilla y corona: Cinta de Nylon de 20 mm en barbiquejo y corona. Con velcro ajustable y Malla Mesh en la corona para ajustar la altura del casco.
* Almohadillas: Cojín de alta compresión de EVA de 5mm de espesor, de alta resistencia a la compresión.
* Sistema de fijación: 4 pernos pavonados de alta resistencia.
* Accesorios plásticos: Hebilla de plástico de 3 puntos en la cinta del barbiquejo para ajustar la inclinación hacia adelante y hacia atrás.
* Seguro de responsabilidad civil por $20,000,000.00 USD.

Con pruebas balísticas de laboratorio acreditado por el organismo certificador con una fecha de emisión no mayor a 3 meses* **Termo moldeado con visera de protección contra los rayos del sol.**
* **Espacio en el área de las orejas para la utilización de sistemas de comunicación y otros accesorios.**
* **Hebilla de plástico de 3 puntos en cinta del barbiquejo para ajustar la inclinación.**
* **Triple sistema interior de suspensión con 5 puntos de agarre.**
 |

**ANEXO 1A**

**HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA**

HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | **DESCRIPCIÓN** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****PROPUESTAS** | FABRICANTE, MARCA Y MODELO | **PERIODO DE GARANTÍA** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Representante legal de la empresa****Nombre:** | **Fabricante ( )** | **FECHA** | *Para uso exclusivo de la convocante* |
| **Cargo:** |  |  | *Evaluó:* |
| **Firma:** | **Distribuidor ( )** |  |  |

ESTE FORMATO PUEDE REPRODUCIRSE LAS VECES NECESARIAS Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL SOBRE TÉCNICO - ECONÓMICO

**ANEXO 2 (DOS)**

**HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE -PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE COTIZA** | **PRECIO UNITARIO** **ANTES DE IVA** | **TOTAL, COTIZADO** **ANTES DE IVA**cantidad de productos por precio unitario | **TOTAL, CON IVA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL, COTIZADO**  |  |  |
|  RESUMEN DE LA PROPUESTA |
| SUBTOTAL |  |
| IVA |  |
| TOTAL  |  |
| **Representante legal de la empresa****Nombre:** |
| **Cargo:** |
| **Firma:** |

ESTE FORMATO DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, PUEDE SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. NOTA: ESTE IMPRESO ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

**ANEXO 3 (TRES)**

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/E/SECESP/003/2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE “Equipo de cómputo” Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO **PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO**, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

**A T E N T A M E N T E**

**REPRESENTANTE LEGAL**

ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE.

**ANEXO 5 (CINCO)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº \_\_\_\_\_\_ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA) CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

**ANEXO 6 (SEIS)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANEXO 7 (SIETE)**

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO DE LICITACIÓN \_\_\_, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

|  |
| --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: |
| **DOMICILIO FISCAL**:CALLE Y NÚMERO:COLONIA:CÓDIGO POSTAL: | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:ENTIDAD FEDERATIVA: |
| TELÉFONOS: | FAX: |
| CORREO ELECTRÓNICO:  |  |
| **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:**CALLE Y NÚMERO:COLONIA:CÓDIGO POSTAL: | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:ENTIDAD FEDERATIVA: |
| TELÉFONOS: | FAX: |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | FECHA: | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: |  |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | FECHA: |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

**ANEXO 8 (OCHO)**

**CARTA PODER**

|  |
| --- |
|  (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL \_\_\_\_(NOMBRE Y NO.)\_\_\_\_\_ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER |  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER |
| TESTIGOS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

 A T E N T A M E N T E

ANEXO 9 (NUEVE)

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_NUMERO DE LICITACIÓN\_\_\_\_\_, **DECLARO** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.**

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

**ANEXO 10**

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.**

***NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:***

***PREGUNTAS:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| NOTAS ACLARATORIAS:1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico **en formato Microsoft Word al correo licitaciones.secesp.dgo@hotmail.com**  |