**ANEXO 1**

**REPORTE DE PARTIDAS**

**LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL NO. LP/E/SECESP/005/2019 “UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN”**

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE  MEDIDA** | **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHAMARRA LIGERA DE NYLON | 13 | PIEZAS | 1. 100% NYLON 2. CUELLO TERMINADO 5 CM DE ANCHO 3. VISTAS EN BOLSA TERMINADA A 5CM 4. VIVO BOLSA A 2CM ANCHO  5. YA TERMINADO 17CM DE LARGO 6. YA TERMINADA DISTANCIA DE ABAJO HACIA ARRIBA 6CM 7. CIERRE EN FRENTE POR TALLA 8. CIERRE CON BIES 2/10 EN APARATO 9. CASAR CAPITONADO 10. CUELLO PESPUNTE DE 1/4" 11. CIERRE EN TELA PESPUNTE DE 1/4" 12. BRUSH BIES EN MANGAS MEDIDA YA TERMINADA POR TALLA 13. RUEDO DOBLADILLO CON BIES A 1CM ANCHO 14. DOBLADILLO 1/4" X 1/4" EN LIMPIO PREVIAMENTE REFILANDO DELANTEROS EN ALETILLA 15. PRENDAS PLANCHADAS ASENTANDO COSTURAS Y PERFECTAMENTE DESHEBRADAS  16. COLOR NEGRO 17. 2 LOGOTIPOS BORDADOS AL FRENTE Y DOS PERSONALIZADOS EN LAS MANGAS: FRENTE LADO DERECHO: LOGO GOBIERNO DEL ESTADO, FRENTE LADO IZQUIERDO: LOGO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. MANGA LADO DERECHO: PREVENCIÓN DEL DELITO, MANGA LADO IZQUIERDO: NOMBRE PERSONALIZADO. |
| 2 | CAMISA DE ALGODÓN  MANGA LARGA | 13 | PIEZAS | 1. 100% ALGODÓN 2. TEXTURA SUAVE 3. ABOTUNADORA DE SIETE OJILLOS HASTA EL CUELLO PARA COLOCAR CORBATA 4. ABROCHAMIENTO EN LA PARTE FRONTAL ASÍ COMO EN LA EMPUÑADURA 5. CORTE EJECUTIVO 6. MANGA LARGA 7. COLOR: BLANCO  8. STRETCH  9. 2 LOGOTIPOS BORDADOS AL FRENTE Y DOS PERSONALIZADOS EN LAS MANGAS: FRENTE LADO DERECHO: LOGO GOBIERNO DEL ESTADO, FRENTE LADO IZQUIERDO: LOGO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. MANGA LADO DERECHO: PREVENCIÓN DEL DELITO, MANGA LADO IZQUIERDO: NOMBRE PERSONALIZADO. |
| 3 | CHALECO DE NYLON | 13 | PIEZAS | 1. 100% NYLON 2. COSTURAS 1CM EN RECTA Y BIES EN APARATO SALIDA 1/4" EN COSTADILLOS 4 LADOS, BOLSAS, RUEDO Y CIERRE  3. CUELLO EN LIMPIO DE 5CM ANCHO YA TERMINADO TODAS LAS TALLAS Y BIEN DISTRIBUIDO SIN PLIEGUES 4. CIERRE MEDIDA POR TALLA CON PESPUNTE DE 1/4" DE CORRIDO EN CUELLO  5. VISTA EN BOLSA ANCHO YA TERMINADO DE 5CM 6. VIVOS EN BOLSAS ANCHO DE 3CM YA TERMINADO Y DE LARGO ABERTURA DE 17CM YA TERMINADO 7. ORILLA RUEDO CON BIES 2-10 Y DOBLADILLO DE 1CM EN RECTA 8. DISTANCIA DE RUEDO HACIA ARRIBA PAR BOLSA DE 6.5CM 9. COLOR NEGRO 10. 2 LOGOTIPOS BORDADOS AL FRENTE. FRENTE LADO DERECHO: LOGO GOBIERNO DEL ESTADO, FRENTE LADO IZQUIERDO: LOGO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 4 | PLAYERAS TIPO POLO | 13 | PIEZAS | 1. PIQUÉ PRE-ENCOGIDO 2. TIPO POLO 3. RIBETE EN EL CONTORNO DE CUELLO Y MANGAS 4. ABERTURA DEFINIDA CON RUEDO REFORZADO 5. 3 BOTONES CON TONO DE MADERA 6. DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO 7. CUARTO DE VUELTA PARA ELIMINAR EL PLIEGUE CENTRAL 8. 2 LOGOTIPOS BORDADOS AL FRENTE Y DOS PERSONALIZADOS EN LAS MANGAS: FRENTE LADO DERECHO: LOGO GOBIERNO DEL ESTADO, FRENTE LADO IZQUIERDO: LOGO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, MANGA LADO DERECHO: PREVENCIÓN DEL DELITO, MANGA LADO IZQUIERDO: NOMBRE PERSONALIZADO. 9. COLOR AZUL MARINO |
| 5 | BOTA TÁCTICA | 110 | PARES | 1. CORTE PIEL NAPA  2. 2.1MM DE ESPESOR BULLÓN ACOJINADO SINTÉTICO PU NEGRO DE 15 MM DE LÁTEX  3. LENGÜETA/POLIÉSTER PIEL NEGRO ESPUMA DE 10MM 4. FORRO DE TUBO CON MALLA LEÓN ANTI-BACK NEGRO TEJIDO CON PROPIEDADES DE ABSORCIÓN 5. FORRO DE CHINELA MALLA ATIBAC NEGRO 6. PLANTA PREFORMADA RADIAL 3/30 GRIS DE 3MM  7. OJILLOS PAVONADOS COLOR NEGRO 9 DE CADA LADO CUBRE CIERRE SINTÉTICO NEGRO  8. PLANTILLA PLANTIEVA /CAMBRELL 6MM COLOR NEGRO CIERRE DE NYLON 9. YKK COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA #5 DE 22CM INYECTADO CONTRA FUERTE STANFLEX FR 600 NEGRA DE FIBRA SINTÉTICA 10. TERMO CONFORTABLE DE 1.8 MM PLASTISOL NEGRO INJERTO EN LA SUELA, LENGUA Y LATERAL  11. CASCO DE ECO FORMA IT/08 GRIS 12. FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA AGUJETA CORDÓN SUPREMO #160 COLOR NEGRA CON FUERZA DE 80 KG/ANTES DEL ROMPIMIENTO HILO DE POLIÉSTER NEGRO #0 CAMBRILLÓN DE ACERO CON 1 VENA, HORMA RECIO DE ALTURAS DEL CORTE 13. EXTERIOR 10”0 25.5 CM DIMENSIONES DE LA SUELA ENFRANQUES DE 45 MM SPRING DE 20MM FROFUN DE HUELLA 3MM 14. TACÓN DE 30 MM, SUELA DE HULE ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y ACEITES CON SOPORTE DE EVA(ETILENO VINIL ACETATO) QUE DAN CONFORT Y SOPORTE 15. CERTIFICACIÓN POY NICE EN CUMPLIMIENTO A LAS NOM-113-STPS-2009 COMO CALZADO TIPO 1 16. COLOR NEGRO |
| 6 | GORRA | 30 | PIEZAS | 1. RIP STOP-ROYAL 2. 65% POLIÉSTER 3. 35% ALGODÓN 4. CON APLICACIÓN DE TEFLON DE DEPONT 5. COPA ALTA 6. DE 6 GAJOS 7. VICERA FORRADA CON INTERIOR DE PLASTICO 8. COLOR: KAKI 9. INCLUYE: BORDADO AL FRENTE DEL LOGOTIPO DEL ICPFP |
| 7 | GORRA | 20 | PIEZAS | 1. RIP STOP-ROYAL 2. 65% POLIÉSTER 3. 35% ALGODÓN 4. CON APLICACIÓN DE TEFLÓN DE DEPONT 5. COPA ALTA 6. DE 6 GAJOS 7. VICERA FORRADA CON INTERIOR DE PLASTICO 8. COLOR: GRIS 9. INCLUYE: BORDADO AL FRENTE DEL LOGOTIPO DEL ICPFP |
| 8 | GORRA | 60 | PIEZAS | 1. RIP STOP-ROYAL 2. 65% POLIÉSTER 3. 35% ALGODÓN 4. CON APLICACIÓN DE TEFLON DE DEPONT 5. COPA ALTA 6. DE 6 GAJOS 7. VICERA FORRADA CON INTERIOR DE PLASTICO 8. COLOR: VERDE 9. INCLUYE: BORDADO AL FRENTE DEL LOGOTIPO DEL ICPFP |
| 9 | PANTALÓN TÁCTICO | 30 | PIEZAS | 1. TELA RIPSTOP  2. 65% POLIESTER  3. 35% ALGODÓN.  4. 6 BOLSAS CON TELA RIPSTOP  5. 2 BOLSAS TRASERAS DE CARTERA DE VIVO CON PESPUNTE AL FILO DE 5” 1⁄2 LARGO POR 1⁄2” DE ANCHO 6. 2CARTERAS EN BOLSA TRASERAS CON DOBLE PESPUNTE Y BOTONES OCULTOS DENTRO DE LA CARTERA ESPECIAL 7. PRETINA CON PESPUNTE AL FILO Y REFORZADA CON 5 TRABILLAS DOBLES DE 6X4 CM C/U REMACHADAS. 8. UBICADAS EN PINZAS, COSTURA DE TIRO TRASERO, COSTADOS Y EN INICIO DE BOLSA POQUETÍN.  9. TRABILLA DE 1” 1⁄2 DE ANCHO POR 2”1⁄2 DE LARGO 10. BOLSAS INTERIORES DELANTERAS Y TRASERAS DE TELA POQUETIN 11. REMACHES DE SEGURIDAD EN BOLSAS DELANTERAS (ARRIBA Y ABAJO) TRABILLAS, CIERRE Y COSTADOS DE VIVOS TRASEROS.  12. RODILLERAS CON DOBLE TELA CON UN PLIEGUE EN RODILLA, UNIDA CON DOBLE PESPUNTE EN EL INTERIOR Y ABERTURA PARA RODILLERAS.  13. 2 BOLSAS TIPO COMANDO EN LOS COSTADOS CON CARTERAS ESPECIALES CON BOTÓN DE USO RUDO OCULTO, TODOS CON PESPUNTES AL FILO EN EL CONTORNO Y PLIEGUES CON UN PESPUNTE.  14. LA CARTERA DE LA BOLSA CON UN REMACHE EN UNO DE SUS COSTADOS.  15. HEBILLA AJUSTABLE METÁLICA DE 16MM IMPORTADA CON CINTA DE NYLON REMACHADA PARA AJUSTE DE CINTURA. 16. REFUERZO TRASERO “PAÑALERA” DE DOBLE TELA CON DOBLE PESPUNTE EXTERIOR.  17. PELLÓN EN PRETINA O CINTA FALLA PARA BAJOS 18. JARETA DE NYLON PARA AJUSTADORES DE CINTURA(OPCIONAL) 19. 10 PUNTADAS POR PULGADA 20. COSTURA DE TUBO PARA EL TIRO TRASERO, OVER CON PUNTADA DE SEGURIDAD 21. COLO KAKI |
| 10 | PANTALÓN TÁCTICO | 20 | PIEZAS | 1. TELA RIPSTOP  2. 65% POLIESTER  3. 35% ALGODON.  4. 6 BOLSAS CON TELA RIPSTOP  5. 2 BOLSAS TRASERAS DE CARTERA DE VIVO CON PESPUNTE AL FILO DE 5” 1⁄2 LARGO POR 1⁄2” DE ANCHO 6. 2CARTERAS EN BOLSA TRASERAS CON DOBLE PESPUNTE Y BOTONES OCULTOS DENTRO DE LA CARTERA ESPECIAL 7. PRETINA CON PESPUNTE AL FILO Y REFORZADA CON 5 TRABILLAS DOBLES DE 6X4 CM C/U REMACHADAS. 8. UBICADAS EN PINZAS, COSTURA DE TIRO TRASERO, COSTADOS Y EN INICIO DE BOLSA POQUETÍN.  9. TRABILLA DE 1” 1⁄2 DE ANCHO POR 2”1⁄2 DE LARGO 10. BOLSAS INTERIORES DELANTERAS Y TRASERAS DE TELA POQUETIN 11. REMACHES DE SEGURIDAD EN BOLSAS DELANTERAS (ARRIBA Y ABAJO) TRABILLAS, CIERRE Y COSTADOS DE VIVOS TRASEROS.  12. RODILLERAS CON DOBLE TELA CON UN PLIEGUE EN RODILLA, UNIDA CON DOBLE PESPUNTE EN EL INTERIOR Y ABERTURA PARA RODILLERAS.  13. 2 BOLSAS TIPO COMANDO EN LOS COSTADOS CON CARTERAS ESPECIALES CON BOTÓN DE USO RUDO OCULTO, TODOS CON PESPUNTES AL FILO EN EL CONTORNO Y PLIEGUES CON UN PESPUNTE.  14. LA CARTERA DE LA BOLSA CON UN REMACHE EN UNO DE SUS COSTADOS.  15. HEBILLA AJUSTABLE METÁLICA DE 16MM IMPORTADA CON CINTA DE NYLON REMACHADA PARA AJUSTE DE CINTURA. 16. REFUERZO TRASERO “PAÑALERA” DE DOBLE TELA CON DOBLE PESPUNTE EXTERIOR.  17. PELLÓN EN PRETINA O CINTA FALLA PARA BAJOS 18. JARETA DE NYLON PARA AJUSTADORES DE CINTURA(OPCIONAL) 19. 10 PUNTADAS POR PULGADA 20. COSTURA DE TUBO PARA EL TIRO TRASERO, OVER CON PUNTADA DE SEGURIDAD 21. COLO GRIS |
| 11 | PANTALÓN TÁCTICO | 60 | PIEZAS | 1. TELA RIPSTOP  2. 65% POLIESTER  3. 35% ALGODON.  4. 6 BOLSAS CON TELA RIPSTOP  5. 2 BOLSAS TRASERAS DE CARTERA DE VIVO CON PESPUNTE AL FILO DE 5” 1⁄2 LARGO POR 1⁄2” DE ANCHO 6. 2CARTERAS EN BOLSA TRASERAS CON DOBLE PESPUNTE Y BOTONES OCULTOS DENTRO DE LA CARTERA ESPECIAL 7. PRETINA CON PESPUNTE AL FILO Y REFORZADA CON 5 TRABILLAS DOBLES DE 6X4 CM C/U REMACHADAS. 8. UBICADAS EN PINZAS, COSTURA DE TIRO TRASERO, COSTADOS Y EN INICIO DE BOLSA POQUETÍN.  9. TRABILLA DE 1” 1⁄2 DE ANCHO POR 2”1⁄2 DE LARGO 10. BOLSAS INTERIORES DELANTERAS Y TRASERAS DE TELA POQUETIN 11. REMACHES DE SEGURIDAD EN BOLSAS DELANTERAS (ARRIBA Y ABAJO) TRABILLAS, CIERRE Y COSTADOS DE VIVOS TRASEROS.  12. RODILLERAS CON DOBLE TELA CON UN PLIEGUE EN RODILLA, UNIDA CON DOBLE PESPUNTE EN EL INTERIOR Y ABERTURA PARA RODILLERAS.  13. 2 BOLSAS TIPO COMANDO EN LOS COSTADOS CON CARTERAS ESPECIALES CON BOTÓN DE USO RUDO OCULTO, TODOS CON PESPUNTES AL FILO EN EL CONTORNO Y PLIEGUES CON UN PESPUNTE.  14. LA CARTERA DE LA BOLSA CON UN REMACHE EN UNO DE SUS COSTADOS.  15. HEBILLA AJUSTABLE METÁLICA DE 16MM IMPORTADA CON CINTA DE NYLON REMACHADA PARA AJUSTE DE CINTURA. 16. REFUERZO TRASERO “PAÑALERA” DE DOBLE TELA CON DOBLE PESPUNTE EXTERIOR.  17. PELLÓN EN PRETINA O CINTA FALLA PARA BAJOS 18. JARETA DE NYLON PARA AJUSTADORES DE CINTURA(OPCIONAL) 19. 10 PUNTADAS POR PULGADA 20. COSTURA DE TUBO PARA EL TIRO TRASERO, OVER CON PUNTADA DE SEGURIDAD 21. COLO VERDE |
| 12 | PLAYERA TIPO POLO | 110 | PIEZAS | 1. TIPO POLO 2. 100% ALGODÓN 3. MANGA CORTA 4. COLOR BLANCO 5. BORDADO AL FRENTE DEL LOGOTIPO DEL ICPFP |
| 13 | BOTA TÁCTICA | 756 | PARES | 1. CALZADO ERGONÓMICO TÁCTICO 2. CORTE: PIEL PERFORMANCE /CORDURA NYLON POLIÉSTER 3. CASCO TERMOFORMADO 4. SUELA DE HULE SBR 5. ENTRE SUELA: POLIURETANO CON AIR TECHNOLOGY  6. ANATÓMICA Y ERGONÓMICA 7. PLANTILLA DE PU CON ONSTEAM PREFORMADA 8. DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR  9. AMORTIGUACIÓN TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS 10. FORROS: AIRFLOW TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS TRIDIMENSIONALES LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO: ANTIBACTERIANO 11. CONSTRUCCIÓN: STROBEL PEGADO VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTITCHER 12. COLOR NEGRO 13.PESO MÍNIMO 1400 GRS EL PAR |
| 14 | BOTA PARA MOTOCICLISTA | 35 | PARES | 1. PARTE SUPERIOR EN MATERIAL SINTÉTICO Y CORDURA 2. SUELA DE GOMA DE DOBLE DENSIDAD PERSONALIZADA 3. PROTECCIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS 4. BANDA ELÁSTICA INTERNA PARA UNA MAYOR COMODIDAD 5. VELCRO Y CIERRE DE CREMALLERA 6. REFLEJO TRASERO 7. MEMBRANA TUBULAR DRYTEX PERSONALIZADA (IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE) 8. PROTECTOR DE TOBILLO Y TIBIA EN TPU FORMADOS E INYECTADOS 9. RELLENO CON MEMORIA 10. PLANTILLA DUAL FLEX TPU CUBIERTA CON MATERIAL EVA ANTICHOQUE 11. PLANTILLA ANTIBACTERIANA REEMPLAZABLE CON APS (SISTEMA DE BOMBA DE AIRE) |
| 15 | CAMISOLA TÁCTICA | 1672 | PIEZAS | 1. 65% POLIÉSTER 2. 35% ALGODÓN 3. 6.14 OZ. EN CONSTRUCCIÓN TDU RIPSTOP ACABADO EN TEFLÓN 4. CÓMODA, DURADERA Y FUNCIONAL 5.RESISTENCIA A MANCHAS Y LA SUCIEDAD PRESILLA PARA COLGADO AL INTERIOR DE CUELLO 6. DISEÑO TIPO FUELLE (BI-SWING) EN HOMBROS QUE PERMITE MOVIMIENTO ADICIONAL EN LA ESPALDA 7. DOS BOLSILLOS EN EL PECHO CON FUELLE EN UN LADO (EL MÁS CERCANO A LA SISA) Y ABERTURAS PARA BOLÍGRAFO EN CADA SOLAPA 8. BOLSILLO OCULTO PORTA DOCUMENTOS  9. PARTE BAJA DE LA ALETILLA OCULTA (LOS BOTONES SE ENCUENTRAN OCULTOS ENTRE UNA ALETILLA FRONTAL DOBLE)  10. INCLUYE UN KIT DE CHARRETERAS Y PORTA PLACA PARA FACILITAR LA ADAPTARSE MANUALMENTE 11. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFOS EN ANTEBRAZO IZQUIERDO 38 COSTURAS DE REFUERZO EN ÁREAS DE MAYO ESTRÉS FACTOR UPF: 50 12. COSTURAS DURADERAS DE 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. 13. COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS PATENTADOS, SISAS, FUELLE TRASERO, CANESÚ FRONTAL Y TRASERO, COSTURA DE MANGA Y PARCHE DE CODO. 14. PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN PUÑOS, BOLSILLOS DE PECHO Y SOLAPAS 15. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN EL BORDE DEL CUELLO, AMBOS LADOS DE TAPETA FRONTAL, BOLSILLOS PORTA BOLÍGRAFOS, SARDINETAS Y DOBLADILLO DEL CUERPO. 16. ACABADO LIMPIO EN DOBLADILLO Y CORTE RECTO EN LA BATA. 17. 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ESPACIADOS A 1 1/2" PARA LA ABERTURA DEL BOLSILLO DE LA PLUMA 18. COSTURAS DE REFUERZO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y BOLSILLOS EN EL PECHO, ABERTURAS SUPERIOR E INFERIOR DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, UNIONES DE LAS ESQUINAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, A 3/4" SOBRE LA COSTURA LATERAL EN EL FUELLE DE ESPALDA, EN LA PARTE SUPERIOR, AL CENTRO Y EN LA BASE DE LA ALETILLA OCULTA, EN LA ESQUINA SUPERIOR DE LA SARDINETA. 19. CIERRES BOTONES 20. BOTONES DE MELAMINA DE 4 AGUJEROS QUE NO SE FUNDEN, QUEMAN O QUIEBRAN CON EL CALOR. 21. BOTONES 30L: 1 AL CENTRO Y FRENTE DEL CUELLO, 4 BOTONES OCULTOS DEBAJO DE LA ALETILLA, 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 EN CADA SARDINETA, 1 BOTÓN DE REPUESTO Y 2 BOTONES PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. 22. CIERRE TIPO VELCRO EN BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y SOLAPAS DE BOLSILLOS DE PECHO. 23. COLOR DARK NAVY 24. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO CON DIMENSIONES APROX. DE 7 X7 CM, BORDADO EN PECHO IZQUIERDO CON DIÁMETRO DE 8.5 CM, BORDADO EN ESPALDA CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 33.02X 12.7 CM |
| 16 | CAMISOLA PARA MOTOCICLISTA | 70 | PIEZAS | 1. TEJIDO RIPSTOP 2. BOLSILLOS OCULTOS 3. BOLSILLO DE PECHO 4. PASILLOS DE HOMBROS 5. PASO DE VENTILACIÓN EN LA PARTE TRASERA 6. 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN 7. COLOR NAVY BLUE. 8. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO CON DIMENSIONES APROX. DE 7 X7 CM, BORDADO EN PECHO IZQUIERDO CON DIÁMETRO DE 8.5 CM, BORDADO EN ESPALDA CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 33.02X 12.7 CM |
| 17 | CAMISA MANGA LARGA PARA CABALLERO | 160 | PIEZAS | 1. TELA 100% POLYESTER DACRON 2. COSIDO EN PLIEGUES MILITARES EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA 3. BOLSILLOS DE PARCHE PLISADOS CON SOLAPAS FESTONEADAS Y CIERRE DE VELCRO 4. PESTAÑA PARA INSIGNIA 5. CHARRETERAS CON PUNTADA "X".  6. CUELLO BANDEADO Y REFUERZO DELANTERO.  7. REFUERZO EN MANGA CON BOTÓN CENTRAL.  8. PUÑO AJUSTABLE CON DOS BOTONES.  9. CUELLO FORRADO, CHARRETERAS, SOLAPAS, TAPAS Y PUÑOS.  10. MARCAS PERMANENTES DEL CUELLO.  11. BOTÓN EXTRA AL FINAL DE LA CAMISA. 12. MANGA LARGA 13. COLOR: AZUL MARINO, AZUL CLARO Y BLANCO 14. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO CON DIMENSIONES APROX. DE 7 X7 CM, BORDADO EN ESPALDA CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 33.02X 12.7 CM |
| 18 | GORRA TIPO BEISBOLERA | 841 | PIEZAS | 1. 65% POLIÉSTER  2. 35% ALGODÓN  3. RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN TWILL TDU DE 5.78 OZ 4. TRATADA CON TEFLÓN PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS 5. 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA 6. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN 7. COOLMAX RIPSTOP AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES FACTOR UPF: 40 8. PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTIENEN SU FORMA VISERA PRE-MOLDEADA 9. LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO TIENEN ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA 10.CIERRE TIPO VELCRO DE 3’’ PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA 11. COLOR DARK NAVY 12. 9.BORDADO EN LA PARTE TRASERA Y DELANTERA |
| 19 | IMPERMEABLE REFORZADO TIPO CAPAMANGA | 394 | PIEZAS | 1.- CONFECCIONADO EN TELA POLIÉSTER PLASTIFICADA DE PVC DE 0.35MM. DE ESPESOR.  2.-SELLADO MEDIANTE DOBLE VULCANIZACIÓN CON MÁQUINAS DIELÉCTRICAS DE ALTA FRECUENCIA EN TODAS LAS UNIONES.  3.- CUENTA CON BROCHE DE PLASTICO PARA CIERRE AL FRENTE Y CORDÓN PARA AJUSTE EN LA CAPUCHA.  4.- CAPUCHA INTEGRADA. 5.- SERIGRAFÍA CON LEYENDA DE “POLICÍA ESTATAL” 6.- COLOR AZUL MARINO |
| 20 | KEPI | 160 | PIEZAS | 1. 100% POLIESTER  2. ACABADO RAYADO TIPO TRICOT COLOR AZUL MEDIA NOCHE 3. PLATO OVALADO CON UNA COSTURA 4. CARRILLERA DE GALON DE CEDA COLOR GRIS PLATA DE 13 MM. DE ANCHO 5. VICERA DE PIEL CORFAN (CHAROL) DE 6CM DE ANCHO COLOR AZIL MEDIA NOCHE 6. 2 BOTONES METALICOS TROQUELADOS LATONADOS NIQUELADOS DE 18MM. CON SIGLA  7. FORRO INTERIOR DE TAFETA COLOR NEGRO Y TAFILETE DE VINIL CON BALLENA COLOR NEGRO 8. COLOR AZUL NAVY |
| 21 | PANTALÓN DE VESTIR | 160 | PIEZAS | 1. 100% POLIÉSTER. 2. DISEÑO DE BOLSILLO SUPERIOR. 3. BOLSILLOS TRASEROS ESTILO “REECE”, BOTÓN Y PESTAÑA EN EL LADO IZQUIERDO. 4. CINTURA “SNUGTEX”. 5. CINTURA “BAN ROL”. 6. FORRO DE ENTREPIERNA. 7. CINTURONES DE AJUSTE. 8. CREMALLERA FRANCESA. 9. COSTURAS ABIERTAS PRENSADAS. 10. DOBLE GANCHO Y OJUELO. 11. CINTURA DE 2" SUJETA CINTURÓN DE 1-3/4". 12. ACABADO DE LIBERACIÓN DE MANCHAS  13. COLOR AZUL MARINO OSCURO |
| 22 | PANTALONERA TÁCTICA | 1672 | PIEZAS | 1. TEJIDO PLANO CON ESTRUCTURA DE RIP STOP, 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN 2. ACABADO DE TEFLÓN (MR) REPELENTE A SUCIEDAD Y LÍQUIDOS. 3. BOLSILLO INTERIOR O POCKETING ES UN TEJIDO PLANO DE 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN 4. PRETINA ESTA CONSTRUIDA CON UNA PRETINA AUTOAJUSTABLE DE TÚNEL QUE REACCIONA AL MOVIMIENTO DEL USUARIO. 5. ABERTURA DE LAS BOLSAS DELANTERAS CON REFUERZO ADICIONAL 6. BOLSAS DELANTERAS SON MAS PROFUNDAS, CON ACABADO EN LIMPIO EN EL INTERIOR Y CERRADAS A DOS AGUJAS PARA SOPORTAR TRABAJO PESADO 7. BOLSAS TIPO CARGO TIENEN PLIEGUES LARGOS Y FUELLES BAJOS Y DOS COMPARTIMIENTOS INTERNOS CON LA TECNOLOGÍA BBS (BACK UP and BELT SYSTEM) (MR)  8. BOLSAS CARGO CUENTAN CON CARTERAS LARGAS PARA CERRAR COMPLETAMENTE AUN ESTANDO LLENAS DE ACCESORIOS. 9. LA RODILLA TIENE UN REFUERZO ADICIONAL QUE HACE LA FUNCIÓN DE UNA BOLSA CON ABERTURA INTERIOR PARA COLOCAR UNA RODILLERA Y UN REFUERZO ADICIONAL EN EL TRASERO  10. LA ABERTURA DE BASE O DE PIERNA CUENTA CON UN CORDÓN REMOVIBLE SUJETADO CON PRESILLA A LA ENTREPIERNA PARA EVITAR QUE SE DESLICE HACIA AFUERA  11. CLASIFICACIÓN EN EL NIVEL DE PROTECCIÓN SOLAR DE UPF 50. 12. TODAS LAS COSTURAS SON A 10 PUNTADAS POR PULGADA (10 SPI ) +/-1 CON UNA CONSTRUCCIÓN REFORZADA DE 5 HILOS,  13. PRESILLAS EN LAS ESQUINAS DE LAS TRABAS DE PRETINA, LAS ABERTURAS DE BOLSAS TRASERAS, EL ENCUARTE DE TIRO DELANTERO CON TRASERO, LAS ABERTURAS DE LAS BOLSAS CARGO,  14. EL CIERRE DE OJALERA ES METÁLICO CON CORREDERA DE SEGURIDAD  15. COLOR DARK NAVY |
| 23 | PANTALONERA PARA MOTOCICLISTA | 70 | PIEZAS | 1.-TEJIDOS DE TRICOTINA 2.-RODILLAS DE CUERO 3.-CINTURONES RESISTENTES A LOS DELIZAMIENTOS 4.-LATERALES CORTE DE LA BIBLIOTECA 5.-BOLSILLOS ATRÁS 6.-BOTONES EN EL ANKLE PARA UN AJUSTE FÁCIL 7.-COLOR NAVY BLUE |
| 24 | PAQUETE CON 3; PLAYERA  CUELLO REDONDO | 610 | PIEZAS | 1. 100% ALGODÓN 4.5 OZ. 2. TEJIDO DE PUNTO EN CONSTRUCCIÓN TIPO JERSEY 3. DURADERA, CÓMODA Y FUNCIONAL. EXTRA LARGA. 4. CUELLO DE ALTA DENSIDAD DE 1’’ QUE NO SE ENROLLA. SASTRERÍA DE DOBLE AGUJA. 5. ALGODÓN PEINADO DE 4.5 ONZAS. TECNOLOGÍA TRANSPIRABLE. 6. COSTURAS DE SOBREHILADO EN SISAS. 7. COSTURAS DE SOBREHILADO DE 2 AGUJAS EN CUELLO, COSTURA DE MANGA Y DOBLADILLO. 8. LA PIEZA SE CONSIDERA UN PAQUETE CON 3 PIEZAS CADA UNO. 9. COLOR DARK NAVY |
| 25 | ZAPATO POLICIAL | 160 | PARES | 1. PIEL: 100% NATURAL, CORTE BOVINO, TERMINACIÓN EN CHAROL DE PRIMERA SELECCIÓN ESPESOR 1.8 A 2.0 MM. 2. ACABADO EN 4 PZS: CHINELA, CHALECO, TALONERA Y TIRA DE REFUERZO 3. FORRO INTERNO: TIPO DRYLEX 100% NYLON BONDEADO CON ESPUMA GRIS 4/40-GASA, ANTIMICÓTICO Y ANTIBACTERIAL. 4. OJILLOS: METÁLICOS, 4 POR CHALECO 5. HILO: IMPORTADO DE ALTA TENACIDAD NYLON 6.6. 6. PLANTA: FINTEX DE 2.0 MM DE ESPESOR CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL, 7. PLANTILLA: 4.0 MM DRI-LEX NYLON. 8. AGUJETA: 100% POLIESTER CON ALMA DE ALGODÓN Y PUNTA DE ACETATO RESISTENCIA DE 50 KGS A LA TENSIÓN 9. SUELA: POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 10. ALTURA: 15 CMS + 1 11. COLOR NEGRO |
| 26 | BOTA TÁCTICA | 352 | PARES | 1. CALZADO ERGONÓMICO TÁCTICO 2. CORTE: PIEL PERFORMANCE /CORDURA NYLON POLIÉSTER 3. CASCO TERMOFORMADO 4. SUELA DE HULE SBR 5. ENTRE SUELA: POLIURETANO CON AIR TECHNOLOGY  6. ANATÓMICA Y ERGONÓMICA 7. PLANTILLA DE PU CON ONSTEAM PREFORMADA 8. DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR  9. AMORTIGUACIÓN TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS 10. FORROS: AIRFLOW TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS TRIDIMENSIONALES LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO: ANTIBACTERIANO 11. CONSTRUCCIÓN: STROBEL PEGADO VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTITCHER 12. COLOR NEGRO 13.PESO MÍMIMO 1400 GRS EL PAR |
| 27 | CAMISOLA TÁCTICA | 352 | PIEZAS | 1. 65% POLIÉSTER 2. 35% ALGODÓN 3. 6.14 O TDU RIPSTOP ACABADO EN TEFLÓN 4. CÓMODA, DURADERA Y FUNCIONAL 5. CONSTRUIDA EN TELA CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN PARA RESISTENCIA A MANCHAS Y LA SUCIEDAD PRESILLA PARA COLGADO AL INTERIOR DE CUELLO 6. DISEÑO TIPO FUELLE (BI-SWING) EN HOMBROS QUE PERMITE MOVIMIENTO ADICIONAL EN LA ESPALDA 7. DOS BOLSILLOS EN EL PECHO CON FUELLE EN UN LADO (EL MÁS CERCANO A LA SISA) Y ABERTURAS PARA BOLÍGRAFO EN CADA SOLAPA 8. BOLSILLO OCULTO PORTA DOCUMENTOS  9. PARTE BAJA DE LA ALETILLA OCULTA (LOS BOTONES SE ENCUENTRAN OCULTOS ENTRE UNA ALETILLA FRONTAL DOBLE)  10. INCLUYE UN KIT DE CHARRETERAS Y PORTA PLACA PARA FACILITAR ADAPTARSE MANUALMENTE 11. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFOS EN ANTEBRAZO IZQUIERDO 38 COSTURAS DE REFUERZO EN ÁREAS DE MAYO ESTRÉS FACTOR UPF: 50 12. COSTURAS DURADERAS DE 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. 13. COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS PATENTADOS, SISAS, FUELLE TRASERO, CANESÚ FRONTAL Y TRASERO, COSTURA DE MANGA Y PARCHE DE CODO. 14. PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN PUÑOS, BOLSILLOS DE PECHO Y SOLAPAS 15. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN EL BORDE DEL CUELLO, AMBOS LADOS DE TAPETA FRONTAL, BOLSILLOS PORTA BOLÍGRAFOS, SARDINETAS Y DOBLADILLO DEL CUERPO. 16. ACABADO LIMPIO EN DOBLADILLO Y CORTE RECTO EN LA BATA. 17. 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ESPACIADOS A 1 1/2" PARA LA ABERTURA DEL BOLSILLO DE LA PLUMA 18. COSTURAS DE REFUERZO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y BOLSILLOS EN EL PECHO, ABERTURAS SUPERIOR E INFERIOR DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, UNIONES DE LAS ESQUINAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, A 3/4" SOBRE LA COSTURA LATERAL EN EL FUELLE DE ESPALDA, EN LA PARTE SUPERIOR, AL CENTRO Y EN LA BASE DE LA ALETILLA OCULTA, EN LA ESQUINA SUPERIOR DE LA SARDINETA. 19. CIERRES BOTONES 20. BOTONES DE MELAMINA DE 4 AGUJEROS QUE NO SE FUNDEN, QUEMAN O QUIEBRAN CON EL CALOR. 21. BOTONES 30L: 1 AL CENTRO Y FRENTE DEL CUELLO, 4 BOTONES OCULTOS DEBAJO DE LA ALETILLA, 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 EN CADA SARDINETA, 1 BOTÓN DE REPUESTO Y 2 BOTONES PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. 22. CIERRE TIPO VELCRO EN BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y SOLAPAS DE BOLSILLOS DE PECHO. 23. COLOR DARK NAVY |
| 28 | PANTALONERA TÁCTICA | 352 | PIEZAS | 1.TEJIDO PLANO CON ESTRUCTURA DE RIP STOP, 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN 2. ACABADO DE TEFLÓN (MR) REPELENTE A SUCIEDAD Y LÍQUIDOS. 3. BOLSILLO INTERIOR O POCKETING ES UN TEJIDO PLANO DE 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN 4. PRETINA ESTA CONSTRUIDA CON UNA PRETINA AUTOAJUSTABLE DE TÚNEL QUE REACCIONA AL MOVIMIENTO DEL USUARIO. 5. ABERTURA DE LAS BOLSAS DELANTERAS TIENEN UN REFUERZO ADICIONAL 6. BOLSAS DELANTERAS SON MAS PROFUNDAS, CON ACABADO EN LIMPIO EN EL INTERIOR Y CERRADAS A DOS AGUJAS PARA SOPORTAR TRABAJO PESADO 7. BOLSAS TIPO CARGO TIENEN PLIEGUES LARGOS Y FUELLES BAJOS Y DOS COMPARTIMIENTOS INTERNOS CON LA TECNOLOGÍA BBS (BACK UP and BELT SYSTEM) (MR)  8. BOLSAS CARGO CUENTAN CON CARTERAS LARGAS PARA CERRAR COMPLETAMENTE AUN ESTANDO LLENAS DE ACCESORIOS. 9. LA RODILLA TIENE UN REFUERZO ADICIONAL QUE HACE LA FUNCIÓN DE UNA BOLSA CON ABERTURA INTERIOR PARA COLOCAR UNA RODILLERA Y UN REFUERZO ADICIONAL EN EL TRASERO  10. LA ABERTURA DE BASE O DE PIERNA CUENTA CON UN CORDON REMOVIBLE SUJETADO CON PRESILLA A LA ENTREPIERNA PARA EVITAR QUE SE DESLICE HACIA AFUERA  11. CLASIFICACIÓN EN EL NIVEL DE PROTECCIÓN SOLAR DE UPF 50. 12. TODAS LAS COSTURAS SON A 10 PUNTADAS POR PULGADA (10 SPI ) +/-1 CON UNA CONSTRUCCIÓN REFORZADA DE 5 HILOS,  13. PRESILLAS EN LAS ESQUINAS DE LAS TRABAS DE PRETINA, LAS ABERTURAS DE BOLSAS TRASERAS, EL ENCUARTE DE TIRO DELANTERO CON TRASERO, LAS ABERTURAS DE LAS BOLSAS CARGO,  14. EL CIERRE DE OJALERA ES METÁLICO CON CORREDERA DE SEGURIDAD  15. COLOR DARK NAVY |
| 29 | BOTA TÁCTICA | 70 | PARES | 1. CALZADO ERGONÓMICO TÁCTICO 2. CORTE: PIEL PERFORMANCE /CORDURA NYLON POLIÉSTER 3. CASCO TERMOFORMADO 4. SUELA DE HULE SBR 5. ENTRE SUELA: POLIURETANO CON AIR TECHNOLOGY  6. ANATÓMICA Y ERGONÓMICA 7. PLANTILLA DE PU CON ONSTEAM PREFORMADA 8. DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR  9. AMORTIGUACIÓN TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS, DOS GANCHOS SINTETICOS Y 12 OJILLOS 10. FORROS: AIRFLOW TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS TRIDIMENSIONALES LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO: ANTIBACTERIANO 11. CONSTRUCCIÓN: STROBEL PEGADO VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTITCHER 12. COLOR KAKI 13. PESO MÍNIMO 1243 GRS EL PAR |
| 30 | CAMISA MANGA LARGA | 459 | PIEZAS | 1. 65% POLIÉSTER 2. 35 ALGODÓN. 3. TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN TACLITE RIPSTOP 4. ACABADO DE TEFLÓN 5. 100% POLIÉSTER 6. RESISTENTE PERO LIGERA 7. TRANSPIRABLE DE SECADO RÁPIDO. 8. MANGA LARGA CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURA A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS 9. EL CUELLO TIENE UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO DEL COLLAR 10. SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON ENTRADA DE 22.5 CM +/- 5MM DE LARGO POR CADA ÁREA DE VENTILACIÓN 11. MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT  12. TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE AXILA, CON DOS OJILLOS DE VENTILACIÓN PARA VENTILACIÓN. 13. REFUERZO DE TELA EN CODOS PARA DURABILIDAD EXTENDIDA.  14.BOLSILLOS OCULTOS A LADO IZQUIERDO Y DERECHO PARA DOCUMENTO Y CIERRE EN VELCRO. 15. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM +/- 5 MM DE LARGO X 5.5 MM DE ANCHO, CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN VELCRO DE 2.5 CM +/- 5 MM DE LARGO X 2 CM +/- 5 MM DE ANCHO 16. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA. ESTÁN PLISADOS AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA.  17. PRESILLA PARA COLGADO DE LA PRENDA AL INTERIOR DEL CUELLO. 18. COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS ISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUITA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLO DE PECHO, A AMBOS LADOS, DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. 19. COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. 20. 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADOS POR 1 ½ “ PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. 21. COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INTERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. 22. COSTURA TIPO CAJA ( EN “X”) EN TODOS LADOS LOS PARCHES TIPO VELCRO.  23. BOTONES DE MELANINA QUE NO SE DERRITEN, SE QUEMAN O SE FUNDEN A ALTAS TEMPERATURAS:  24. 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO.  25. CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. 26. COLOR BLANCO |
| 31 | CAMISOLA TÁCTICA MANGA LARGA | 459 | PIEZAS | 1. 65% POLIÉSTER 2. 35 ALGODÓN. 3. TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN TACLITE RIPSTOP 4. ACABADO DE TEFLÓN 5. 100% POLIÉSTER 6. RESISTENTE PERO LIGERA 7. TRANSPIRABLE DE SECADO RÁPIDO. 8.MANGA LARGA CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURA A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS 9. EL CUELLO TIENE UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO DEL COLLAR 10. SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON ENTRADA DE 22.5 CM +/- 5MM DE LARGO POR CADA ÁREA DE VENTILACIÓN 11. MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT  12. TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE AXILA, CON DOS OJILLOS DE VENTILACIÓN PARA VENTILACIÓN. 13. REFUERZO DE TELA EN CODOS PARA DURABILIDAD EXTENDIDA.  14.BOLSILLOS OCULTOS A LADO IZQUIERDO Y DERECHO PARA DOCUMENTO Y CIERRE EN VELCRO. 15. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM +/- 5 MM DE LARGO X 5.5 MM DE ANCHO, CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN VELCRO DE 2.5 CM +/- 5 MM DE LARGO X 2 CM +/- 5 MM DE ANCHO 16. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA. ESTÁN PLISADOS AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA.  17. PRESILLA PARA COLGADO DE LA PRENDA AL INTERIOR DEL CUELLO. 18. COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS ISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUITA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLO DE PECHO, A AMBOS LADOS, DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. 19. COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. 20. 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADOS POR 1 ½ “ PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. 21. COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INTERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. 22. COSTURA TIPO CAJA ( EN “X”) EN TODOS LADOS LOS PARCHES TIPO VELCRO.  23. BOTONES DE MELANINA QUE NO SE DERRITEN, SE QUEMAN O SE FUNDEN A ALTAS TEMPERATURAS:  24. 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO.  25. CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. 26. COLOR TDU GREEN |
| 32 | GORRA TIPO BEISBOLERA | 459 | PIEZAS | 1. 65% POLIÉSTER  2. 35% ALGODÓN  3. RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN TWILL TDU DE 6.14 OZ. 4. TEJIDO PLANO EN CONSTRICCIÓN TACTICTLE RISTOP DE 6.14 OZ  5. 6 PANELES DE SILUETA BAJA 6. ENTRETELA BUCKRAM EN LOS DOS PANELES FRONTALES PARA BRINDAR MEJOR CUERPO Y FORMA. 7. BANDA DE JERSEY CON RELLENO CAPITONADO CON ESPUMA Y TRANSPIRABLE EN TODO EL CONTORNO DE LA GORRA PARA MANTENER LA CABEZA FRESCA EN TODO MOMENTO  8. OJILLOS BORDADOS EN CADA PANEL DE LA GORRA PARA MAYOR COMODIDAD Y VENTILACIÓN  9. AJUSTE TRASERO CON VELCRO QUE LO CONVIERTE EN MODELO UNITALLA 10. 8 COSTURAS PARALELAS EN LA VISERA QUE LO MANTENDRÁN IMPECABLE EN TODO MOMENTO, CIERRE CON PARCHE TIPO VELCRO EN LA PARTE INFERIOR DE ATRÁS  11. ACABADO LIMPIO CON BANDAS EN LA UNIÓN ENTRE LOS PANELES HACIA EL INTERIOR 12. COLOR TDU KHAKI |
| 33 | PANTALÓN TÁCTICO | 529 | PIEZAS | 1. 65% POLIÉSTER 2. 35% ALGODÓN 3. TELA RIPSTOP DE 6.14 OZ. 4. LOS BOLSILLOS SON 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO 5. LA CONSTRUCCIÓN DE LA FIBRA ES RESISTENTE A DESTEÑIRSE Y ARRUGARSE.  6. TRATADO CON TEFLÓN PARA PROTEGERLO Y DARLE REPELENCIA A LAS MANCHAS, SUCIEDAD Y LÍQUIDOS. 7. PLISADO FRONTAL, CINTURA AJUSTABLE POR MEDIO DE RESORTE. 8. TIENE INSERTO EN ENTREPIERNA CON FORMA DE DIAMANTE DE 38 CM PARA BRINDAR MÁXIMO MOVIMIENTO. 9. 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA QUE ASEGURAN CUALQUIER TIPO DE CARGA EN LA CINTURA. 10. LOS DOS PASADORES DELANTEROS Y LOS DOS TRASEROS MIDEN 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 DE LARGO. 11. LOS DOS PASADORES LATERALES MIDEN 2.5 CM DE ANCHO X 6.5 MM DE LARGO.  12. ANILLO METÁLICO TIPO “D” PARA ANCLAR LLAVES, GAFETES U OTROS ACCESORIOS 13. BOLSILLO FRONTAL DERECHO DEBE CUENTA CON PORTA NAVAJAS O TELÉFONOS MÓVILES, TAMBIÉN DEBE CONTAR CON UN RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA BRINDARLE MAYOR ESTRUCTURA. 14. BOLSILLO FRONTAL IZQUIERDO CARGO CUENTA CON SOLAPA IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS, DEBE CONTAR CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. 15. LOS BOLSILLOS FRONTALES CARGO LA SOLAPA CUENTA CON PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 18.5 CM DE LARGO CON CIERRE EN VELCRO CON DOS CINTAS, CADA UNA DE 3.5 CM +/- 5 MM DE LARGO. 16. LOS TRES BOLSILLOS TIPO CARGO CUENTAN CON SOLAPAS. 17. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON ENTRADA DIAGONAL, DE 21 CM DE LARGO PARA FÁCIL ACCESO Y CON CIERRES EN VELCRO.  18. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTA CON UNA CINTA SÚPER RESISTENTE. 19. EL PANTALÓN CUENTA CON ESPACIO PARA RODILLAS, ESTÁN REFORZADAS, EN LA PARTE INTERNA DE LA RODILLERA, TIENE ENTRADA LATERAL PARA INTEGRAR RODILLERA  20. EL PANTALÓN CUENTA CON UN REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO. 21. LA TELA DEBE CONTAR CON FACTOR UPF: +50 22. EL PANTALÓN CUENTA CON COSTURAS DURADERAS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. 23. CUENTA CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. 24. CUENTA CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. 25. CONTIENE 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL, DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO 26. TIENE COSTURA TIPO CAJA (EN “X”) EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. 27. ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. 28. CREMALLERA METÁLICA YKK, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO 29. BROCHE DE PRESIÓN PRYM METÁLICO, CON AGARRE EXTRAFUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. 30. BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA PULCRA. 31. VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS 32. COLOR COYOTE |
| 34 | PANTALÓN TÁCTICO | 221 | PIEZAS | 1. 46% SORONA, 25% POLIÉSTER, 35 %ALGODÓN 7.3 OZ , FELX-TAC WILL CON ACABADO TEFLÓN, LAVADO DE ENJUAGUE, REFUERZO DENTRO DE LOS BOLSILLOS FRONTALES DE MANOS 100% NYLON 6, 3.6 OZ, 2. TEJIDO PLANO POQUITÍN 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN 3.9 OZ TEJIDO PLANO.  3. TEFLÓN TRATADO PARA RESISTENCIA A DERRAMES Y MANCHAS  4. LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DELANTEROS TIENEN UN TEJIDO DE REFUERZO DE NYLON 6 Y ESTÁN FIRMEMENTE ADHERIDOS AMBOS EXTREMOS. 5. BOLSILLO DE UTILIDAD MULTIMEDIA EN LA PARTE DELANTERA DERECHA DE LA PIERNA, REMACHE CON LOGO SCOPE DE ALEACIÓN DE METAL EN EL BOLSILLO DELANTERO IZQUIERDO, BOLSILLOS TRASEROS PEGADOS, ENTREPIERNA CON FUELLE. 6. COSTURA SUPERIOR DE BLOQUEO ANTIENREDABLES, CONSTRUCCIÓN DURADERA DE 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, ACABADO TIPO OVERLOCKEN TODOS LOS BORDES EN BRUTO VISIBLES. 7. PESPUNTE SUPERIOR DE AGUJA SENCILLA EN EL BORDE SUPERIOR DE LA PRETINA, COSTADOS ENTREPIERNA, BOLSILLO TIPO OJAL, COSTURA FRONTAL DE BOLSILLO.  8. PESPUNTE SUPERIOR DE AGUJA DOBLE EN PRETINA, TIRO DELANTERO, LÍNEA DE BRAGUETA, FUELLE Y TIRO TRASERO. PESPUNTE SUPERIOR DE TRIPLE AGUJA EN LA PRESILLA, BOLSILLO FRONTAL PARA LA MANO Y YUGO TRASERO. REMATES EN PRESILLAS, CONTORNO DE LA BRAGUETA, BOLSILLO DELANTERO DE LA MANO, BORDES DE LOS BOLSILLOS DE RIBETE Y YUGO TRASERO.  9. REMATES EN PRESILLAS, CONTORNO DE LA BRAGUET, BOLSILLO DELANTERO DE LA MANO, BORDES DE LOS BOLSILLOS DE RIBETE Y YUGO TRASERO. TERMINADO EN LIMPIO EN POQUETINES DE BOLSAS DE MANO Y TRASERAS; AL INTERIOR DE LOS SOPORTES DE PRESILLAS.  10. LA CREMALLERA ES DE METAL YKK CON CIERRE DESLIZANTE DE BLOQUEO 11. BOTÓN CON LOGOTIPO DE ALEACIÓN DE METAL EN LA PARTE DELANTERA CENTRAL Y BOLSILLO POSTERIOR 12. COLOR STONE |
| 35 | TRAJE DE GALA | 652 | PIEZAS | 1. TRAJE EJECUTIVO COMPLETO  2. SACO(NEGRO) 3. PANTALÓN(NEGRO) 4. CAMISA(BLANCA)  5. CORBATA (463 AZUL CIELO) Y (189 EN COLOR AZUL CON TONO GRIS). |
| 36 | TRAJE DE GALA | 18 | PIEZAS | 1.TRAJE EJECUTIVO 2.SACO(GRIS MELANGE) 3.PANTALÓN(GRIS MELANGE). |
| 37 | CASCO PARA MOTOCICLISTA | 35 | PIEZAS | 1.-TIPO ABATIBLE 2.-VENTILACIÓN: TOMAS DE AIRE FRONTALES Y SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN LA PARTE TRASERA 3.-SISTEMA DE RETENCIÓN: MECANISMOS DE RÁPIDA LIBERACIÓN CON DISEÑO ÚNICO 4.-MATERIAL EXTERIOR: ABS (MATERIAL DE ALTA RIGIDEZ, DUREZA, RESISTENCIA A CAMBIOS QUÍMICOS Y ESTABILIDAD A ALTA TEMPERATURA) 5.-MEDIDAS DEL EXTERIOR: 36.35 X 26.8 X 27.4 CM(LARGO/ANCHO/ALTO) 6.-MATERIAL INTERIOR: POLIESTIRENO EXPANDIDO. 7.-MEDIDAS DEL INTERIOR: 30.1 X 24.5 X 18.7CM (LARGO/ANCHO/ALTO) 8.-FORRO: CÓMODO REVESTIMIENTO INTERIOR DE ESPONJA Y TELA, TOTALMENTE DESMONTABLE Y LAVABLE. 9.-VISOR:FABRICADO DE POLICARBONATO, ABATIBLE Y SISTEMA DE UN SOLO VISOR 10.-COLOR NEGRO |
| 38 | GUANTES | 35 | PARES | 1. AJUSTE DE PULSERA Y CIERRE DE MUÑECA 2. ESTILO RETRO CLÁSICO 3. ORIFICIOS DE PERFORACIÓN ALREDEDOR DE LOS DEDOS PARA VENTILACIÓN 4. HECHO CON CUERO 100% DE VACA 5. ALMOHADILLAS PROTECTORAS EN LOS DEDOS 6. REFUERZO EN LA PALMA DE LAS MANOS 7. DISEÑO MODERNO CON UNA EXCELENTE CALIDAD |
| 39 | PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV | 134 | PIEZAS | 1. NIVEL DE PROTECCIÓN IV. 2. CERTIFICADA BAJO LA NORMA NIJ STD 0101.06 3. FABRICADA EN CERÁMICA BALÍSTICA Y FIBRAS ARAMIDICAS DE  4. DIMENSIONES 25 X 30 CMS. (10” X 12”) PROTEGE CONTRA OJIVAS NORMALES Y PERFORANTES QUE PROVENGAN DE FUSILES DEL TIPO: AK-47 (CAL. 7.62 X 39 MM), AR-15 (CAL 5.56MM Ó 0.223”) G3- (CAL. 7.62 X 51 MM), FUSIL 0.3006” ARMOR PEARCING. 5. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR $ 20’000,000.00 DLLS. (VEINTE MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS). QUE AMPARA LA CALIDAD DE LOS CHALECOS BLINDADOS Y PLACAS BALÍSTICAS DE NUESTRA MARCA. 6. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMX-CC-9001:2000/ISO 9001:2008 PARA EL DISEÑO, DE LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHALECOS Y PLACAS BALÍSTICAS 7. GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO: 7 AÑOS 8. COLOR NEGRO 9. CURVA SIMPLE Y QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT, FABRICADA EN UNA SOLA PIEZA 10. CUENTA CON UN SISTEMA ANTI-ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO |
| 40 | PANTALÓN TÁCTICO | 1054 | PIEZAS | 1. DESCRIPCIÓN FAST-TAC TDU PANT 2. COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER. 3. 4.7 OZ. EN TEJIDO PLANO CON CONSTRUCCIÓN FAST-TAC RIPSTOP. 4. ACABADO C6 RESISTENTE AL AGUA. 5. LOS COSTADOS DE LA PRETINA ESTÁN CONSTRUIDOS EN UNA TELA DE FLEXIBILIDAD BIDIRECCIONAL COMPUESTA DE POLIÉSTER Y ELASTANO PARA BRINDAR ELASTICIDAD AÑADIDA A LA CINTURA 6. LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES CUENTAN CON UN REFUERZO PARA CLIP DE NAVAJA. 7. PROFUNDOS BOLSILLOS FRONTALES CON ACABADO LIMPIO AL INTERIOR Y DOBLE COSTURA DE USO RUDO. 8. LARGOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLISADOS Y CON FUELLE EN EL COSTADO (EL LADO HACIA EL EXTERIOR). 9. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CUENTAN CON AMPLIAS SOLAPAS DISEÑADAS PARA CERRAR AUN CUANDO LOS BOLSILLOS SE ENCUENTRAN LLENOS. LOS PLIEGUES Y FUELLE CAMUFLAN LA NATURALEZA EXACTA DE LOS ARTÍCULOS EN EL INTERIOR DE LOS BOLSILLOS. 10. LOS BOLSILLOS TRASEROS TIENEN RIBETES Y SOLAPAS DE TAMAÑO GENEROSO. LOS BOLSILLOS SON PROFUNDOS, CON ACABADO LIMPIO AL INTERIOR Y DOBLE COSTURA DE USO RUDO. 11. RODILLAS CON DOBLE REFUERZO Y APERTURA INTERIOR PARA INSERCIÓN DE RODILLERA DE NEOPRENO (NO INCLUIDA). 12. ASIENTO CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL MISMO MATERIAL QUE EL CUERPO PRINCIPAL. LAS APERTURAS DE LAS PIERNAS TIENEN CINTA PARA AJUSTE COSIDA DE MANERA PERMANENTE A LA ENTREPIERNA. LAS CINTAS SON REMOVIBLES. 13. FACTOR UPF: 50+ 14. COSTURAS Y ACABADOS COSTURAS DURABLES CON 10 PUNTOS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN DE 5 HILOS DE USO RUDO EN TODAS LAS OPERACIONES. 15. SOBRECOSTURAS TIPO LOCK STITCH QUE NO SE ENREDAN AL INTERIOR DEL PANTALÓN. 16. PESPUNTE DE TRIPLE AGUJA EN COSTURAS LATERALES, ASIENTO Y TIRO FRONTAL. 17. PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN CONTORNO DE ALETILLA FRONTAL, ABERTURA DE BOLSILLOS DE MANO, CONTORNO DE BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE BOLSILLOS, REFUERZO EN ASIENTO Y EN RODILLAS. 18. COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS, INCLUYENDO TODAS LAS ESQUINAS DE LAS TRABILLAS PARA CINTURÓN, ABERTURAS DE BOLSILLOS TRASEROS, PUNTOS DE ENTREPIERNA Y ABERTURAS DE BOLSILLOS TIPO CARGO. 19. COSTURA DE REFUERZO EN CRUZ EN SOLAPAS DE BOLSILLOS TIPO CARGO. 20. COSTURA DE CAJA (TIPO “X”) EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. 21. CIERRES CREMALLERA FRONTAL YKK METÁLICA CON BLOQUEO DE DESLIZAMIENTO. 22. BOTÓN DE PRESIÓN PRYM METÁLICO DE AGARRE EXTRA FUERTE 23. BOTÓN DE 4 ORIFICIOS ADENTRO DE LA ALETILLA FRONTAL, ELABORADO EN MELAMINA QUE NO SE QUIEBRA, QUEMA O FUNDE ANTE ALTAS TEMPERATURAS. 24. PARCHES TIPO VELCRO EN ABERTURA DE BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. 25. DARK NAVY |
| 41 | CHAMARRA | 527 | PIEZAS | 1. READY POCKET EN EL COFRE PARA GUARDAR DOCUMENTOS O UN TELÉFONO 2. ABRIGO 100% NYLON 3. 100% POLIESTER 4. A PRUEBA DE AGUA 5. PANELES DE IDENTIFICACIÓN EXTRAÍBLES EN EL PECHO Y LA ESPALDA 6. CREMALLERAS LATERALES PARA VENTILACIÓN Y ACCESO A SIDEARM. 7. CÁSCARA DE LA PATRULLA TRANSPIRABLE Y DE ALTO RENDIMIENTO 8. PUÑOS DE GANCHO Y LAZO 9. CLIPS DE MICRO EN LOS HOMBROS 10. ENROLLABLE / CAPUCHA EXTRAÍBLE 11. CHAQUETA INTERIOR DE LANA EXTRAÍBLE CON MANGAS CON CIERRE DE CREMALLERA 12. CORTE ESPACIOSO PARA UN RANGO COMPLETO DE MOVIMIENTO 13. CINTURA ELÁSTICA 14. CREMALLERAS YKK 15. FORRO COMPATIBLE TACTEC SYSTEM  16. PRYM ENCAJE 17. EL PANEL FRONTAL DE IDENTIFICACIÓN ES DE 5 "DE ANCHO X 5,5" DE LARGO 18. EL PANEL DE IDENTIFICACIÓN POSTERIOR ES 12.5 "W X 9" L 19. 5 EN 1 20. COLOR DARK NAVY |
| 42 | CAMISOLA TÁCTICA | 1054 | PIEZAS | 1. COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER 2. 4.7 OZ. EN TEJIDO PLANO CON CONSTRUCCIÓN FAST-TAC RIPSTOP ACABADO C6 RESISTENTE AL AGUA 3. CÓMODO, DURABLE Y FUNCIONAL 4. PRESILLA PARA COLGADO EN CASILLERO AL INTERIOR DEL CUELLO. 5. DISEÑO DE HOMBRO TIPO FUELLE QUE BRINDA EXTRA-MOVILIDAD HACIA ATRÁS DE LOS BRAZOS. 6. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON FUELLE LATERAL (EN EL COSTADO MÁS CERCANO A LA SISA) Y APERTURA PARA BOLÍGRAFO EN CADA SOLAPA. 7. TAPETA OCULTA (LOS BOTONES ESTÁN OCULTOS EN UNA DOBLE ALETILLA FRONTAL, EXCEPTO POR EL BOTÓN DEL CUELLO). 8. INCLUYE KIT DE CHARRETERAS Y PORTA-PLACAS PARA FÁCIL CONVERSIÓN.  9. CODOS CON DOBLE REFUERZO DE TELA. 10. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFOS EN ANTEBRAZO IZQUIERDO. FACTOR UPF: 50+ 11. COSTURAS DURABLES CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. 12. PESPUNTE DE DOBLE Y TRIPLE AGUJA EN LA MAYOR PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN PARA AÑADIR DURABILIDAD.  13. COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. 14. COSTURA DE CAJA (TIPO “X”) EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. 15. CIERRES BOTONES DE 4 ORIFICIOS TAMAÑO 30L, ELABORADOS EN MELAMINA QUE NO SE QUIEBRA, QUEMA O FUNDE ANTE ALTAS TEMPERATURAS. 16. APLICACIÓN DE LA BOTONADURA: 5 EN TAPETA, 2 EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 EN CADA SARDINETA, 1 DE REPUESTO Y 2 PROVISTOS PARA APLICACIÓN DE CHARRETERAS DE FORMA OPCIONAL. 17. COLOR DARK NAVY 18. BORDADO FRONTAL ESCUDO SISTEMA PENITENCIARIO Y ESTATAL LEYENDA: “SEGURIDAD PENITENCIARIA” |
| 43 | GORRA BEISBOLERA | 527 | PIEZAS | 1. 65% POLIÉSTER  2. 35% ALGODÓN  3. RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN 4. TRATADA CON TEFLÓN PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS 5. 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA 6. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN 7. COOLMAX RIPSTOP AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES FACTOR UPF: 40 8. PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTIENEN SU FORMA VISERA PRE-MOLDEADA 9. LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO TIENEN ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA 10. CIERRES CIERRE TIPO VELCRO DE 3’’ PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA 11. COLOR DARK NAVY 12.MICRO BORDADO CON EL ESCUDO AL FRENTE DE SEGURIDAD PENITENCIARIA |
| 44 | BOTA TÁCTICA | 527 | PARES | 1. CALZADO ERGONÓMICO TÁCTICO 2. CORTE: PIEL PERFORMANCE /CORDURA NYLON POLIÉSTER 3. CASCO TERMOFORMADO 4. SUELA DE HULE SBR 5. ENTRE SUELA: POLIURETANO CON AIR TECHNOLOGY  6. ANATÓMICA Y ERGONÓMICA 7. PLANTILLA DE PU CON ONSTEAM PREFORMADA 8. DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR  9. AMORTIGUACIÓN TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS 10. FORROS: AIRFLOW TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS TRIDIMENSIONALES LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO: ANTIBACTERIANO 11. CONSTRUCCIÓN: STROBEL PEGADO VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTITCHER 12. COLOR NEGRO 13.PESO MÍMIMO 1400 GRS EL PAR |
| 45 | CINTURÓN TRAINER | 527 | PIEZAS | 1. COMPOSICIÓN CINTURÓN LONA 100% NYLON. 2. HEBILLA DURAFLEX ALTAMENTE RESISTENTE A QUIEBRES Y RUPTURA. 3. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DISEÑO DE BAJO PERFIL. 4. ELABORADO EN UNA GRUESA LONA DE ¾’’ DE NYLON CON TRIPLE COSTURA. 5. INSERTO DE NYLON PERMASTIFF PARA BRINDAR MÁXIMO SOPORTE Y UN EMPLEO SÓLIDO CUANDO SE PORTAN FUNDAS Y ACCESORIOS PESADOS. 6. LA HEBILLA CON CANDADO DE TENSIÓN HA SIDO PROBADA PARA SOPORTAR UNA FUERZA DE 6000 LIBRAS.  7. CUENTA CON UN PARCHE TIPO VELCRO PARA ASEGURARSE. 8. COSTURA DE 3 AGUJAS DE ALTA RESISTENCIA. 9. CIERRE HEBILLA DURAFLEX PARCHE TIPO VELCRO. 10. COLOR NEGRO |
| 46 | BATA DE LABORATORIO | 40 | PIEZAS | 1. COLOR: BLANCO 2. POLIESTER 3. LOGO DE GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 47 | CUBREBOCAS | 100 | PIEZAS | 1. DURABILIDAD DE 1 DÍA 2. HIPOALERGÉNICO CON UN PORO DE 0.1 MICRÓN QUE RESISTE A LA FILTRACIÓN DE BACTERIAS EN UN 95% 3. MEDIDAS: 16CM X 12CM |
| 48 | LENTES DE SEGURIDAD | 6 | PIEZAS | 1. ANTIRRAYONES SIN MARCO PARA MÁXIMA VISIÓN. 2. AJUSTE ANTIDESLIZANTE GARANTIZADO. 3. 99.9% PROTECCIÓN UV. |
| 49 | MASCARILLA CON RESPIRADOR REUTILIZABLE PARA ROSTRO COMPLETO | 15 | PIEZAS | 1. PROTECCIÓN TOTAL PARA ELIMINACIÓN DE ASBESTO Y LIMPIEZA CON ARENA A PRESIÓN. 2. LENTES ANTIRRAYONES DE POLICARBONATO BRINDAN CAMPO DE VISIÓN DE 200°. 3. DIAFRAGMA DEL HABLA PARA UNA COMUNICACIÓN CLARA. 4. CONECTORES ROSCADOS ASEGURAN CARTUCHOS Y FILTROS. 5. COMBINACIONES DE CARTUCHO/FILTRO. |
| 50 | BOTA TÁCTICA | 30 | PARES | 1. CALZADO ERGONÓMICO TÁCTICO 2. CORTE: PIEL PERFORMANCE /CORDURA NYLON POLIÉSTER 3. CASCO TERMOFORMADO 4. SUELA DE HULE SBR 5. ENTRE SUELA: POLIURETANO CON AIR TECHNOLOGY  6. ANATÓMICA Y ERGONÓMICA 7. PLANTILLA DE PU CON ONSTEAM PREFORMADA 8. DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR  9. AMORTIGUACIÓN TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS, DOS GANCHOS SINTÉTICOS Y 12 OJILLOS 10. FORROS: AIRFLOW TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS TRIDIMENSIONALES LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO: ANTIBACTERIANO 11. CONSTRUCCIÓN: STROBEL PEGADO VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTITCHER 12. COLOR KAKI 13. PESO MÍNIMO 1243 GRS EL PAR |
| 51 | BASTÓN RETRÁCTIL DE ACERO | 30 | PIEZAS | 1.-Medidas: 1,446.3 X 833.8 X 54.9 MM 2.-PESO DEL EQUIPO SIN BASE 24.2 KG 3.-DISEÑO DE ALTA CALIDAD 4.-6 1/2 PULGADAS DE ACERO SÓLIDO Y SE EXPANDE A 16 PULGADAS 5.- SE BLOQUEA CON SÓLO UN MOVIMIENTO 6.-RECUBIERTO DE GOMA EN EL MANGO 7.-INCLUYE UNA FUNDA DE NYLON |
| 52 | FUNDA DOBLE PARA CARGADOR DE AR | 30 | PIEZAS | 1. NYLON DE 500 DENIERS 2. RESISTENTE AL AGUA Y CON REVERSO RECUBIERTO EN POLIURETANO 3. FUNDA APILABLE DISEÑADA PARA ALMACENAR DE MANERA SEGURA DOS CARTUCHOS CON CARDEL ELÁSTICO O CON SOLAPA 4. SOSTIENE DE MANERA SEGURA 2 CARTUCHOS EN SU LUGAR 5. SISTEMA INTEGRADO SLICK STICK PARA ADAPTARSE A CUALQUIER PLATAFORMA MOLLE, Y MULTIPLES CINTURONES CON SISTEMA DE BROCHE  6. PLATAFORMA MOLLE EN PANELES FRONTAL Y TRASERO QUE PERMITE QUE VARIAS FUNDAS SE PUEDAN APILAR UNA SOBRE LA OTRA  7. BANDA DE COMPRESIÓN ELÁSTICA 8. RETENCIÓN DE CARTUCHOS CONFIGURABLE YA SEA CON CORDÓN ELÁSTICO TIPO BUNGEE O SOLAPA  9. PESTAÑA CON APERTURA ANTIDERRAPANTE EN SOLAPA DE CIERRE.  10. SOPORTE DURAFLEX.  11. COLOR: TAC OD (188) |
| 53 | FUNDA DOBLE PARA PISTOLA BUNGEE CON CUBIERTA | 30 | PIEZAS | 1. NYLON DE 500 DENIERS 2. RESISTENTE AL AGUA Y CON REVERSO RECUBIERTO EN POLIURETANO.  3. FUNDA APILABLE DISEÑADA PARA ALMACENAR DE MANERA SEGURA DOS CARTUCHOS CON CORDEL ELÁSTICO O CON SOLAPA.  4. SISTEMA INTEGRADO SLICK STICK PARA ADAPTARSE A CUALQUIER PLATAFORMA MOLLE, Y MÚLTIPLES CINTURONES CON SISTEMA DE BROCHE  5. PLATAFORMA MOLLE EN PANELES FRONTAL Y TRASERO  6. BANDA DE COMPRESIÓN ELÁSTICA.  7. RETENCIÓN DE CARTUCHOS CONFIGURABLE YA SEA CON CORDÓN ELÁSTICO TIPO BUNGEE O SOLAPA.  8. PESTAÑA CON APERTURA ENTIDERRAPANTE EN SOLAPA DE CIERRE.  9. COLOR: TAC OD (188) |
| 54 | MOCHILA EXPANDIBLE PARA CHALECO TÁCTICO | 30 | PIEZAS | 1. NYLON 5000 CON REVESTIMIENTO DE PU 2. BOLSA DE CARGA SUPERIOR CON SISTEMA DE CIERRE DE CORDONES 3. SISTEMA DE PLATAFORMA SLICK STICK INTEGRADO CON SISTEMA STAY SECURE BAJO PERFIL DISEÑO EMPACABLE,  4. PLATAFORMA WEB EN EL PANEL POSTERIOR LA BOLSA ES COMPATIBLE CON LA PLATAFORMAS WEB Y CINTURÓN 5. RESISTENTE AL AGUA Y REPELE LA HUMEDAD.  6. MATERIAL DURAFLEX DURADERA 7. LA BOLSA ESTÁ DISEÑADA PARA PERMANECER DOBLADA EN UN PERFIL COMPACTO HASTA QUE ESTA LISA PARA USAR, EXPANDIÉNDOSE PARA CREAR UN GRAN VOLUMEN DE ESPACIO DE ALMACENAMIENTO.  8. LA PLATAFORMA WEB ESTA PEGADA POR LA ESPALDA  9. MATERIALES DURAFLEZ TERMINADOS EN LIMPIO, HILOS, CORDONES, CORREAS, CORDONES DE CHOQUE Y VELCRO TRATADOS TÉRMICAMENTE Y SELLADOS , CUERDA ELÁSTICA ; 1", 1 1/2  10. CIERRES DE TIPO VELCRO 11. COLOR: TAC OD (188) |

**ANEXO 1A**

**HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL NO. LP/E/SECESP/005/2019 “UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN”**

HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | **DESCRIPCIÓN** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  **PROPUESTAS** | FABRICANTE, MARCA Y MODELO | **PERIODO DE GARANTÍA** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | **Fabricante ( )** | **FECHA** | *Para uso exclusivo de la convocante* |
| **Cargo:** |  |  | *Evaluó:* |
| **Firma:** | **Distribuidor ( )** |  |  |

ESTE FORMATO PUEDE REPRODUCIRSE LAS VECES NECESARIAS Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL SOBRE TÉCNICO - ECONÓMICO

**ANEXO 2 (DOS)**

**HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL NO. LP/E/SECESP/005/2019 “UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE -PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN**  (INCLUIR MARCA, MODELO, Y TODAS Y CADA UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS) | | | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE COTIZA** | | **PRECIO UNITARIO**  **ANTES DE IVA** | **TOTAL, COTIZADO**  **ANTES DE IVA**  cantidad de productos por precio unitario | **TOTAL, CON IVA** |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | | |  |  | | **TOTAL, COTIZADO** |  |  |
| RESUMEN DE LA PROPUESTA | | | | | |
| SUBTOTAL | |  | | | |
| IVA | |  | | | |
| TOTAL | |  | | | |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | | |
| **Cargo:** | | |
| **Firma:** | | |

ESTE FORMATO DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, PUEDE SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. NOTA: ESTE IMPRESO ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE

**ANEXO 3 (TRES)**

**LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL NO. LP/E/SECESP/005/2019 “UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN”**

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL NO. LP/E/SECESP/005/2019 “UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN” Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO **PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO**, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

**A T E N T A M E N T E**

**REPRESENTANTE LEGAL**

ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE.

**ANEXO 4 (CUATRO)**

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECONOCEMOS QUE LA EMPRESA **(NOMBRE DEL LICITANTE),** ESTÁ AUTORIZADO PARA ATENDER SU INSTITUCIÓN, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. **(NÚMERO DE LICITACIÓN)**, REFERENTE A LOS PRODUCTOS DE LA MARCA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** YSE LE AUTORIZÓ PARA PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA DE NUESTRA MARCA PARA SURTIR EL PEDIDO QUE SE PUEDA DESPRENDER POR PARTE DE SU INSTITUCIÓN.

LA EMPRESA **(NOMBRE DEL LICITANTE)**, GOZA DE NUESTRA GARANTÍA DE FABRICACIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO EN CALIDAD Y MANO DE OBRA SOBRE LOS PRODUCTOS DE NUESTRA LÍNEA QUE COMERCIALIZA Y SOBRE LA PROPUESTA QUE EMITA DE LOS BIENES A OFERTAR Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **FABRICANTE** | **PERIODO DE GARANTÍA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (FABRICANTE).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOMICILIO LEGAL DEL FABRICANTE.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TELÉFONO DEL FABRICANTE.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LUGAR Y FECHA (DEL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (FABRICANTE).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO 5 (CINCO)**

**LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL NO. LP/E/SECESP/005/2019 “UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN”**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº \_\_\_\_\_\_ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA) CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

**ANEXO 6 (SEIS)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANEXO 7 (SIETE)**

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO DE LICITACIÓN \_\_\_, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | | | | |
| **DOMICILIO FISCAL**:  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:**  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | | FECHA: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: | | | | |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: | |  | | |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | | NOMBRE | |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): | | | | |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: | | | | |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: | | | | |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: | | |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | | FECHA: | | |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: | | | | |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

**ANEXO 8 (OCHO)**

**CARTA PODER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL \_\_\_\_(NOMBRE Y NO.)\_\_\_\_\_ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER | | | | | | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER | | |
| TESTIGOS | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | | |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

ANEXO 9 (NUEVE)

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_NUMERO DE LICITACIÓN\_\_\_\_\_, **DECLARO** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.**

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

**ANEXO 10**

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.**

***NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:***

***PREGUNTAS:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| NOTAS ACLARATORIAS:  1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.  2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.  3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato Microsoft Word al correo licitaciones.secespdgo@gmail.com |