**ANEXO 1**

**REPORTE DE PARTIDAS**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/006/2019 “EQUIPO MÉDICO”

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALANZA ANALÍTICA | 1 | PIEZA | 1.- CAPACIDAD: 310G 2.- LECTURA: 0.0001G 3.- CAPACIDAD DE REPETICIÓN: 0.0002G 4.- TAMAÑO DEL PLATO: 3.1" o/80mm o 5.- UNIDAD DE PESAJE g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, ozt, tl, H, tl.S, tl.T, T UNIDAD PERSONALIZADA 6.- TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 4.0 7.- LINEALIDAD: 0.0003g 8.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR 24V 50/60Hz 500mA 9.- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 10° A 30°C 10.- DIMENSIONES: 8.8"X14.7"X13.3"/224X374X338 mm 11.- HARDWARE: RANURA DE SEGURIDAD PARA CANDADO TIPO KENSINGTON PARA PREVENIR EL ROBO DE LA UNIDAD, GRAN PLATO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 PERMITE LA LIMPIEZA RÁPIDA, INTERFAZ RS-232 PARA PROPORCIONAR UNA CONEXIÓN RÁPIDA A COMPUTADORAS E IMPRESORAS, USB HOST FOR MEMORY CARD 12.- SOFTWARE: MEMORIA INCORPORADA PARA ALMACENAR PRODUCTOS Y AJUSTES, FILTRACIÓN DIGITAL SELECCIONABLE PARA CONTROLAR LOS EFECTOS DE LAS VIBRACIONES Y PERTURBACIONES, CONTROL DE SEGURIDAD CON CONTRASEÑA EVITA EL ACCESO NO AUTORIZADO, PANTALLA MULTILINGÜE PERMITE EL USO EN DIVERSAS REGIONES DEL MUNDO, PESAJE DE CONTROL CON ALARMA AUDIBLE. 13.- PANTALLA TACTIL GRANDE Y SENSIBLE DE 5" Y 800X480PIXELES 14.- ADAPTADOR DE CA INCLUIDO |
| 2 | BÁSCULA | 5 | PIEZA | 1.- CINCO MODOS DE APLICACIÓN: PESAJE, CONTEO DE PARTES, VERIFICACIÓN DE PESAJE, ACUMULACIÓN Y PESAJE PORCENTUAL 2.- FUNCIONES SIMPLES PARA CONTAR/PESAR CON UN SOLO TOQUE 3.- CONVERSIÓN A LB/0Z/KG/G 4.- FUNCIONA CON BATERÍA RECARGABLE O ADAPTADOR 5.- TAMAÑO DE PLATAFORMA 11 1/2 X 9" 6.- CAPACIDAD/PRECISIÓN 3,000gr X .1gr |
| 3 | BÁSCULA | 10 | PIEZA | 1.- CONVERSIÓN A G/OZ/LB:OZ/N 2.- PANTALLA LCD GRANDE DE ALTO CONTRASTE 3.- FUNCIONAMIENTO SENCILLO CON DOS BOTONES 4.- APAGADO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERÍA 5.- FUNCIONA CON 3 BATERÍAS AA O CON EL ADAPTADOR AC. INCLUYE AMBOS 5.- TAMAÑO DE PLATAFORMA CIRCULAR 5" 6.- CAPACIDAD/PRECISIÓN 5,000g X 1g |
| 4 | BRÚJULA | 20 | PIEZA | 1.- TIPO DE BRÚJULA: LENSATICA 2.- METÁLICA 3.- CARACTERÍSTICAS: LUPA Y MIRILLA DE ORIENTACIÓN, VENTANA DE AUMENTO, ESCALA INTEGRADA A UN LADO DEL CUERPO, BISEL ROTATORIO, ESCALA DE 1:50000, ARO PARA LAYARD 4.- DIMENSIONES: 5.7 X 7.5 X 2.2CM |
| 5 | CÁMARA DE INSPECCIÓN (BOROSCOPIO) | 2 | PIEZA | 1.- DISEÑADA PARA PROPORCIONAR ACCESO VIRTUAL A RINCONES OCULTOS Y ÁREAS DIFÍCILES DE VER 2.- LENTE FLEXIBLE DE 91.44CM MONTADA EN UNA SERPIENTE CON LED 3.- CONTROL DE EMPUÑADURA DE PISTOLA 4.- PANTALLA LCD EXTRAÍBLE DE 12.7CM QUE PERMITE UNA VISUALIZACIÓN CLARA DESDE UBICACIONES CONVENIENTES HASTA 6.09 MTS DE DISTANCIA DE LA CÁMARA 5.- TARJETA MICROSD EXTRAÍBLE QUE FACILITA EL ALMACENAMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE IMÁGENES. 6.- LA SERPIENTE CON PUNTA DE CÁMARA DE 91.44CM LE PERMITE COLOCAR LA LENTE ALREDEDOR DE LAS ESQUINAS, DENTRO O DETRÁS DE LAS PAREDES, Y A TRAVÉS DE LAS REJILLAS PARA QUE PUEDA VER LA ÁREAS OCULTAS DEL SITIO DE TRABAJO. 7.- LENTE DE CÁMARA Y SERPIENTE RESISTENTES AL AGUA CON LED INTEGRADO. 8.- CAPACIDAD DE ZOOM DE LA CÁMARA 3X QUE PERMITE TOMAS DETALLADAS. |
| 6 | CINTA DE MEDIR MÉTRICA | 30 | PIEZA | 1.- INCLUYE CM, MM Y PULGADAS 2.- RECUBRIMIENTO DE NYLON DURADERO 3.- CÓMODO AGARRE DE GOMA 4.- TAMAÑO 1" X 25´/7.5M |
| 7 | CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCET | 20 | PIEZA | 1.- CINTA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE PVC QUE PERMITE QUE PUEDA MOJARSE Y LIMPIARSE FÁCILMENTE 2.- MANGO ERGONÓMICO CON CUBIERTA DE GOMA PARA UN AGARRE SEGURO 3.- CUERPO FABRICADO EN ABS DURABLE Y RESISTENTE A IMPACTOS 4.- GRADUADA POR AMBOS LADOS 5.- ESPECIFICACIONES: LONGITUD: 100M (328FT) ANCHO DE CINTA: 12,5MM ESPESOR DE LA CINTA: 0,4MM ESCALA CM-M / IN-FT COLOR AMARILLO PESO 1.3KG |
| 8 | DISTANCIÓMETRO LASER | 8 | PIEZA | 1.- MEDICIÓN TRIDIMENSIONAL Y GENERACIÓN DE PLANOS 2.- BASE SMART INTEGRADA PARA TECNOLOGÍA P2P 3.- PUNTERO CON ZOOM DE 4 AUMENTOS 4.- X-RANGE POWER TECHNOLOGY PARA EL MEJOR RENDIMIENTO EN MEDICIÓN 5.- SENSOR DE INCLINACIÓN 360° 6.- REGISTRO DE DATOS EN UN ARCHIVO DXF 7.- TRANSFERENCIA DE DATOS EN TIEMPO REAL CON WLAN 8.- BLUETOOTH SMART |
| 9 | EQUIPO DE RAYOS X (DETECTOR DE PANELES PLANOS) | 1 | PIEZA | 1.- AMPLIA ÁREA ACTIVA DE 14" X 17"  2.- ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL CON LA MATRIZ DE PÍXELES 140UM  3.- DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA EXPOSICIÓN ESTABLE Y CONFIABLE  4.- SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN QUE SE EJECUTA EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS (DX WORKS) 5.- INTERFAZ DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE GIGABIT ETHERNET (1000 BASE- T)  6.- INTEGRACIÓN SIMPLE Y FÁCL CON TODO TIPO DE SISTEMA DE RADIOGRAFÍA DIGITAL 7.- DIMENSIONES: 460 (W) X 384 (L) X 15 (T) MM  8.- PESO APROXIMADO: 3.3 KG / 3.4 KG |
| 10 | SISTEMA HIPER V | 1 | PIEZA | 1.- RECEPTOR GNSS VERSÁTIL PARA EL TRABAJO DE CAMPO  2.- 226 CANALES DE SU NUEVO CHIP VANGUARD  3.- ANTENA DE MALLA PARA UNA SUPERIOR SEÑAL DE RASTREO  4.- RADIO MODEM INTERNO MAS RAPIDO  5.- RECEPTOR INTEGRADP GPS L1/L2, GLONASS RTK Y POSTPROCESO  6.- RESISTENTE Y LIGERO POR SU CONSTRUCCIÓN DE ALEACIÓN DE MAGNESIO  7.- MODEM CELULAR GSM INCORPORADO PARA OPERACIÓN RTK VIA CELULAR  8.- PANEL CON LEDS BRILLANTE  9.- MENSAJES DE VOZ QUE INFORMAN DEL STATUS DEL RECEPTOR  10.- SLOTS DE MEMORIA PARA TARJETAS SD/SDHC  11.- BATERÍAS LI-ION INTERCAMBIABLES Y CARGADOR  INCLUYE:  12.- 2 PZAS DE RECEPTORES IPERV CON GPS I1/I2 + GLONASS CON RADIO UHF 440-470MHZ Y MODEM CELULAR GSM INTERNOS RTK10HZ, CON DOS GB DE MEMORIA INTERNA, EN ESTUCHE DE TRANSPORTE CON ACCESORIOS DIVERSOS, ANTENAS PARA RADIO UHF450-470MHZ, CABLE PARA DESCARGA DE DATOS DB9, TERCERO Y CUARTO PUERTO SERIAL ACTIVADOS, MANUAL DE OPERACIONES.  13.- 1 PZA DE SOFTWARE DE POST PROCESO MAGNET TOOLS  14.- 1 PZA BASE NIVELANTE CON PLOMADA OPTICA  15.- 1 PZA COLECTOR S10 CON BRAKET PARA BASTON  16.- 1 PZA ADAPTADOR PARA BASE NIVELANTE  17.- 1 PZA ADAPTADOR PARA GPS PARA FACIL COLOCACION EN LA BASE  18.- 1 PZA EXTENCION DE 100MM PARA AJUSTAR ALTURA  19.- 1 PZA DE FLEXOMETRO DE 3 MTS CON GANCHO PARA MEDIR ALTURA DE RECPETOR GPS  20.- 1 PZA TRIPIE DE MADERA DE USO RUDO  21.- 1 PZA BASTON PARA GPS DE 2MTS DE ALTURA FIJA  22.- 1 PZA SOFTWARE MAGNET FIELD GPS |
| 11 | LEVANTADOR ELECTROESTÁTICO IMPRESIONES POLVO | 20 | PIEZA | 1.- MOLDEADO POR INYECCIÓN, CUENTA CON UN IMÁN ESTRECHO PARA ADAPTARSE A CUALQUIER TAMAÑO DE CONTENEDOR DE POLVO 2.- DISEÑADO PARA PROCESAR: PAPEL, MADERA TERMINADA Y NO TERMINADA, METALES NO FERROSOS, PLÁSTICO, VIDRIO, VINILO 3.- PESO: 0.9 OZ |
| 12 | MESA DE TRABAJO | 4 | PIEZA | 1.- CUBIERTA DE MADERA COMPRIMIDA DE 1 1/2" DE GROSOR CON BORDES REDONDEADOS 2.- SOPORTA HASTA 500 LBS 3.- REPISA INFERIOR DE 14" PARA ALMACENAMIENTO ADICIONAL 4.-PATAS DE ACERO AJUSTABLES 28" A 35" EN INCREMENTOS DE 1 1/2" 5.- DIMENSIONES: LARGO POR ANCHO 96 X 36 " 6.- PESO 268 LBS |
| 13 | NO BREAK | 10 | PIEZA | 1.- UPS LÍNEA INTERACTIVA CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO 2.- 120 VA 3.- CUENTA CON 4 CONTACTOS (2 BATERÍA Y 2 SUPRESOR)  4.- PUERTO USB 5.- LONGITUD DE CABLE 1.5 M 6.- PESO NETO 3.55 KG 7.- MEDIDAS: 279 x 97 x 142 mm (PROFUNDIDAD X ANCHO X ALTURA) |
| 14 | ODÓMETRO | 10 | PIEZA | 1.- CUERPO FABRICADO EN ABS CON RUEDA DE POLIURETANO 2.- MANGO PLEGABLE Y ASA PARA SU FÁCIL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 3.- FRENO Y BOTÓN DE REINICIO EN LA PARTE SUPERIOR DEL MANGO  4.- CONTADOR AUTOMÁTICO DE 5 DÍGITOS EN METROS Y DECÍMETROS 5.- CAPACIDAD MÁX. DE MEDICIÓN 9,999.9 M 6.- TOLERANCIA 2DM 7.- ALTURA TOTAL 1M 8.- DIÁMETRO DE LA RUEDA 12" (32 CMS) 9.- ANCHO DE LA RUEDA 2.7 CM 10.- PESO 1.8 KG |
| 15 | PESA PATRÓN PARA EQUILIBRAR BALANZAS | 4 | PIEZA | 1.- PESA DE ACERO INOXIDABLE 2.- PESO 1KG 3.-CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NIST CLASE F |
| 16 | PESA PATRÓN PARA EQUILIBRAR BALANZAS | 4 | PIEZA | 1.- PESA DE ACERO INOXIDABLE 2.- PESO 2KG 3.-CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NIST CLASE F |
| 17 | PESA PATRÓN PARA EQUILIBRAR BALANZAS | 4 | PIEZA | 1.- PESA DE ACERO INOXIDABLE 2.- PESO 5KG 3.-CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NIST CLASE F |
| 18 | SELLADORA TÉRMICA DE IMPULSO | 5 | PIEZA | 1.- TEMPORIZADOR AJUSTABLE DE 8 PASOS 2.- NAVAJAS DE REPUESTO Y KIT DE SERVICIO CON RESISTENCIA DE REPUESTO DISPONIBLES 3.- SELLADO DE LARGO POR ANCHO DE 20 X 1/16 " 4.- GROSOR DE SELLADO 8 MIL |
| 19 | LIBRO: INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD (PAI) AUTOR: L.C. MOREY | 2 | PIEZA | 1.- INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD (PAI) EVALÚA LA PSICOPATOLOGÍA EN ADULTOS MEDIANTE 22 ESCALAS 2.- AUTOR: L.C. MOREY 3.- TEA EDICONES 4.-ADAPTADORES: M.ORTIZ-TALLO, P. SANTAMARÍA (DPTO. DE I+D+i DE TEA EDICIONES), V. CARDENAL Y M.P. SÁNCHEZ |
| 20 | LIBRO: DP-3 PERFIL DE DESARROLLO 3 AUTOR:G.D. ALPERN | 2 | PIEZA | 1.- PRUEBA QUE EVALÚA LAS 5 PRINCIPALES ÁREAS DEL DESARROLLO INFANTIL (COGNICIÓN, MOTRICIDAD, SOCIOEMOCIONAL, COMUNICACIÓN Y CONDUCTA ADAPTATIVA) 2.- AUTOR:G.D. ALPERN 3.- TEA EDICIONES 4.- ADAPTADORES: F. SÁNCHEZ-SÁNCHEZ (DPTO. DE I+D+i DE TEA EDICIONES) |
| 21 | LIBRO: CRI-A INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO  AUTOR:R.H. MOOS | 2 | PIEZA | 1.- EL CRI-A PERMITE EVALUAR LAS RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO QUE UNA PERSONA EMPLEA ANTE UN PROBLEMA 2.- AUTOR: R.H. MOOS 3.- TEA EDICIONES 4.-ADAPTADORES: T. KIRCHNER Y M. FORNS |
| 22 | LIBRO: CUMANIN  AUTOR: J. A. PORTELLANO, R. MATEOS y R. MARTÍNEZ ARIAS, Mª J. GRANADOS Y A. TAPIA | 2 | PIEZA | 1.- CUESTIONARIO DE MADUREZ NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL 2.- AUTOR: J. A. PORTELLANO, R. MATEOS y R. MARTÍNEZ ARIAS, Mª J. GRANADOS Y A. TAPIA 3.- TEA EDICIONES |
| 23 | H-T-P TEST (CASA-ÁRBOL-PERSONA) AUTOR: JOHN N. BUCK | 2 | PIEZA | 1.- MANUAL Y GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE DIBUJO 2.- AYUDA A REALIZAR LA EVALUACIÓN GLOBAL DE LA PERSONALIDAD DE LA PERSONA 3.- AUTOR: JOHN N. BUCK 4.- TEA EDICIONES |
| 24 | LIBRO: LSB-50 LISTADO DE SÍNTOMAS BREVE AUTOR: L. DE RIVERA Y M.R. ABUÍN | 2 | PIEZA | 1.- CUESTIONARIO CLÍNICO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS 2.- AUTOR: L. DE RIVERA Y M.R. ABUÍN 3.- TEA EDICIONES |
| 25 | LIBRO: BENDER TEST GESTÁLTICO VISOMOTOR AUTOR: BENDER, L. | 5 | PIEZA | 1.- TEST NO VERBAL, CONSISTENTE EN LA COPIA DE NUEVE FIGURAS GEOMÉTRICAS 2.- AUTOR: BENDER, L. 3.- TEA EDICIONES |
| 26 | LIBRO: MVR MEMORIA, VISIÓN, ROSTROS AUTOR: N. SEISDEDOS | 2 | PIEZA | 1.- EVALUACIÓN DE LA MEMORIA A MEDIO PLAZO 2.- AUTOR: N. SEISDEDOS (DPTO. DE I+D+i DE TEA EDICIONES) 3.- TEA EDICIONES |
| 27 | LIBRO: SENA (SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES) AUTOR: I. FERNÁNDEZ-PINTO, P. SANTAMARÍA, F. SÁNCHEZ DPTO. DE I+D+i DE TEA EDICIONES), M. A. CARRASCO Y V. DEL BARRIO | 2 | PIEZA | 1.- EL SENA ES UN INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS 2.- AUTOR: I. FERNÁNDEZ-PINTO, P. SANTAMARÍA, F. SÁNCHEZ DPTO. DE I+D+i DE TEA EDICIONES), M. A. CARRASCO Y V. DEL BARRIO  3.- TEA EDICIONES |
| 28 | LIBRO: CAMDEX-DS AUTOR: S. BALL, T. HOLLAND, F. HUPPERT, P. TREPPNER Y K. DODD. | 2 | PIEZA | 1.- PRUEBA DE EXPLORACIÓN CAMBRIDGE PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN ADULTOS CON SÍNDROME DE DOWN O CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2.- AUTOR: S. BALL, T. HOLLAND, F. HUPPERT, P. TREPPNER Y K. DODD. 3.- TEA EDICIONES 4.- ADAPTADORES: S. ESTEBA-CASTILLO, R. NOVELL I ALSINA, M. VILÁ I ALSINA Y N. RIBAS I VIDAL. |
| 29 | LIBRO: SCIP-S (SCREENING DEL DETERIORO COGNITIVO EN PSIQUIATRÍA) AUTOR: O. PINO, G. GUILERA, J. E. ROJO, J. GÓMEZ-BENITO Y S. E. PURDON | 3 | PIEZA | 1.- PRUEBA DE SCREENING COGNITIVO ESPECÍFICAMENTE DESARROLLADA PARA DETECTAR LOS PRINCIPALES DÉFICITS COGNITIVOS QUE PRESENTAN LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD MENTAL 2.- AUTOR: O. PINO, G. GUILERA, J. E. ROJO, J. GÓMEZ-BENITO Y S. E. PURDON 3.- TEA EDICIONES |
| 30 | LIBRO: Q-PAD (CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROBLEMAS EN ADOLESCENTES) AUTOR: C. SICA, L. ROCCO CHIRI, R. FAVILLI E I. MARCHETTI | 2 | PIEZA | 1.- PRUEBA RÁPIDA Y SENCILLA DE APLICAR Y CORREGIR PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROBLEMAS EN ADOLESCENTES (12-18 AÑOS) 2.- AUTOR: C. SICA, L. ROCCO CHIRI, R. FAVILLI E I. MARCHETTI 3.- TEA EDICIONES 4.- ADAPTADORES: P. SANTAMARÍA (DPTO. I+D+I DE TEA EDICIONES) |
| 31 | LIBRO: EAE (ESCALAS DE APRECIACIÓN DE ESTRÉS) AUTOR: J.L. FERNÁNDEZ-SEARA Y M. MIELGO. | 3 | PIEZA | 1.- EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA Y LA INTENSIDAD CON QUE AFECTAN A LA VIDA DE CADA SUJETO LAS DIFERENTES SITUACIONES ESTRESANTES. 2.- AUTOR: J.L. FERNÁNDEZ-SEARA Y M. MIELGO. 3.- TEA EDICIONES |
| 32 | LIBRO: MMPI™-2. INVENTARIO MULTIFÁSICO DE PERSONALIDAD DE MINNESOTA™-2   (C) AUTOR: J.N. BUTCHER, J.R. GRAHAM, Y. S. BEN-PORATH, A. TELLEGEN, W. G. DAHLSTROM Y B. KAEMMER | 2 | PIEZA | 1.- EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD NORMAL Y PSICOPATOLOGÍA EN DIVERSOS CONTEXTOS CLÍNICOS, MÉDICOS, FORENSES Y DE SELECCIÓN DE PERSONAL. 2.- AUTOR: J.N. BUTCHER, J.R. GRAHAM, Y. S. BEN-PORATH, A. TELLEGEN, W. G. DAHLSTROM Y B. KAEMMER 3.- TEA EDICIONES 4.- ADAPTADORES: A. ÁVILA-ESPADA Y F. JIMÉNEZ-GÓMEZ. |
| 33 | LIBRO: IDER ( INVENTARIO DE DEPRESIÓN ESTADO/RIESGO) AUTOR: C. D. SPIELBERGER | 4 | PIEZA | 1.- EVALUACIÓN DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA DEPRESIÓN MEDIANTE DOS ESCALAS: ESTADO (SE REFIERE A COMO SE SIENTE EL SUJETO EN ESE MOMENTO) Y RASGO (COMO SE SIENTE GENERALMENTE) 2.-AUTOR: C. D. SPIELBERGER 3.- TEA EDICIONES 4.-ADAPTADORES: G. BUELA-CASAL Y D. AGUDELO |
| 34 | LIBRO: BDI-II INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK -II AUTOR: AARON BECK, R.A. STEER Y G.K. BROWN | 2 | PIEZA | 1.- EVALUACIÓN BREVE DE LA EXISTENCIA Y SEVERIDAD DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS 2.- AUTOR: AARON BECK, R.A. STEER Y G.K. BROWN 3.- PEARSON 4.- ADAPTACIÓN ESPAÑOLA: J. SANZ, C. VÁZQUEZ Y DPTO. I+D PEARSON CLINICAL & TALENT ASSESSMENT - NOVIEMBRE 2011 |
| 35 | LIBRO: SCL-90-R (CUESTIONARIO DE LOS 90 SÍNTOMAS) AUTOR: LEONARD R. DEROGATIS | 2 | PIEZA | 1.- CUESTIONARIO BREVE QYE SUMINISTRA UN PERFIL DE DIMENSIONES SINTOMÁTICAS PRIMARIAS DE SALUD MENTAL, ÍNDICES GLOBALES E INFORMACIÓN DE SÍNTOMAS DISCRETOS 2.- AUTOR: LEONARD R. DEROGATIS |
| 36 | LIBRO: AF-5 AUTOCONCEPTO FORMA-5  AUTOR: F. GARCÍA Y G. MUSITU | 3 | PIEZA | 1.- EVALÚA DIFERENTES ASPECTOS DEL AUTOCONCEPTO EN ADOLESCENTES Y ADULTOS 2.- AUTOR: F. GARCÍA Y G. MUSITU 3.- TEA EDICIONES |
| 37 | ESTACIÓN DE NECROPSIA | 5 | PIEZA | CENTRAL DE DESECHOS DISECCIÓN EQUIPADO CON: 1.- SISTEMA DE SUCCIÓN HIDRONEUMATICA PARA 15 CFM CON CONTROL REMOTO Y GABINETE CON SISTEMA SEPARADOR DE AIRE Y AGUA, Y RECICLADOR DE AGUA 2.- 1 MANGUERA HVE CON PUNTA AUTOCLAVABLE DE CONTROL MANUAL 3.- 1 COLECTOR DE SOLIDOS 4.- PREPARACIÓN PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE 5.- 1 SISTEMA DE MANOS LIBRES HIDRÁULICO 6.- SISTEMA DE TRITURACIÓN DE DESECHOS CAPACIDAD DE 3/4 DE HP 6.- SWITCH DE ENCENDIDO DE TRITURADOR 7.- SWITCH DE ENCENDIDO DE SISTEMA DE SUCCIÓN CENTRAL 8.- SWITCH DE ENCENDIDO PARA LUZ FLUORESCENTE 9.- 1 SISTEMA DE IRRIGACIÓN HIDRÁULICO PARA ENJUAGUE DE DESECHOS, CHAROLA EMPOTRADA PARA ENJUAGUE DE DESECHOS 10.- PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA LUZ FLUORESCENTE EMPOTRADO 11.- VÁLVULAS DE CONTROL DE SISTEMA HIDRÁULICO 12.- PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA 110-115 VOLTS 13.- SISTEMA DE ASEGURAMIENTO PARA LA CAMILLA COMPATIBLE CON LA CENTRAL. 14.- BÁSCULA PARA PESAR ÓRGANOS EMPOTRADA AL TECHO CON CAPACIDAD HASTA 10 KGS 15.- 1 LAMPARA DE LUZ LED SALIDA A 90,000 LUX ( 8361 fc) A 24” (61cm) UN AUMENTO DE 4,000 LUX, LAMPARA MONTABLE SOBRE PARED O MURO 16.- DIMENSIONES: 1.90M DE LARGO POR 70CMS DE PROFUNDIDAD POR 90CMS DE ALTURA 17.- ENTREPAÑO SUPERIOR PARA COLOCAR OBJETOS DE 32 CMS DE ANCHO X 73CMS DE ALTURA DE LA CENTRAL HACIA ARRIBA CON PARED FORRADA EN ACERO INOXIDABLE 18.- CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON RESPALDO Y REPISA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18 Y CAJONERA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18 19.- 1 CAMILLA MODELO BODY CAR I COMPATIBLE CON CENTRAL DE AUTOPSIA. 20.- 1 CHAROLA PARA INSTRUMENTAL MODELO HELPER I |
| 38 | MANTENIMIENTO A CÁMARA DE CONSERVACIÓN PARA 20 CUERPOS | 1 | SERVICIO | 1.- SERVICIO DE REVISIÓN Y ATENCIÓN A UNIDAD CONDENSADORA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE CUARTO FRÍO DE CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN CON GAVETAS INTERIORES 2.- INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE UNIDAD CONDENSADORA, REVISIÓN GENERAL DE CONTROL, BOBINAS Y VENTILADORES DE VAPORADORES, LIMPIEZA GENERAL SERPENTINES DE EVAPORADORES, INSPECCIÓN BÁSICA GENERAL DE TRAYECTORIAS DE TUBERÍA MECÁNICA PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE PRESIÓN Y REVISIÓN DE AJUSTES DE ESTOS, REVISIÓN DE CARGA 3.- CARACTERÍSTICAS: VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN ENTRE 2°C Y 4°C BAJO CONDICIONES AMBIENTALES HASTA + 40°C, MANTENIMIENTO A 5 RACKS FABRICADOS TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 10 PARA ESTIBAR 4 CHAROLAS 4.- REJUVENECIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE RACKS Y CHAROLAS BODY CAR I A RACKS Y CHAROLAS: CHAROLAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 16, DIMENSIONES 203.2 CM DE LARGO X 78.7 CM DE ANCHO X 3.8 CM DE PROFUNDIDAD, RACKS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 10 DIMENSIONES 134.62 CM DE LARGO X 180 CM DE ALTO X 104.9 CM DE ANCHO 5.- CAMBIO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN: UNIDAD CONDENSADORA DE 4.5 HPS CON COMPRESOR HERMÉTICO EQUIPADA PARA TRABAJAR CON R404, 220/3/60, INCLUYE CONTROL ELÉCTRICO Y MÓDULO PARA SALIR A WEB PARA MONITOREO REMOTO; EVAPORADOR FABRICADO EN ALUMINIO MAGNESIO CON ACABADO EN RECUBRIMIENTO EPÓXICO, DESCONGELAMIENTO POR AIRE, 220/1/60; LOTE DE MATERIAL ELECTROMECÁNICO Y DE CONTROL PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS INCLUYE TUBERÍA TIPO L, CODOS DE RADIO LARGO, CENTRO DE CONTROL, CABLEADOS, VÁLVULAS, GAS REFRIGERANTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE; INCLUYE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPO DE REFRIGERACIÓN |

ANEXO 1A

HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/006/2019 “EQUIPO MÉDICO”**

HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | **DESCRIPCIÓN** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  **PROPUESTAS** | FABRICANTE, MARCA Y MODELO | **PERIODO DE GARANTÍA** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | **Fabricante ( )** | **FECHA** | *Para uso exclusivo de la convocante* |
| **Cargo:** |  |  | *Evaluó:* |
| **Firma:** | **Distribuidor ( )** |  |  |

ANEXO 2 (DOS)

HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/006/2019 “EQUIPO MÉDICO”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE -PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN**  (INCLUIR DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELO, Y TODAS Y CADA UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS) | | | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE COTIZA** | | **PRECIO UNITARIO**  **ANTES DE IVA** | **TOTAL, COTIZADO**  **ANTES DE IVA**  cantidad de productos por precio unitario | **TOTAL, CON IVA** |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | | |  |  | | **TOTAL, COTIZADO** |  |  |
| RESUMEN DE LA PROPUESTA | | | | | |
| SUBTOTAL | |  | | | |
| IVA | |  | | | |
| TOTAL | |  | | | |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | | |
| **Cargo:** | | |
| **Firma:** | | |

**ANEXO 3 (TRES)**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/006/2019 “EQUIPO MÉDICO”**

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** , RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO**, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

**A T E N T A M E N T E**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 4 (CUATRO )**

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE CONTAMOS CON LA CAPACIDAD TÉCNICA SUFICIENTE Y RECONOCEMOS QUE LA EMPRESA **(NOMBRE DEL LICITANTE),** ESTÁ AUTORIZADO PARA ATENDER SU INSTITUCIÓN, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. **(NÚMERO DE LICITACIÓN)**, REFERENTE A LOS PRODUCTOS DE LA MARCA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** YSE LE AUTORIZÓ PARA PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA DE NUESTRA MARCA PARA SURTIR EL PEDIDO QUE SE PUEDA DESPRENDER POR PARTE DE SU INSTITUCIÓN.

LA EMPRESA **(NOMBRE DEL LICITANTE)**, GOZA DE NUESTRA GARANTÍA DE FABRICACIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO EN CALIDAD Y MANO DE OBRA SOBRE LOS PRODUCTOS DE NUESTRA LÍNEA QUE DISTRIBUYE Y SOBRE LA PROPUESTA QUE EMITA DE LOS BIENES A OFERTAR Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **FABRICANTE** | **PERIODO DE GARANTÍA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (FABRICANTE).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOMICILIO LEGAL (FABRICANTE).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TELÉFONO (FABRICANTE).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LUGAR Y FECHA (DEL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (FABRICANTE).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ANEXO 5 (CINCO)

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/006/2019 “EQUIPO MÉDICO”**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº \_\_\_\_\_\_ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA) CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

## ANEXO 6 (SEIS)

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANEXO 7 (SIETE)**

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO DE LICITACIÓN \_\_\_, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | | | | |
| **DOMICILIO FISCAL**:  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:**  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | | FECHA: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: | | | | |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: | |  | | |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | | NOMBRE | |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): | | | | |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: | | | | |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: | | | | |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: | | |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | | FECHA: | | |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: | | | | |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

**ANEXO 8 (OCHO)**

**CARTA PODER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_(NOMBRE Y NO.)\_\_\_\_\_ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER | | | | | | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER | | |
| TESTIGOS | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | | |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

# ANEXO 9 (NUEVE)

FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_NUMERO DE LICITACIÓN\_\_\_\_\_, **DECLARO** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.**

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

**ANEXO 10**

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

|  |
| --- |
| NOTAS ACLARATORIAS:  1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.  2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.  3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico ***en formato Microsoft Word***  licitaciones.secespdgo@gmail.com |

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.**

***NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:***

***PREGUNTAS:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |