**ANEXO 1**

**REPORTE DE PARTIDAS**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/008/2020 “VEHÍCULOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD”**

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | | **CANTIDAD** | **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PICK UP REACCION | | 12 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO  1. MOTOR Y TRANSMISIÓN  • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5.0 LITROS.  • MOTOR A 8 CILINDROS.  • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 355 HP.  • TORQUE NO MENOR A 383.  • BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA.  • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MÍNIMO DE 6 VELOCIDADES.  2. SEGURIDAD  • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE)  • BOLSA DE AIRE LATERALES Y TIPO CORTINA DELANTEROS  • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES O DE TRES PUNTOS Y CENTRAL PÉLVICO.  • SEGUROS ELÉCTRICOS  • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO.  • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS Y TRASEROS)  • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS)  2. SISTEMA ELÉCTRICO  • POSIBILIDAD DE AMPLIAR SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  4. CAPACIDAD  • CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS).  • 4 (CUATRO) PUERTAS.  • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 90 LITROS.  • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.5 KM/L EN CIUDAD.  • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 930 KG.  5. CONFORT  • AIRE ACONDICIONADO  • ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES 60/40  • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS 6. GARANTÍA  • 4 AÑOS O 80,000 KMS 7.EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA  • TORRETA, SIRENA Y BOCINA  • GANCHO DE ARRASTRE  • ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA (ROLL BAR)  • PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBA BURROS)  • DEFENSA  • BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD  • BANCA TRASERA CON PORTA ESPOSAS  8. COLOR BLANCO |
| 2 | PICK UP REACCION | | 2 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO  1. MOTOR Y TRANSMISIÓN  • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5.0 LITROS.  • MOTOR A 8 CILINDROS.  • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 355 HP.  • TORQUE NO MENOR A 383.  • BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA.  • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MÍNIMO DE 6 VELOCIDADES.  2. SEGURIDAD  • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE)  • BOLSA DE AIRE LATERALES Y TIPO CORTINA DELANTEROS  • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES O DE TRES PUNTOS Y CENTRAL PÉLVICO.  • SEGUROS ELÉCTRICOS  • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO.  • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS Y TRASEROS)  • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS)  2. SISTEMA ELÉCTRICO  • POSIBILIDAD DE AMPLIAR SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  4. CAPACIDAD  • CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS).  • 4 (CUATRO) PUERTAS.  • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 90 LITROS.  • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.5 KM/L EN CIUDAD.  • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 930 KG.  5. CONFORT  • AIRE ACONDICIONADO  • ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES 60/40  • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS  6. GARANTÍA  • 4 AÑOS O 80,000 KMS  7.EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA  • LUCES INTERNAS EN VICERA, SIRENA Y BOCINA, LUCES ESTROBOSCOPICAS  8. COLOR BLANCO |
| 3 | PICK UP PREVENCION | | 2 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2.5 LITROS. • MOTOR A 4 CILINDROS. • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 164 HP. • TORQUE NO MENOR A 167. • BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. • TRANSMISIÓN MANUAL MÍNIMO DE 5 VELOCIDADES. 2. SEGURIDAD • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE) • BOLSA DE AIRE PARA RODILLAS DE CONDUCTOR • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE TRES PUNTOS • SEGUROS ELÉCTRICOS • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS) CON ABS • FRENOS TRASEROS DE DISCO O TAMBOR • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS) 3. SISTEMA ELÉCTRICO • POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 4. CAPACIDAD • CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS). • 4 (CUATRO) PUERTAS. • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 80 LITROS. • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.2 KM/L EN CIUDAD. • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 850 KG. 5. CONFORT • AIRE ACONDICIONADO • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS 6. GARANTÍA • 4 AÑOS O 80,000 7. COLOR: BLANCO |
| 4 | PICK UP REACCION | | 1 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO  1. MOTOR Y TRANSMISIÓN  • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5.0 LITROS.  • MOTOR A 8 CILINDROS.  • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 355 HP.  • TORQUE NO MENOR A 383.  • BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA.  • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MÍNIMO DE 6 VELOCIDADES.  2. SEGURIDAD  • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE)  • BOLSA DE AIRE LATERALES Y TIPO CORTINA DELANTEROS  • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES O DE TRES PUNTOS Y CENTRAL PÉLVICO.  • SEGUROS ELÉCTRICOS  • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO.  • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS Y TRASEROS)  • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS)  2. SISTEMA ELÉCTRICO  • POSIBILIDAD DE AMPLIAR SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  4. CAPACIDAD  • CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS).  • 4 (CUATRO) PUERTAS.  • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 90 LITROS.  • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.5 KM/L EN CIUDAD.  • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 930 KG.  5. CONFORT  • AIRE ACONDICIONADO  • ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES 60/40  • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS  6. GARANTÍA  • 4 AÑOS O 80,000 KMS  8. COLOR BLANCO |
| 5 | VEHICULO PROXIMIDAD | | 4 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1. 6LITROS. • MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS. • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 120 HP. • TORQUE NO MENOR A 110. • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. 2. SEGURIDAD • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE). • BOLSAS DE AIRE LATERALES DELANTEROS. • BOLSAS DE AIRE TRASEROS (CORTINA). • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES. • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS). • FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO. • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS). 3. SISTEMA ELÉCTRICO • POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 4. CAPACIDAD • CABINA PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y 3 PASAJEROS ATRÁS). • 4 (CUATRO) PUERTAS. • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 47 LITROS. • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 14 KM/L EN CIUDAD. • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 420 KG. • CAJUELA 369 DM3. 5. CONFORT • AIRE ACONDICIONADO. • CIERRE DE PUERTAS CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA. • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS. • CÁMARA DE VISIÓN TRASERA. 6. GARANTÍA • 4 AÑOS O 80,000 KMS  7. EQUIPAMIENTO LUCES ESTROBOSCOPICAS Y SIRENA INTERNA EN VICERA • BALIZAMIENTO 8. COLOR: BLANCO |
| 6 | VEHICULO PROXIMIDAD | | 6 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1. LITROS. • MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS. • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 120HP • TORQUE NO MENOR A 110. • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. 2. SEGURIDAD • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE). • BOLSAS DE AIRE LATERALES DELANTEROS. • BOLSAS DE AIRE TRASEROS (CORTINA). • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES. • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS). • FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO. • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS). 3. SISTEMA ELÉCTRICO • POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 4. CAPACIDAD • CABINA PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y 3 PASAJEROS ATRÁS). • 4 (CUATRO) PUERTAS. • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 47 LITROS. • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 14 KM/L EN CIUDAD. • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 420 KG. • CAJUELA 369 DM3. 5. CONFORT • AIRE ACONDICIONADO. • CIERRE DE PUERTAS CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA. • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS. 6. GARANTÍA • 4 AÑOS O 80,000 KMS  7. EQUIPAMIENTO LUCES ESTROBOSCOPICAS Y SIRENA INTERNA EN VICERA • BALIZAMIENTO 8. COLOR: BLANCO |
| 7 | VEHICULO PREVENCION | | 1 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.6 LITROS. • MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS. • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 120 HP. • TORQUE NO MENOR A 110. • TRANSMISIÓN MANUAL MÍNIMO DE 6 VELOCIDADES. 2. SEGURIDAD • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE). • BOLSA DE AIRE LATERALES DELANTEROS. • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES. • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS). • FRENOS TRASEROS DE DISCO O TAMBOR. • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS). 3. SISTEMA ELÉCTRICO • POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CAPACIDAD • CABINA PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y 3 PASAJEROS ATRÁS). • 4 (CUATRO) PUERTAS. • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 40 LITROS. • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 14 KM/L EN CIUDAD. • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 420 KG. • CAJUELA 380 DM3. 4. CONFORT • AIRE ACONDICIONADO. • CIERRE DE PUERTAS CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA. • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS. 5. GARANTÍA • 4 AÑOS O 80,000 KMS 6. COLOR: BLANCO |
| 8 | VEHICULO PREVENCION | | 19 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.5 LITROS. • MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS. • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 107 HP. • TORQUE NO MENOR A 104. • TRANSMISIÓN MANUAL MÍNIMO DE 5 VELOCIDADES. 2. SEGURIDAD • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE). • BOLSA DE AIRE LATERALES DELANTEROS. • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES. • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS). • FRENOS TRASEROS DE DISCO O TAMBOR. • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS). 3. SISTEMA ELÉCTRICO • POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CAPACIDAD • CABINA PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y 3 PASAJEROS ATRÁS). • 4 (CUATRO) PUERTAS. • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 40 LITROS. • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 14 KM/L EN CIUDAD. • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 420 KG. • CAJUELA 380 DM3. 4. CONFORT • AIRE ACONDICIONADO. • CIERRE DE PUERTAS CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA. • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS. 5. GARANTÍA • 4 AÑOS O 80,000 KMS 6. EQUIPAMIENTO BALIZAMIENTO 7. COLOR: BLANCO |
| 9 | PICKUP REACCION | | 7 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO  1. MOTOR Y TRANSMISIÓN  • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5.0 LITROS.  • MOTOR A 8 CILINDROS.  • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 355 HP.  • TORQUE NO MENOR A 383.  • BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA.  • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MÍNIMO DE 6 VELOCIDADES.  2. SEGURIDAD  • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE)  • BOLSA DE AIRE LATERALES Y TIPO CORTINA DELANTEROS  • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES O DE TRES PUNTOS Y CENTRAL PÉLVICO.  • SEGUROS ELÉCTRICOS  • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO.  • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS Y TRASEROS)  • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS)  2. SISTEMA ELÉCTRICO  • POSIBILIDAD DE AMPLIAR SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  4. CAPACIDAD  • CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS).  • 4 (CUATRO) PUERTAS.  • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 90 LITROS.  • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.5 KM/L EN CIUDAD.  • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 930 KG.  5. CONFORT  • AIRE ACONDICIONADO  • ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES 60/40  • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS  6. GARANTÍA  • 4 AÑOS O 80,000 KMS (EL MERCADO OFRECE 3 AÑOS O 60,000 KMS, SE SUGIERE PEDIR MÁS POR EL TIPO DE COMPRA)  7.EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA  • TORRETA, LUCES ESTROBOSCOPICAS, SIRENA Y BOCINA  • GANCHO DE ARRASTRE  -WINCH MIN 9,500LBS • ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA (ROLL BAR)  • PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA CON BASE PARA WINCH (TUMBA BURROS)  • DEFENSA  • BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD  • BANCA CENTRAL PUNZONADA Y BANCA FRONTAL PUNZONADA |
| 10 | PICKUP REACCION | | 14 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO  1. MOTOR Y TRANSMISIÓN  • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5.0 LITROS.  • MOTOR A 8 CILINDROS.  • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 355 HP.  • TORQUE NO MENOR A 383.  • BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA.  • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MÍNIMO DE 6 VELOCIDADES.  2. SEGURIDAD  • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE)  • BOLSA DE AIRE LATERALES Y TIPO CORTINA DELANTEROS  • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES O DE TRES PUNTOS Y CENTRAL PÉLVICO.  • SEGUROS ELÉCTRICOS  • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO.  • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS Y TRASEROS)  • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS)  2. SISTEMA ELÉCTRICO  • POSIBILIDAD DE AMPLIAR SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  4. CAPACIDAD  • CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS).  • 4 (CUATRO) PUERTAS.  • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 90 LITROS.  • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.5 KM/L EN CIUDAD.  • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 930 KG.  5. CONFORT  • AIRE ACONDICIONADO  • ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES 60/40  • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS  6. GARANTÍA  • 4 AÑOS O 80,000 KMS (EL MERCADO OFRECE 3 AÑOS O 60,000 KMS, SE SUGIERE PEDIR MÁS POR EL TIPO DE COMPRA)  7.EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA  • TORRETA, LUCES ESTROBOSCOPICAS, SIRENA Y BOCINA  • GANCHO DE ARRASTRE  • ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA (ROLL BAR)  • PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBA BURROS)  • DEFENSA  • BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD MUNICIPAL  • BANCA CENTRAL PUNZONADA Y BANCA FRONTAL PUNZONADA |
| 11 | PICK UP PREVENCION | | 10 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2.5 LITROS. • MOTOR A 4 CILINDROS. • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 164 HP. • TORQUE NO MENOR A 167. • BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. • TRANSMISIÓN MANUAL MÍNIMO DE 5 VELOCIDADES. 2. SEGURIDAD • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE) • BOLSA DE AIRE PARA RODILLAS DE CONDUCTOR • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE TRES PUNTOS • SEGUROS ELÉCTRICOS • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS) CON ABS • FRENOS TRASEROS DE DISCO O TAMBOR • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS) 3. SISTEMA ELÉCTRICO • POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 4. CAPACIDAD • CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS). • 4 (CUATRO) PUERTAS. • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 80 LITROS. • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.2 KM/L EN CIUDAD. • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 850 KG. 5. CONFORT • AIRE ACONDICIONADO • ASIENTOS TRASEROS (¿ABATIBLES?) • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS 6. GARANTÍA • 4 AÑOS O 80,000 7. EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA • TORRETA, SIRENA Y BOCINA • GANCHO DE ARRASTRE • ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA (ROLL BAR) • PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBA BURROS) • DEFENSA • BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD • BANCA TRASERA CON PORTA ESPOSAS |
| 12 | VEHICULO REACCION | | 2 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2.4 LITROS. • MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS. • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 181 HP. • TORQUE NO MENOR A 178. • TRANSMISIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. 2. SEGURIDAD • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE). • BOLSAS DE AIRE LATERALES DELANTEROS. • BOLSAS DE AIRE TRASEROS (CORTINA). • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES. • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS). • FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO. • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS). 3. SISTEMA ELÉCTRICO • POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 4. CAPACIDAD • CABINA PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y 3 PASAJEROS ATRÁS). • 4 (CUATRO) PUERTAS. • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 60 LITROS. • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 14.5 KM/L EN CIUDAD. • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 410 KG. • CAJUELA 420 DM3. 5. CONFORT • AIRE ACONDICIONADO. • CIERRE DE PUERTAS CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA. • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS. • CÁMARA DE VISIÓN TRASERA. 6. GARANTÍA • 4 AÑOS O 80,000  7. EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA • TORRETA • SIRENA • BOCINA • GANCHO DE ARRASTRE • PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBA BURROS) • PROTECCIÓN DE VENTANAS TRASERAS • BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD |
| **PARTIDA** | **SUBPARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS** |
| 13 | 13.1 | CUATRIMOTO | 14 | 1. MODELO 2020 O SUPERIOR. 2. CUATRO RUEDAS PARA MÍNIMO1 (UN) PASAJERO, 3. MOTOR A GASOLINA, MONOCILINDRICO DE 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR LIQUIDO, 30 HP O SUPERIOR. 4. ADAPTADO COMO VEHÍCULO MOTO PATRULLA, AJUSTÁNDOSE INVARIABLEMENTE A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES GENERALES: A) TORRETA B) BALIZAMIENTO C) COMPARTIMIENTO PARA EL EQUIPO RADIO, QUE DEBERÁ SUJETARSE A LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS O QUE EMITA EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN. D) SISTEMAS DE LUCES TRASERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL. E) SISTEMAS DE LUCES DELANTERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL. F) SIRENA CON BOCINA DE 30 WATTS. G) CILINDRAJE A 400 CC O MAYOR. H) TRANSMISION CVT,P/R/N/H/L, FRENO ESTANDAR POR MOTOR I) DIRECCION ASISTIDA DINAMICA (DPS) DE 3 MODOS J) AMORTIGUADORES DE ACEITE |
| 13.2 | MOTOCICLETA | 10 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES • MOTOR A GASOLINA 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS EN LINEA 8 VALVULAS, ENFRIADO POR LIQUIDO, 50 HP O SUPERIOR. • CILINDRAJE DE 745 CC O SUPERIOR. 2. SISTEMA ELÉCTRICO • POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. • COMPARTIMIENTO PARA EL EQUIPO DE RADIO, QUE DEBERÁ SUJETARSE A LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES 3. ESTABLECIDAS O QUE EMITA EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN. • SISTEMAS DE LUCES TRASERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL. • SISTEMAS DE LUCES DELANTERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL. 4. CAPACIDAD • ASIENTO PARA 2 PASAJEROS. 5. CONFORT • MOCHILAS LATERALES 6. GARANTÍA • 3 AÑOS O 60,000 KMS 7. SIRENA • CON BOCINA DE 30 WATTS |
| 13.3 | CUATRIMOTO | 2 | 1. MODELO 2020 O SUPERIOR. 2. CUATRO RUEDAS PARA MÍNIMO 1(UN) PASAJERO, 3. MOTOR A GASOLINA, ENFRIADO POR AIRE, 15 HP O SUPERIOR 4.- CAPACIDAD DE REMOLQUE 200 KG MINIMO 5. ADAPTADO COMO VEHÍCULO MOTO PATRULLA, AJUSTÁNDOSE INVARIABLEMENTE A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES GENERALES: A) TORRETA Y LUCES ESTROBOSCOPICAS B) BALIZAMIENTO C) COMPARTIMIENTO PARA EL EQUIPO RADIO, QUE DEBERÁ SUJETARSE A LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS O QUE EMITA EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN. D) SISTEMAS DE LUCES TRASERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL. E) SISTEMAS DE LUCES DELANTERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL. F) SIRENA CON BOCINA DE 30 WATTS. G) CILINDRAJE A 220 CC O MAYOR. |

**ANEXO 1A**

**HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/008/2020 “VEHÍCULOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD”**

HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | **DESCRIPCIÓN**  (INCLUIR MARCA, MODELO) | **ESPECIFICACIONES SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES PROPUESTAS** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | **FECHA** | *Para uso exclusivo de la convocante* |
| **Cargo:** |  | *Evaluó:* |
| **Firma:** |  |  |

ESTE FORMATO PUEDE REPRODUCIRSE LAS VECES NECESARIAS Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL SOBRE TÉCNICO - ECONÓMICO

**ANEXO 2 (DOS)**

**HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/008/2020 “VEHÍCULOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | | | **PRECIO UNITARIO**  **ANTES DE IVA** | **TOTAL, COTIZADO**  **ANTES DE IVA**  cantidad de productos por precio unitario | **TOTAL, CON IVA** |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | **TOTAL, COTIZADO** |  |  |
| SUBTOTAL | |
| IVA | |
| TOTAL | |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | | |
| **Cargo:** | | |
| **Firma:** | | |

ESTE FORMATO DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, PUEDE SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. NOTA: ESTE IMPRESO ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

**ANEXO 3 (TRES)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/008/2020 “VEHÍCULOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD”**

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/008/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE “VEHÍCULOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD” Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO **PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO**, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

**A T E N T A M E N T E**

**REPRESENTANTE LEGAL**

ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE.

**ANEXO 5 (CINCO)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/008/2020 “VEHÍCULOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD”**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº \_\_\_\_\_\_ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA) CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

**ANEXO 6 (SEIS)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANEXO 7 (SIETE)**

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO DE LICITACIÓN \_\_\_, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | | | | |
| **DOMICILIO FISCAL**:  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:**  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | | FECHA: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: | | | | |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: | |  | | |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | | NOMBRE | |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): | | | | |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: | | | | |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: | | | | |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: | | |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | | FECHA: | | |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: | | | | |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

**ANEXO 8 (OCHO)**

**CARTA PODER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL \_\_\_\_(NOMBRE Y NO.)\_\_\_\_\_ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER | | | | | | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER | | |
| TESTIGOS | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | | |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

ANEXO 9 (NUEVE)

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_NUMERO DE LICITACIÓN\_\_\_\_\_, **DECLARO** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.**

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

**ANEXO 10**

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.**

***NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:***

***PREGUNTAS:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| NOTAS ACLARATORIAS:  1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.  2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.  3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato Microsoft Word al correo licitaciones.secespdgo@gmail.com |