**ANEXO 1**

**REPORTE DE PARTIDAS**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/008/2020 “VEHÍCULOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD”**

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PICK UP REACCION | 12 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5.0 LITROS. • MOTOR A 8 CILINDROS. • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 355 HP. • TORQUE NO MENOR A 383. • BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MÍNIMO DE 6 VELOCIDADES. 2. SEGURIDAD • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE) • BOLSA DE AIRE LATERALES Y TIPO CORTINA DELANTEROS • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES O DE TRES PUNTOS Y CENTRAL PÉLVICO. • SEGUROS ELÉCTRICOS • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS Y TRASEROS) • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS) 2. SISTEMA ELÉCTRICO • POSIBILIDAD DE AMPLIAR SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 4. CAPACIDAD • CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS). • 4 (CUATRO) PUERTAS. • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 90 LITROS. • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.5 KM/L EN CIUDAD. • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 930 KG. 5. CONFORT • AIRE ACONDICIONADO • ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES 60/40 • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS6. GARANTÍA • 4 AÑOS O 80,000 KMS7.EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA • TORRETA, SIRENA Y BOCINA • GANCHO DE ARRASTRE • ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA (ROLL BAR) • PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBA BURROS) • DEFENSA • BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD • BANCA TRASERA CON PORTA ESPOSAS 8. COLOR BLANCO |
| 2 | PICK UP REACCION | 2 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5.0 LITROS. • MOTOR A 8 CILINDROS. • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 355 HP. • TORQUE NO MENOR A 383. • BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MÍNIMO DE 6 VELOCIDADES. 2. SEGURIDAD • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE) • BOLSA DE AIRE LATERALES Y TIPO CORTINA DELANTEROS • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES O DE TRES PUNTOS Y CENTRAL PÉLVICO. • SEGUROS ELÉCTRICOS • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS Y TRASEROS) • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS) 2. SISTEMA ELÉCTRICO • POSIBILIDAD DE AMPLIAR SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 4. CAPACIDAD • CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS). • 4 (CUATRO) PUERTAS. • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 90 LITROS. • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.5 KM/L EN CIUDAD. • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 930 KG. 5. CONFORT • AIRE ACONDICIONADO • ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES 60/40 • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS 6. GARANTÍA • 4 AÑOS O 80,000 KMS 7.EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA • LUCES INTERNAS EN VICERA, SIRENA Y BOCINA, LUCES ESTROBOSCOPICAS 8. COLOR BLANCO |
| 3 | PICK UP PREVENCION | 2 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN• MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2.5 LITROS.• MOTOR A 4 CILINDROS.• CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 164 HP.• TORQUE NO MENOR A 167.• BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA.• TRANSMISIÓN MANUAL MÍNIMO DE 5 VELOCIDADES.2. SEGURIDAD• BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE)• BOLSA DE AIRE PARA RODILLAS DE CONDUCTOR• CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE TRES PUNTOS• SEGUROS ELÉCTRICOS• INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO.• FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS) CON ABS• FRENOS TRASEROS DE DISCO O TAMBOR• SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS)3. SISTEMA ELÉCTRICO• POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.4. CAPACIDAD• CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS).• 4 (CUATRO) PUERTAS.• TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 80 LITROS.• RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.2 KM/L EN CIUDAD.• CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 850 KG.5. CONFORT• AIRE ACONDICIONADO• VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS6. GARANTÍA• 4 AÑOS O 80,0007. COLOR: BLANCO   |
| 4 | PICK UP REACCION | 1 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5.0 LITROS. • MOTOR A 8 CILINDROS. • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 355 HP. • TORQUE NO MENOR A 383. • BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MÍNIMO DE 6 VELOCIDADES. 2. SEGURIDAD • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE) • BOLSA DE AIRE LATERALES Y TIPO CORTINA DELANTEROS • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES O DE TRES PUNTOS Y CENTRAL PÉLVICO. • SEGUROS ELÉCTRICOS • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS Y TRASEROS) • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS) 2. SISTEMA ELÉCTRICO • POSIBILIDAD DE AMPLIAR SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 4. CAPACIDAD • CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS). • 4 (CUATRO) PUERTAS. • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 90 LITROS. • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.5 KM/L EN CIUDAD. • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 930 KG. 5. CONFORT • AIRE ACONDICIONADO • ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES 60/40 • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS 6. GARANTÍA • 4 AÑOS O 80,000 KMS 8. COLOR BLANCO |
| 5 | VEHICULO PROXIMIDAD | 4 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN• MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1. 6LITROS.• MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS.• CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 120 HP.• TORQUE NO MENOR A 110.• TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES.2. SEGURIDAD• BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE).• BOLSAS DE AIRE LATERALES DELANTEROS.• BOLSAS DE AIRE TRASEROS (CORTINA).• CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES.• INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO.• FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS).• FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO.• SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS).3. SISTEMA ELÉCTRICO• POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.4. CAPACIDAD• CABINA PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y 3 PASAJEROS ATRÁS).• 4 (CUATRO) PUERTAS.• TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 47 LITROS.• RENDIMIENTO MÍNIMO DE 14 KM/L EN CIUDAD.• CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 420 KG.• CAJUELA 369 DM3.5. CONFORT• AIRE ACONDICIONADO.• CIERRE DE PUERTAS CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA.• VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS.• CÁMARA DE VISIÓN TRASERA.6. GARANTÍA• 4 AÑOS O 80,000 KMS 7. EQUIPAMIENTOLUCES ESTROBOSCOPICAS Y SIRENA INTERNA EN VICERA• BALIZAMIENTO8. COLOR: BLANCO |
| 6 | VEHICULO PROXIMIDAD | 6 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN• MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1. LITROS.• MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS.• CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 120HP• TORQUE NO MENOR A 110.• TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES.2. SEGURIDAD• BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE).• BOLSAS DE AIRE LATERALES DELANTEROS.• BOLSAS DE AIRE TRASEROS (CORTINA).• CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES.• INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO.• FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS).• FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO.• SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS).3. SISTEMA ELÉCTRICO• POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.4. CAPACIDAD• CABINA PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y 3 PASAJEROS ATRÁS).• 4 (CUATRO) PUERTAS.• TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 47 LITROS.• RENDIMIENTO MÍNIMO DE 14 KM/L EN CIUDAD.• CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 420 KG.• CAJUELA 369 DM3.5. CONFORT• AIRE ACONDICIONADO.• CIERRE DE PUERTAS CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA.• VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS.6. GARANTÍA• 4 AÑOS O 80,000 KMS 7. EQUIPAMIENTOLUCES ESTROBOSCOPICAS Y SIRENA INTERNA EN VICERA• BALIZAMIENTO8. COLOR: BLANCO |
| 7 | VEHICULO PREVENCION | 1 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN• MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.6 LITROS.• MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS.• CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 120 HP.• TORQUE NO MENOR A 110.• TRANSMISIÓN MANUAL MÍNIMO DE 6 VELOCIDADES.2. SEGURIDAD• BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE).• BOLSA DE AIRE LATERALES DELANTEROS.• CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES.• INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO.• FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS).• FRENOS TRASEROS DE DISCO O TAMBOR.• SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS).3. SISTEMA ELÉCTRICO• POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.CAPACIDAD• CABINA PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y 3 PASAJEROS ATRÁS).• 4 (CUATRO) PUERTAS.• TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 40 LITROS.• RENDIMIENTO MÍNIMO DE 14 KM/L EN CIUDAD.• CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 420 KG.• CAJUELA 380 DM3.4. CONFORT• AIRE ACONDICIONADO.• CIERRE DE PUERTAS CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA.• VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS.5. GARANTÍA• 4 AÑOS O 80,000 KMS6. COLOR: BLANCO |
| 8 | VEHICULO PREVENCION | 19 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN• MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.5 LITROS.• MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS.• CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 107 HP.• TORQUE NO MENOR A 104.• TRANSMISIÓN MANUAL MÍNIMO DE 5 VELOCIDADES.2. SEGURIDAD• BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE).• BOLSA DE AIRE LATERALES DELANTEROS.• CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES.• INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO.• FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS).• FRENOS TRASEROS DE DISCO O TAMBOR.• SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS).3. SISTEMA ELÉCTRICO• POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.CAPACIDAD• CABINA PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y 3 PASAJEROS ATRÁS).• 4 (CUATRO) PUERTAS.• TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 40 LITROS.• RENDIMIENTO MÍNIMO DE 14 KM/L EN CIUDAD.• CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 420 KG.• CAJUELA 380 DM3.4. CONFORT• AIRE ACONDICIONADO.• CIERRE DE PUERTAS CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA.• VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS.5. GARANTÍA• 4 AÑOS O 80,000 KMS6. EQUIPAMIENTOBALIZAMIENTO7. COLOR: BLANCO |
| 9 | PICKUP REACCION | 7 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5.0 LITROS. • MOTOR A 8 CILINDROS. • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 355 HP. • TORQUE NO MENOR A 383. • BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MÍNIMO DE 6 VELOCIDADES. 2. SEGURIDAD • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE) • BOLSA DE AIRE LATERALES Y TIPO CORTINA DELANTEROS • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES O DE TRES PUNTOS Y CENTRAL PÉLVICO. • SEGUROS ELÉCTRICOS • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS Y TRASEROS) • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS) 2. SISTEMA ELÉCTRICO • POSIBILIDAD DE AMPLIAR SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 4. CAPACIDAD • CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS). • 4 (CUATRO) PUERTAS. • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 90 LITROS. • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.5 KM/L EN CIUDAD. • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 930 KG. 5. CONFORT • AIRE ACONDICIONADO • ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES 60/40 • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS 6. GARANTÍA • 4 AÑOS O 80,000 KMS (EL MERCADO OFRECE 3 AÑOS O 60,000 KMS, SE SUGIERE PEDIR MÁS POR EL TIPO DE COMPRA) 7.EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA • TORRETA, LUCES ESTROBOSCOPICAS, SIRENA Y BOCINA • GANCHO DE ARRASTRE -WINCH MIN 9,500LBS• ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA (ROLL BAR) • PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA CON BASE PARA WINCH (TUMBA BURROS) • DEFENSA • BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD • BANCA CENTRAL PUNZONADA Y BANCA FRONTAL PUNZONADA |
| 10 | PICKUP REACCION | 14 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN • MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5.0 LITROS. • MOTOR A 8 CILINDROS. • CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 355 HP. • TORQUE NO MENOR A 383. • BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MÍNIMO DE 6 VELOCIDADES. 2. SEGURIDAD • BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE) • BOLSA DE AIRE LATERALES Y TIPO CORTINA DELANTEROS • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES O DE TRES PUNTOS Y CENTRAL PÉLVICO. • SEGUROS ELÉCTRICOS • INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. • FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS Y TRASEROS) • SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS) 2. SISTEMA ELÉCTRICO • POSIBILIDAD DE AMPLIAR SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 4. CAPACIDAD • CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS). • 4 (CUATRO) PUERTAS. • TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 90 LITROS. • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.5 KM/L EN CIUDAD. • CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 930 KG. 5. CONFORT • AIRE ACONDICIONADO • ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES 60/40 • VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS 6. GARANTÍA • 4 AÑOS O 80,000 KMS (EL MERCADO OFRECE 3 AÑOS O 60,000 KMS, SE SUGIERE PEDIR MÁS POR EL TIPO DE COMPRA) 7.EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA • TORRETA, LUCES ESTROBOSCOPICAS, SIRENA Y BOCINA • GANCHO DE ARRASTRE • ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA (ROLL BAR) • PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBA BURROS) • DEFENSA • BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD MUNICIPAL • BANCA CENTRAL PUNZONADA Y BANCA FRONTAL PUNZONADA |
| 11 | PICK UP PREVENCION | 10 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN• MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2.5 LITROS.• MOTOR A 4 CILINDROS.• CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 164 HP.• TORQUE NO MENOR A 167.• BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA.• TRANSMISIÓN MANUAL MÍNIMO DE 5 VELOCIDADES.2. SEGURIDAD• BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE)• BOLSA DE AIRE PARA RODILLAS DE CONDUCTOR• CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE TRES PUNTOS• SEGUROS ELÉCTRICOS• INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO.• FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS) CON ABS• FRENOS TRASEROS DE DISCO O TAMBOR• SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS)3. SISTEMA ELÉCTRICO• POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.4. CAPACIDAD• CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y BANCA PARA 3 PASAJEROS ATRÁS).• 4 (CUATRO) PUERTAS.• TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 80 LITROS.• RENDIMIENTO MÍNIMO DE 7.2 KM/L EN CIUDAD.• CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 850 KG.5. CONFORT• AIRE ACONDICIONADO• ASIENTOS TRASEROS (¿ABATIBLES?)• VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS6. GARANTÍA• 4 AÑOS O 80,0007. EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA• TORRETA, SIRENA Y BOCINA• GANCHO DE ARRASTRE• ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA (ROLL BAR)• PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBA BURROS)• DEFENSA• BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD• BANCA TRASERA CON PORTA ESPOSAS |
| 12 | VEHICULO REACCION | 2 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN• MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2.4 LITROS.• MOTOR NO MENOR A 4 CILINDROS.• CABALLOS DE FUERZA NO MENOR A 181 HP.• TORQUE NO MENOR A 178.• TRANSMISIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES.2. SEGURIDAD• BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE).• BOLSAS DE AIRE LATERALES DELANTEROS.• BOLSAS DE AIRE TRASEROS (CORTINA).• CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS INERCIALES.• INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO.• FRENOS DE DISCO VENTILADOS (DELANTEROS).• FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO.• SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS).3. SISTEMA ELÉCTRICO• POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.4. CAPACIDAD• CABINA PARA 5 PASAJEROS (2 INDIV. ADELANTE Y 3 PASAJEROS ATRÁS).• 4 (CUATRO) PUERTAS.• TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO DE 60 LITROS.• RENDIMIENTO MÍNIMO DE 14.5 KM/L EN CIUDAD.• CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 410 KG.• CAJUELA 420 DM3.5. CONFORT• AIRE ACONDICIONADO.• CIERRE DE PUERTAS CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA.• VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS.• CÁMARA DE VISIÓN TRASERA.6. GARANTÍA• 4 AÑOS O 80,000 7. EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA• TORRETA• SIRENA• BOCINA• GANCHO DE ARRASTRE• PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBA BURROS)• PROTECCIÓN DE VENTANAS TRASERAS• BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD |
| **PARTIDA** | **SUBPARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS** |
| 13 | 13.1 | CUATRIMOTO | 14 | 1. MODELO 2020 O SUPERIOR.2. CUATRO RUEDAS PARA MÍNIMO1 (UN) PASAJERO,3. MOTOR A GASOLINA, MONOCILINDRICO DE 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR LIQUIDO, 30 HP O SUPERIOR.4. ADAPTADO COMO VEHÍCULO MOTO PATRULLA, AJUSTÁNDOSE INVARIABLEMENTE A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES GENERALES:A) TORRETAB) BALIZAMIENTOC) COMPARTIMIENTO PARA EL EQUIPO RADIO, QUE DEBERÁ SUJETARSE A LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS O QUE EMITA EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN.D) SISTEMAS DE LUCES TRASERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL.E) SISTEMAS DE LUCES DELANTERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL.F) SIRENA CON BOCINA DE 30 WATTS.G) CILINDRAJE A 400 CC O MAYOR.H) TRANSMISION CVT,P/R/N/H/L, FRENO ESTANDAR POR MOTORI) DIRECCION ASISTIDA DINAMICA (DPS) DE 3 MODOSJ) AMORTIGUADORES DE ACEITE |
| 13.2 | MOTOCICLETA | 10 | 1. MOTOR Y TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES• MOTOR A GASOLINA 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS EN LINEA 8 VALVULAS, ENFRIADO POR LIQUIDO, 50 HP O SUPERIOR.• CILINDRAJE DE 745 CC O SUPERIOR.2. SISTEMA ELÉCTRICO• POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.• COMPARTIMIENTO PARA EL EQUIPO DE RADIO, QUE DEBERÁ SUJETARSE A LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES 3. ESTABLECIDAS O QUE EMITA EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN.• SISTEMAS DE LUCES TRASERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL.• SISTEMAS DE LUCES DELANTERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL.4. CAPACIDAD• ASIENTO PARA 2 PASAJEROS.5. CONFORT• MOCHILAS LATERALES6. GARANTÍA• 3 AÑOS O 60,000 KMS7. SIRENA• CON BOCINA DE 30 WATTS  |
| 13.3 | CUATRIMOTO | 2 | 1. MODELO 2020 O SUPERIOR.2. CUATRO RUEDAS PARA MÍNIMO 1(UN) PASAJERO,3. MOTOR A GASOLINA, ENFRIADO POR AIRE, 15 HP O SUPERIOR4.- CAPACIDAD DE REMOLQUE 200 KG MINIMO5. ADAPTADO COMO VEHÍCULO MOTO PATRULLA, AJUSTÁNDOSE INVARIABLEMENTE A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES GENERALES:A) TORRETA Y LUCES ESTROBOSCOPICASB) BALIZAMIENTOC) COMPARTIMIENTO PARA EL EQUIPO RADIO, QUE DEBERÁ SUJETARSE A LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS O QUE EMITA EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN.D) SISTEMAS DE LUCES TRASERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL.E) SISTEMAS DE LUCES DELANTERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL.F) SIRENA CON BOCINA DE 30 WATTS.G) CILINDRAJE A 220 CC O MAYOR. |

**ANEXO 1A**

**HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/008/2020 “VEHÍCULOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD”**

HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | **DESCRIPCIÓN**(INCLUIR MARCA, MODELO) | **ESPECIFICACIONES SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES PROPUESTAS** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Representante legal de la empresa****Nombre:** | **FECHA** | *Para uso exclusivo de la convocante* |
| **Cargo:** |  | *Evaluó:* |
| **Firma:** |  |  |

ESTE FORMATO PUEDE REPRODUCIRSE LAS VECES NECESARIAS Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL SOBRE TÉCNICO - ECONÓMICO

**ANEXO 2 (DOS)**

**HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/008/2020 “VEHÍCULOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN**  | **PRECIO UNITARIO** **ANTES DE IVA** | **TOTAL, COTIZADO** **ANTES DE IVA**cantidad de productos por precio unitario | **TOTAL, CON IVA** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL, COTIZADO**  |  |  |
| SUBTOTAL |
| IVA |
| TOTAL  |
| **Representante legal de la empresa****Nombre:** |
| **Cargo:** |
| **Firma:** |

ESTE FORMATO DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, PUEDE SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. NOTA: ESTE IMPRESO ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

**ANEXO 3 (TRES)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/008/2020 “VEHÍCULOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD”**

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/008/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE “VEHÍCULOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD” Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO **PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO**, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

**A T E N T A M E N T E**

**REPRESENTANTE LEGAL**

ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE.

**ANEXO 5 (CINCO)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/008/2020 “VEHÍCULOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD”**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº \_\_\_\_\_\_ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA) CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

**ANEXO 6 (SEIS)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANEXO 7 (SIETE)**

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO DE LICITACIÓN \_\_\_, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

|  |
| --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: |
| **DOMICILIO FISCAL**:CALLE Y NÚMERO:COLONIA:CÓDIGO POSTAL: | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:ENTIDAD FEDERATIVA: |
| TELÉFONOS: | FAX: |
| CORREO ELECTRÓNICO:  |  |
| **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:**CALLE Y NÚMERO:COLONIA:CÓDIGO POSTAL: | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:ENTIDAD FEDERATIVA: |
| TELÉFONOS: | FAX: |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | FECHA: | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: |  |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | FECHA: |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

**ANEXO 8 (OCHO)**

**CARTA PODER**

|  |
| --- |
|  (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL \_\_\_\_(NOMBRE Y NO.)\_\_\_\_\_ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER |  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER |
| TESTIGOS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

 A T E N T A M E N T E

ANEXO 9 (NUEVE)

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_NUMERO DE LICITACIÓN\_\_\_\_\_, **DECLARO** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.**

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

**ANEXO 10**

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.**

***NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:***

***PREGUNTAS:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| NOTAS ACLARATORIAS:1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato Microsoft Word al correo licitaciones.secespdgo@gmail.com  |