**ANEXO 1**

**REPORTE DE PARTIDAS**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/012/2020 “INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO”**

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIT MARCO DE PESAS DE PRESICIÓN ANALÍTICA CLASE 3 PARA CALIBRAR DE 1 MG A 5 KG CON CERTIFICADO TRAZABLE | 2 | KIT MARCO DE PESAS DE PRESICIÓN ANALÍTICA CLASE 3 PARA CALIBRAR DE 1 MG A 5 KG CON CERTIFICADO TRAZABLE SUMINISTRADO EN UNA CASA DE RESINA RESISTENTE, CON COMPARTIMIENTOS QUE CONTIENEN LAS PESAS EL KIT CONTIENE LAS SIGUIENTES PESAS: 5 KG (2), 2 KG (1), 500 G (2) , 200 G, 100 G, 50 G, 20 G, 10 G, 5 G, 2 G, 1 G, 500 MG, 200 MG, 100 MG, 50 MG, 20 MG, 10 MG, 5 MG, 1 MG. LAS PESAS DE 2KG A 5 KG ESTÁN FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 316, LAS PESAS DE 1 KG ESTÁN FABRICADAS DE ALEACIÓN TROEMNER, LAS PESAS DE 5 MG A 500 MG EN ACERO INOXIDABLE 304 Y LAS PESAS MENORES A 5 MG ESTAN FABRICADAS EN ALUMINIO 3003-H14 |
| 2 | BALANZA ANALÍTICA BÁSCULA - 220 G x .0001 G | 2 | BALANZA ANALÍTICA BÁSCULA - 220 G x .0001 G 14 MODOS DE APLICACIÓN, INCLUYENDO: COMPROBACIÓN DE PESO, PESAJE DINÁMICO, CONTEO DE PIEZAS, PESAJE PORCENTUAL, TOTALIZACIÓN, LLENADO, FORMULACIÓN Y PESAJE DIFERENCIAL CONVERSIÓN A MG/G/KG/OZ/LB/DWT/CT PANTALLA TÁCTIL LED GRANDE A COLORES, SE PUEDE QUITAR DE LA BASE DE PESAJE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y ESTABILIZACIÓN RÁPIDA PARA RESULTADOS PRECISOS EN SEGUNDOS FUNCIONA CON ADAPTADOR AC INCLUIDO INCLUYE PROTECTOR CONTRA CORRIENTES DE AIRE CON CUBIERTA ABATIBLE |
| 3 | CENTRÍFUGA PEQUEÑA DE SOBREMESA SORVALL | 1 | CENTRÍFUGA PEQUEÑA DE SOBREMESA SORVALL  DISEÑO COMPACTO CON UNA INTERFAZ SENCILLA E INTELIGENTE EL INTERCAMBIO DEL ROTOR AUTO-LOCK SEGURO Y DE ACTIVACIÓN MEDIANTE LA PULSACIÓN DE UN BOTÓN EN TAN SOLO TRES SEGUNDOS OFRECE UNA INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL ROTOR SIN ERRORES Y UN ACCESO A LA CÁMARA LIBRE DE OBSTÁCULOS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA LAS OPCIONES DE SELLADO DE BIOCONTENCIÓN, FACILITAN LA MANIPULACIÓN CON UNA SOLA MANO, INCLUSO CON GUANTES CAPACIDAD BASCULANTE AMPLIADA PARA HASTA 8 TUBOS CÓNICOS DE 50 ML, 24 TUBOS PARA RECOGIDA DE MUESTRAS DE SANGRE DE 5/7 ML, MICROPLACAS Y MICROTUBOS, TODO ELLO EN UNA CENTRÍFUGA DE GRAN VERSATILIDAD FLEXIBILIDAD DE ÁNGULO FIJO PARA CENTRIFUGAR TUBOS CÓNICOS DE 50 ML A MÁS DE 12.000 X G O UNA AMPLIA GAMA DE MICROTUBOS A VELOCIDADES DE HASTA 30.279 X G BAJOS NIVELES DE RUIDO, DE TAN SOLO 52 DBA CON UN RENDIMIENTO A 17.850 RPM/30.279 X), PARA GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD DEL LABORATORIO LA CENTRÍFUGA CUMPLE LAS NORMAS CLÍNICAS Y DE SEGURIDAD MÁS RECIENTES, COMO UL, CE E IVD TEMPORIZADOR DE 99 HR 59 MIN |
| 4 | ESCÁNER COMPUTADORAS VEHICULARES | 2 | ESCÁNER COMPUTADORAS VEHICULARES LECTURA Y BORRADO DE CÓDIGOS LECTURA DE DATOS EN TIEMPO REAL GRAFICAS EN TIEMPO REAL REINICIO DE LUCES DE TESTIGO RESET ANGULO DE DIRECCIÓN, SRS, ABS, ETC. PROGRAMACIÓN DE CUERPOS DE ACELERACIÓN CALIBRACIÓN DE FRENO ELECTRÓNICO REINICIO DE INTERVALOS DE MANTENIMIENTO, ACEITE, REGENERADOR DE PARTÍCULAS DIESEL PARA VEHÍCULOS LIGEROS. PURGAS ELECTRÓNICAS RETRACCIÓN DE CAIPPER ELECTRÓNICO GRABA Y REPRODUCE DATOS EN TIEMPO REAL PARA LOCALIZAR PROBLEMAS EN SENSORES Y COMPONENTES. ADMINISTRADOR DE DATOS EN LA NUBE PARA GUARDAR REGISTROS DE CLIENTES Y VEHÍCULOS, DATOS DE DIAGNOSIS Y NOTAS DE LOS TÉCNICOS. IMPRIME DATOS GUARDADOS EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR CON LA TECNOLOGÍA WI-FI. ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS POR WIFI DISPONIBLES EN NUEVOS LANZAMIENTOS DE SOFTWARE. PROCESADOR CORTEX-A9 DE CUATRO NÚCLEOS EXTRAORDINARIAMENTE POTENTE. PANTALLA LED TÁCTIL CAPACITIVA MULTI TOUCH DE 9,7’’ Y 1.024X768, CON LUZ NEGRA BRILLANTE Y TECNOLOGÍA IPS. DISCO DURO SOLID STATE DRIVE DE 32 GB FIABLE Y RÁPIDO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO. CÁMARA DE 8 MEGAPÍXELS CON AUTOENFOQUE Y FLASH INCORPORADA EN EL PANEL TRASERO. WIFI 802.11N (2,4 GHZ Y 5,0 GHZ) DE DOBLE BANDA PARA ACCEDER A SUS RECURSOS WEB FAVORITOS. DISEÑO ERGONÓMICO EXCLUSIVO CON PROTECCIÓN DE GOMA DURA. BATERÍA DE IÓN-LITIO RECARGABLE CON HASTA 8 HORAS DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO. PUERTOS AUXILIARES, DE AUDIO Y USB PARA FACILITARLE LA CONEXIÓN CON LOS ACCESORIOS. SISTEMA OPERATIVO ANDROID (KIT KAT) DE CÓDIGO ABIERTO MULTITAREA PARA UN RÁPIDO ENCENDIDO. NAVEGACIÓN FÁCIL E INTUITIVA PARA QUE ENCUENTRE DE UN MODO RÁPIDO Y FÁCIL LO QUE NECESITA. |
| 5 | COMPARADOR CON LUZ | 2 | COMPARADOR CON LUZ  ESTE COMPARADOR ILUMINADO REDUCE LA FATIGA VISUAL CON SU LENTE DE AUMENTO DE VIDRIO DE VISIÓN DE CAMPO AMPLIO DE 4 "(10,2 CM) DE DIÁMETRO Y PERMITE EL EXAMEN DE ÁREAS MÁS GRANDES QUE LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS CUENTA CON UNA BASE DE VISUALIZACIÓN AMPLIADA QUE MIDE 12,25 "X 18" (31,1 CM X 45,7 CM) CON UNA ALTURA MÁXIMA DE VISUALIZACIÓN DESDE LA BASE HASTA EL OBJETIVO DE APROXIMADAMENTE 9 "(22,9 CM) LA ILUMINACIÓN ES PROPORCIONADA POR UNA LÁMPARA FLUORESCENTE BLANCA FRÍA DE 4 VATIOS |
| 6 | EQUIPO TORNADO | 1 | EQUIPO TORNADOR SISTEMA AUTOCONTENIDO PARA EL SISTEMA ESDA. RIELES DE SOPORTE AJUSTABLES PARA USAR CON LOS ESDA MÁS COMUNES. CONSTRUCCIÓN SÓLIDA DE PERFILES DE ALUMINIO Y PANELES DE PLÁSTICO A PRUEBA DE ROTURA. SENSOR DE PANELFRONTAL Y LATERAL MONITOREADO PARA EL FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO OPCIONAL DEL VENTILADOR. Y LA ILUMINACIÓN- BANDEJAS PARA ALMACENAMIENTO DE CORONA Y CONSUMIBLES. COLOR: GRIS CON AZUL. |
| 7 | ESTEREOMICROSCOPIO | 1 | ESTEREOMICROSCOPIO ZOOM HASTA 80X ICYKARES 10X/23 BR.FOC ILUMINACIÓN LED VERTICAL INTEGRADA MICROSCOPIO ESTÉREO COMPACTO CON ENFOQUE DE 5:1 PARA LABORATORIO |
| 8 | EQUIPO VIVA-ProE | 1 | EQUIPO SIEMENS PRO-E SISTEMA VIVA PRUEBAS EMIT • HASTA 133 PRUEBAS EMIT® POR HORA CON DOS REACTIVOS • HASTA 65 PRUEBAS EMIT POR HORA CON TRES REACTIVOS SISTEMA PARA REACTIVOS • ROTOR DE REACTIVOS EMIT — CON 13 ESPACIOS PARA FRASCOS DE 14 ML Y 13 ESPACIOS PARA FRASCOS DE 28ML • TODAS LAS POSICIONES EN AMBOS ROTORES PUEDEN SER DESIGNADAS COMO R1, R2 Y R3 • EL COMPARTIMENTO DEL ROTOR PARA REACTIVO SE ENFRÍA A 8–12 °C • VOLÚMENES DE REACTIVOS - 110–399 µL DE VOLUMEN DE REACTIVO 1 - 10–289 µL DE VOLUMEN DE REACTIVO 2 - 10–289 µL DE VOLUMEN DE REACTIVO 3 • CALENTADO, CON DETECTOR DE NIVEL Y AGITADOR INTEGRADO • EL ROTOR PARA MUESTRAS CUENTA CON: - 50 ESPACIOS PARA TUBOS DE ENSAYO CON CÓDIGO DE BARRAS - 12 ESPACIOS PARA TUBOS DE ENSAYO SIN CÓDIGO DE BARRAS • TUBOS PRIMARIOS (13 MM OD) • LOS ESPACIOS PUEDEN ALOJAR TUBOS PRIMARIOS O RECIPIENTES DE MUESTRA • VOLUMEN DE LA MUESTRA 1–30 µL POR PRUEBA PROGRAMABLE EN ETAPAS DE 0.1 µL • PIPETA DE MUESTRAS CON DETECCIÓN DE NIVEL Y AGITADOR INTEGRADO • JERINGAS FLEX FLUIDICS • JERINGA PARA REACTIVO DE 1000 µL • JERINGA PARA MUESTRA DE 100 µL • ROTOR SEMIDESECHABLE CON 48 CUBETAS, LONGITUD DEL RECORRIDO 6.8 MM • VOLUMEN MÍNIMO DE MEDICIÓN DE 220 µL • TEMPERATURA DE MEDICIÓN DE 37 °C CONTROLADA POR ELEMENTOS PELTIER • LÁMPARA DE CUARZO HALÓGENO DE 12 V – 20 W INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA • SELECCIÓN DE LONGITUD DE ONDA AUTOMÁTICA POR MEDIO DE UNA RUEDA PORTAFILTROS (340, 415, 505, 546, 570, 600, 660, 700 NM) • MITAD DE ANCHO DE BANDA ENTE 8 Y 12 NM • TENSIÓN DE LÍNEA 110–240 V • FRECUENCIA DE LÍNEA 50/60 HZ |
| 9 | TERMO HIGRÓMETRO | 5 | DISEÑO MODERNO Y AUTONOMO ALOJADO EN UNA CAJA DE PLÁSTICO ABS RESISTENTE Y ESTABLE, NO NECESITA AJUSTES NI MANTENIMIENTO. EL RANGO DE LA SONDA EXTERNA ES DE –58 A 158 ° F Y DE –50 A 70 ° C · EL RANGO DEL SENSOR AMBIENTAL ES DE 32 A 122 ° F Y DE 0 A 50 ° C · LA RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA ES DE 1 ° · LA PRECISIÓN DE TEMPERATURA ES DE ± 1 ° C · HUMEDAD EL RANGO ES DE 25 A 95% · RH LA RESOLUCIÓN ES 1% · LA PRECISIÓN ES DE ± 2% RH EN EL RANGO MEDIO A ± 4% RH EN OTROS LUGARES · EL TAMAÑO ES 4-1 / 4 X 4 X 3/4 PULGADAS · EL PESO ES 6 ONZAS· INLCUYE TORNILLOS PARA MONTAJE EN LA PARED, SOPORTE DE PLÁSTICO PARA COLOCAR EN UN BANCO Y BATERÍAS AA. |
| 10 | BÁSCULA CON ESTADÍMETRO (140 KG DE LECTURA DE UNIDADES DE KG Y LB) | 1 | BÁSCULA CON ESTADIÓMETRO CON 140 KG LECTURA DE UNIDADES KILOS Y LIBRAS ESCLAS GRADUADAS CON RANGO DE 160 KG X 10 GRM Y 350 LBS X 4 OZ ESTRUCTURADA EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN ESMALTE HORNEADO ESTADIÓMETRO FORMADO POR 2 SECCCIONES EN LÁMINA DE ACERO CON RANGO DE GRADUACIÓN DE 75 CM A 192 CM Y DE 2 A 6 PIES |
| 11 | CAMILLA PARA TRASLADO CON RUEDAS | 1 | CAMILLA PARA TRASLADO CON RUEDAS ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE CON TRIPLE PORTA SUERO LARGO: 200 cm ANCHO: 75 cm ALTO: 85 cm PESO: 40 Kg |
| 12 | ESTETOSCOPIO CON CAMPANA SENCILLA | 5 | ESTETOSCOPIO CON CAMPANA SENCILLA PIEZA DE PECHO DE ALUMINIO BINAURAL AJUSTABLE DE LATÓN CROMADO TUBO EN “Y” DE PVC DURADERO MOLDEADO OLIVAS CON CAMPANA CÓNICA SUAVE |
| 13 | REFRIGERADOR (FRIGOBAR DE 4 PIES) | 4 | FRIGOBAR DE 4 PIES CON 4 SENSORES DE TEMPERATURA CHAROLA PARA RESIDUOS DE HIELO ANTI DERRAMES PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO EN COLOR NEGRO |
| 14 | TANQUE DE OXÍGENO PORTATIL CON RUEDAS CAPACIDAD: 682 LTS | 5 | TANQUE DE OXÍGENO DE ALUMINIO PORTATIL INCLUYE: REGULADOR CARRITO DE TRANSPORTE TUBO Y MASCARILLA VASO HUMIDIFICADOR CAPACIDAD: 682 LTS |
| 15 | UNIDAD DENTAL | 3 | UNIDAD DENTAL CON COMPRESOR SILLÓN ELÉCTRICO CON 2 MOTORES DE 24 VOLTS, LIBRE DE ACEITE, RETORNO A CERO PARA SALIDA DEL PACIENTE, MÚLTIPLES MOVIMIENTOS PARA SILLÓN Y RESPALDO, CODERAS IZQUIERDA DERECHA Y MÓDULO (COMPLETO) DE ESCUPIDERA ABATIBLES, BANQUILLO TAPIZADO AL COLOR DE LA UNIDAD, PANEL DE CONTROL DIFITAL EN EL MÓDULO, LLENA VASO AUTOMÁTICO, 3 SALIDAS PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA O DE BAJA, REGULACIÓN INDEPENDIENTE DE PIEZA DE MANO DE AIRE Y AGUA, MANGUERAS LISAS ASÉPTICAS SIN RANURAS, MANÓMETRO PARA VER PRESIÓN DE CADA UNA, JERINGA TRIPLE ASÉPTICA CON PUNTA AUTO CLAVABLE, NEGATOSCOPIO CON ILUMICACIÓN POTENTE, REJILLA PARA DETENCIÓN DE SÓLIDOS, SISTEMA DE AGUA LIMPIA PARA JERINGA TRIPLE, EYECTOR DE SALIDA Y QUIRÚRGICO, FILTRO PARA DRENAJE, CABEZAL ARTICULABLE (MÚLTIPLES POSICIONES), LÁMPARA DE LED CON SENSOR DE DOS INTENSIDADES |

**ANEXO 1A**

**HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/012/2020 “INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO”**

HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **ESPECIFICACIONES SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES PROPUESTAS** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | **FECHA** | *Para uso exclusivo de la convocante* |
| **Cargo:** |  | *Evaluó:* |
| **Firma:** |  |  |

ESTE FORMATO PUEDE REPRODUCIRSE LAS VECES NECESARIAS Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL SOBRE TÉCNICO - ECONÓMICO

**ANEXO 2 (DOS)**

**HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/012/2020 “INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | | | **PRECIO UNITARIO**  **ANTES DE IVA** | **TOTAL, COTIZADO**  **ANTES DE IVA**  cantidad de productos por precio unitario | **TOTAL, CON IVA** |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | **TOTAL, COTIZADO** |  |  |
| SUBTOTAL | |
| IVA | |
| TOTAL | |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | | |
| **Cargo:** | | |
| **Firma:** | | |

ESTE FORMATO DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, PUEDE SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. NOTA: ESTE IMPRESO ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

**ANEXO 3 (TRES)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/012/2020 “INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO”**

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/012/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE “INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO” Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO **PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO**, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

**A T E N T A M E N T E**

**REPRESENTANTE LEGAL**

ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE.

**ANEXO 5 (CINCO)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/012/2020 “INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO”**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº \_\_\_\_\_\_ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA) CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

**ANEXO 6 (SEIS)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANEXO 7 (SIETE)**

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO DE LICITACIÓN \_\_\_, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | | | | |
| **DOMICILIO FISCAL**:  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:**  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | | FECHA: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: | | | | |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: | |  | | |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | | NOMBRE | |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): | | | | |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: | | | | |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: | | | | |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: | | |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | | FECHA: | | |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: | | | | |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

**ANEXO 8 (OCHO)**

**CARTA PODER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL \_\_\_\_(NOMBRE Y NO.)\_\_\_\_\_ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER | | | | | | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER | | |
| TESTIGOS | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | | |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

ANEXO 9 (NUEVE)

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_NUMERO DE LICITACIÓN\_\_\_\_\_, **DECLARO** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.**

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

**ANEXO 10**

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.**

***NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:***

***PREGUNTAS:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| NOTAS ACLARATORIAS:  1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.  2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.  3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato Microsoft Word al correo licitaciones.secespdgo@gmail.com |